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                                          Cenová nabídka
                              pro výběrové řízení projektu

Program rozvoje venkova ČR 2023-2027
Operace 33.73 Investice do zemědělských podniků

[bookmark: _Hlk502652253][bookmark: _Hlk503505359]                                                     Tažený postřikovač
Zadavatel:     Halbich Tomáš
[bookmark: _Hlk487516764]                           Nedomice 109
                            277 14 Dřísy           
                            IČO:  65601751            
                            Tel.+420 723 930460
                            halbisek@seznam.cz
	
Uchazeč: 


Kontaktní osoba:	
Telefon:  +420 
 Mail    :    

CENOVÁ NABÍDKA
Pohon: plněhomokinetický kloubový hřídel                                   ANO                 NE
připojení: oko 40mm, horní závěs                                                   ANO                 NE
odpružená řiditelná náprava                                                            ANO                 NE
rozchod nastavitelný 1,5-2,25m                                                      ANO                 NE
pneumatiky rozměr                                                                         ……………………
pneumatické brzdy                                                                          ANO                 NE
blatníky překrývající kola a seřiditelná se změnou rozchodu         ANO                 NE
hlavní nádrž objem v l                                                                   ……………………
proplachovací nádrž objem v l                                                      …………………....
přimíchávací nádrž objem v l                                                        ……………………
elektronický vodoznak                                                                    ANO                 NE  
vysokotlaké míchání postřikové jíchy                                            ANO                  NE
hydrantová plnící přípojka                                                              ANO                  NE
čerpadlo výkon v l/min                                                                   ……………………
průtokoměr pro dané čerpadlo                                                        ANO                 NE
regulační a ovládací armatura                                                         ANO                 NE
elektronické ovládání sacího ventilu                                               ANO                 NE
dvoustupňová filtrace                                                                         ANO                 NE
ramena: vertikálně skládaná(zelinářská verze)                                  ANO                 NE
                záběr 30m                                                                           ANO                 NE
                počet sekcí ks                                                                     …………………
                svahové vyrovnávání                                                         ANO                 NE
                ultrazvukové vyrovnávání ramen                                      ANO                 NE
                počet senzorů ks                                                                …………………..
                nezávislé vyrovnávání levé a pravé strany                        ANO                 NE
                pracovní osvětlení LED světla                                           ANO                 NE
                počet LED světel ks                                                           ………………….             
trysky: triplet                                                                                      ANO                 NE
             hraniční levá i pravá                                                              ANO                 NE
             nízkoúletové                                                                          ANO                 NE
sada pro vnější mytí stroje                                                                 ANO                 NE
Stroj musí splňovat homologaci pro EU                                            ANO                 NE

Tažený postřikovač
Cena bez DPH                                                                           ,- Kč
DPH                                                                                          ,- Kč
Cena včetně DPH                                                                      ,- Kč

V

Dne : 

                 …………………………………………….
                                                                                     Razítko, podpis          

PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

	Místo provedení:
	U zadavatele

	Mezní termín dodání:
	30.6.2025

	Nejkratší termín dodání
	

	Platební podmínky:
	a) Splatnost daňových dokladů do 28 dnů 
b) Uchazeč připouští zálohové platby (výše záloh bude upřesněna kupní smlouvou)
c) Platby budou probíhat výhradně v Kč.

	Záruka:
	12 měsíců 

	Další podmínky:
	
Zadavatel se zavazuje k proplacení faktury ve splatnosti dle smlouvy
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