
Příloha č. 1 ZP – technická specifikace

	Nabízený stroj: Vyvážecí vlek

	poptávané parametry
	Nabízený stroj splňuje ANO/NE
	Nabízený parametr

	Klanicový vyvážecí vlek s hmotností na jednotlivé nápravy do 6 t
	
	

	Celková hmotnost min. 8 t
	
	

	Hydraulický jeřáb s drapákem pro nakládání dříví
	
	

	Dosah hydraulické ruky min. 6 m
	
	

	Stupínek/rampa pro ovládání hydraulického rozvaděče na vyvážecím vleku
	
	

	vzduchová brzda 4 kol
	
	

	zadní světla
	
	

	prodloužení ložné plochy vleku (včetně extra páru klanic) 
	
	

	Čerpadlo pro připojení na zadní vývodový hřídel - zubové
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