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	[bookmark: _Hlk170970288]

	1.  Zakázka vyšší hodnoty (dodávka)

	
Dle PŘÍRUČKY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK 
na projekty rozvoje venkova v rámci 
Strategického plánu SZP na období 2023 - 2027
Verze 2.1

	

	Název zakázky:
	
Technologie do dřevozpracujícího podniku 


	[bookmark: _Hlk170970345][bookmark: _Hlk170970126]2.  Základní identifikační údaje

	2.1.  Zadavatel

	Název:
	Dřevokomplex R + R, s.r.o.

	[bookmark: _Hlk517702646]Sídlo podnikání: 
	Libomyšl, č.p. 6, PSČ 267 23

	IČO:  
	26745160

	DIČ:
	CZ26745160

	Statutární orgán zadavatele: 
	Jiří Roubíček, jednatel
	Za společnost jedná jednatel samostatně v plném rozsahu

	Kontaktní osoba
	Jiří Roubíček
Tel.: 775 550 600
E-mail: roubicek@drevokomplex.com

	2.2.  Uchazeč

	Název: 
	Bude doplněno

	Sídlo:
	Bude doplněno

	IČO:  
	Bude doplněno

	DIČ: 
	Bude doplněno

	Osoba oprávněná jednat za uchazeče (statutární orgán dle OR): 
	Bude doplněno

	Závazná adresa pro doručování písemné korespondence uchazeči: 
	Bude doplněno

	Kontaktní osoba:  
	Bude doplněno

	Tel.:
	Bude doplněno

	E-mailová adresa:
	Bude doplněno













	3. Technické parametry[footnoteRef:1] [1:  U technického parametru, kde je v požadavku zadavatele uvedena číselná hodnota (tučně vyznačeno v požadovaném  technickém parametru) účastník uvede přesný číselný údaj pro nabízený typ techniky. U ostatních technických parametrů účastník uvede ANO/NE.] 


	
	[bookmark: _Hlk172143532]Rozmítací pila č. 1
	Výška řezu včetně klínovitosti min. 160 mm
	

	
	Hlavní elektromotor min.  75 kW
	

	
	Maximální vzdálenost krajních pilových kotoučů min. 400 mm
	

	
	Průchodná šířka matriálu min.850 mm
	

	
	Spodní podávací válce min. 6 ks, případně pásové provedení šířka min. 420 mm
	

	
	Horní poháněné přítlačné válce min. 3 ks
	

	
	Přestavování pilové hřídele pro pilové kotouče min. 350 , 400, 450 mm
	

	
	Plynule regulovatelný posuv v rozsahu min. 4 – 35 m/min
	

	
	Laser pro navedení materiálu min. 2 ks
	

	
	Montáž stroje, zaškolení obsluhy a doprava na provoz
	

	
	Záruční servis do 48 hodin od písemného požadavku
	

	
	Záruka minimálně 12 měsíců 
	

	
	Prohlášení o shodě 
	

	
	Součástí linky je zvedací plošina
	

	Rozmítací pila č. 2
	Výška řezu včetně klínovitosti min. 160 mm
	

	
	Hlavní elektromotor min. 35 kW
	

	
	Maximální vzdálenost krajních pilových kotoučů min. 400 mm
	

	
	Minimální průchodná šířka matriálu min. 850 mm
	

	
	Spodní podávací válce šířka min. 420 mm - min. 6 ks, 
případně pásové provedení
	

	
	Horní poháněné přítlačné válce min. 3 ks
	

	
	Přestavování pilové hřídele pro pilové kotouče min. 350, 400 mm
	

	
	Plynule regulovatelný posuv v rozsahu min. 4 – 40m/min
	

	
	Laser pro navedení materiálu min. 2 ks
	

	
	Montáž stroje, zaškolení obsluhy a doprava na provoz
	

	
	Záruční servis do 48 hodin od písemného požadavku
	

	
	Záruka minimálně 12 měsíců 
	

	
	Prohlášení o shodě 
	




	
Z důvodu realizace projektu v rámci Programu rozvoje venkova a dle stanovených Pravidel pro žadatele se požaduje:
1. Nová technika. Nabízená technika nesmí být po repasování ani jinak obnovena z již vyrobených strojů

2. Účastník soutěže musí disponovat servisním střediskem v ČR a musí splňovat garanci servisních služeb a odstranění vad. Tuto skutečnost prokáže formou čestného prohlášení




















	[bookmark: _Hlk115796220]4. Rekapitulace nabídky

	
	Typ/značka
	Cena v Kč bez DPH
	DPH
	Cena v Kč vč. DPH

	Rozmítací pila č. 1
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno

	Rozmítací pila č. 2
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno



	Celková částka  
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno





Místo a datum vyhotovení: Bude doplněno


						-----------------------------------------------------------
Bude doplněno
	Jméno, příjmení, funkce, razítko, podpis
