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                                          Cenová nabídka
                              pro výběrové řízení projektu

Program rozvoje venkova ČR 2023-2027
Operace 33.73 Investice do zemědělských podniků

[bookmark: _Hlk502652253][bookmark: _Hlk503505359]                                                     Linka na brambory a cibuli
Zadavatel:     Václav Plesník
[bookmark: _Hlk487516764]                            Družstevní 7
                            410 02 Malé Žernoseky
                            IČO:  46054731            
                            tel.: 602 493359
                            email: Plesvac@seznam.cz
Uchazeč: 



Kontaktní osoba:	

CENOVÁ NABÍDKA
1. Dopravník do spirálového třídiče
pás PVC s unašeči                                                                                                 ANO      NE
podpěrné válečky s ložisky                                                                                    ANO      NE
vodicí klíny pro směrovou stabilitu pásu                                                              ANO      NE
2.Spirálový třídič 
pracovní šířka                                                                                                        ………..mm                                                           
10x spirála PU s levým a pravým vinutím                                                            ANO      NE
plynulé seřízení mezer 5-50mm ručním ovládacím prvkem                                 ANO      NE
výškově stavitelná výsypka s gumovou brzdou                                                    ANO      NE
plynulá regulace otáčení spirál                                                                              ANO      NE
3.Válečkový přebírací stůl 
pracovní šířka                                                                                                         ………..mm
délka                                                                                                                       ………...mm
válečky PVC                                                                                                           ANO      NE
výstupní skluz                                                                                                         ANO      NE
výškově stavitelné naklápěcí nohy                                                                         ANO      NE
horní dřevěné obložení bočnic                                                                               ANO      NE
plynulá změna rychlosti válečků                                                                            ANO      NE

4.Dopravník pro plnění váhy
pás PVC s unašeči                                                                                                ANO      NE
podpěrné válečky s ložisky                                                                                  ANO      NE
vodicí klíny pro směrovou stabilitu pásu                                                             ANO      NE

5.Automatická pásová váha 
dvoupásová elektronická váha                                                                              ANO      NE
rozsah nastavení-plynule 1-100kg                                                                        ANO      NE
šíře hlavního pásu                                                                                                 ………..mm
šíře dovažovacího pásu                                                                                         ………..mm
navažování do zásobníku s klapkou, obsah                                                          ………...kg
mechanické a elektrické jištění klapky                                                                 ANO      NE
počítání dávek                                                                                                       ANO      NE
automatické vyprazdňování zásobníku                                                                 ANO      NE
násuvy pro bezpečný převoz vysokozdvižným vozíkem                                      ANO      NE

6.Příčný reverzní dopravník mezi váhou a balicím strojem 
reverzní dopravník, plynulá regulace                                                                    ANO      NE
možnost ručního navažování,                                                                                ANO      NE
výškově stavitelná podlážka, držák, 5, 10, 25kg                                                   ANO      NE

7.Balicí stroj 
balení do rašlového návinu                                                                                     ANO      NE
automat řízený PLC                                                                                                ANO      NE
dotykový displej                                                                                                     ANO      NE
akustické chybové.hlášení                                                                                      ANO      NE
dávky 2,5-5-10-15-25kg                                                                                         ANO      NE
podávání obalu gumovými řemeny                                                                        ANO      NE
svislé oddělování tepelnými spirálami                                                                   ANO      NE
profesionální dvouniťový sešívací stroj Fischbein                                                 ANO      NE
vibrační vstupní násypka                                                                                        ANO      NE

8.Pásový dopravník k rovnání pytlů k paletizéru
pásový dopravník šířka                                                                                          ……….. mm,      délka                                                                                                                       ……….  mm
podpěrné válečky                                                                                                    ANO      NE
výškově stavitelné nohy                                                                                          ANO      NE
ovládání paletizérem                                                                                               ANO      NE

9. Pásový dopravník do paletizéru
pásový dopravník šířka                                                                                      …………..mm, délka                                                                                                                   …………. mm
podpěrné válečky                                                                                                   ANO      NE
výškově stavitelné nohy                                                                                         ANO      NE
ovládání paletizérem                                                                                              ANO      NE

10. Paletizér  
rovnání pytlů 10, 25 a 50kg                                                                                      ANO      NE
vibrační válečková trať pro dopravu a rovnání  pytlů                                              ANO      NE
výtah pro výškovou dopravu  pytlů                                                                        ANO      NE
vodorovná manipulace s pytlem ve dvou osách                                                     ANO      NE
paletizační rám                                                                                                       ANO      NE
možnost vložení až 5ks prázdných palet                                                                ANO      NE
rozměry palet:1.000 x 1.200 mm,1.600 x 1200mm,1.200 x 800mm                     ANO      NE
výkon min. 280 pytlů/ hod.                                                                                     ANO      NE
-přednastavení rovnání dle velikosti pytlů a velikosti palet v ovládacím terminálu – min 4 programy                                                                                                                 ANO      NE
 
Celá linka musí mít min. výkon 7 tun/hod při balení 25kg a rozměry šířka x délka max. 4,5 x 18 m. Tok materiálu musí být po celé lince plynulý bez dalších zásahů obsluhy s ohledem na minimální poškození produktu. Dále musí být propojena tak , aby nedošlo k přehlcení linky. Celou linku musí být schopen obsluhovat 1 pracovník. Nabízená linka musí být nová a musí splňovat normy dle právních předpisů EU a technické parametry musí odpovídat normám EN.                          
                                                                                                                            ANO                          NE

     Linka na brambory a cibuli                                                
      Cena bez DPH                                   …………………. Kč
      DPH                                                   ………………..... Kč
      Cena včetně DPH                              …………………. Kč

     Linka na brambory a cibuli bez : Paletizér s příslušenstvím                                              
      Cena bez DPH                                                                              …………………. Kč

     Paletizér s příslušenstvím                                              
      Cena bez DPH                                                                               …………………. Kč

V

Dne : 

                 …………………………………………….
                                                                                     Razítko, podpis          

PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

	Místo provedení:
	U zadavatele

	Mezní termín dodání:
	31.10.2026

	Nejkratší termín dodání
	

	Platební podmínky:
	a) Splatnost daňových dokladů do 28 dnů 
b) Uchazeč připouští zálohové platby (výše záloh bude upřesněna kupní smlouvou)
c) Platby budou probíhat výhradně v Kč.

	Záruka:
	12 měsíců 

	Další podmínky:
	
Zadavatel se zavazuje k proplacení faktury ve splatnosti dle smlouvy
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