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	1.  Zakázka vyšší hodnoty (dodávka)

	
Dle PŘÍRUČKY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK 
na projekty rozvoje venkova v rámci 
Strategického plánu SZP na období 2023 - 2027
Verze 2.1

	

	Název zakázky:
	
Pořízení lesnické techniky


	[bookmark: _Hlk170970345][bookmark: _Hlk170970126]2.  Základní identifikační údaje

	2.1.  Zadavatel

	Název:
	Zámek Koloděje a.s.

	[bookmark: _Hlk517702646]Sídlo podnikání: 
	Těšnov 1059/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

	IČO:  
	27448398

	DIČ:
	CZ27448398

	Statutární orgán zadavatele: 
	Ing. TOMÁŠ CHRENEK, Ph.D. předseda představenstva
JUDr. TOMÁŠ CHRENEK, Ph.D., LL.M., MPH, místopředseda představenstva
LUCIA TOMÁŠIK CHRENEKOVÁ, člen představenstva

Za společnost jedná představenstvo, a to tak, že navenek za ně jedná předseda nebo místopředseda samostatně nebo dva členové představenstva společně.

	Kontaktní osoba
	Ing. Miroslav Pícha
Tel.: 602 282 690
E-mail: Picha@zamek-kolodeje.cz

	2.2.  Uchazeč

	Název: 
	Bude doplněno

	Sídlo:
	Bude doplněno

	IČO:  
	Bude doplněno

	DIČ: 
	Bude doplněno

	Osoba oprávněná jednat za uchazeče (statutární orgán dle OR): 
	Bude doplněno

	Závazná adresa pro doručování písemné korespondence uchazeči: 
	Bude doplněno

	Kontaktní osoba:  
	Bude doplněno

	Tel.:
	Bude doplněno

	E-mailová adresa:
	Bude doplněno













	3. Technické parametry – lesnické techniky[footnoteRef:1] [1:  U technického parametru, kde je v požadavku zadavatele uvedena číselná hodnota (tučně vyznačeno v požadovaném  technickém parametru) účastník uvede přesný číselný údaj pro nabízený typ techniky. U ostatních technických parametrů účastník uvede ANO/NE.] 


	
	UKT
	Maximální výkon motoru (bez krátkodobého navýšení), uvedený v COC listu
	

	
	Typ motoru vznětový
	

	
	Počet válců min. 4
	

	
	Úroveň emisí dle platné legislativy v den dodání
	

	
	Předehřev kapaliny motoru
	

	
	Pohon 4 x4
	

	
	Převodový agregát s reverzorem a řazením pod zatížením
	

	
	Uzávěrka diferenciálu přední a zadní nápravy
	

	
	Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) - min. 16/16, bez plazivých rychlostí, nebo lineární převodovka/hydro převodovka
	

	
	Světlá výška - s ochranou podvozku
	

	
	Rozvor
	

	
	Šířka
	

	
	Výška
	

	
	Délka bez rampovače
	

	
	Rozměr předních kol s pneumatikami šípového vzoru
	

	
	Rozměr zadních kol s pneumatikami šípového vzoru
	

	
	Pneumatiky - přední  i zadní,  minimálně 14 pláten, diagonální konstrukce s označením "FOREST"
	

	
	Zesílené disky zadních i předních kol pevné plné s ochranou ventilku
	

	
	Výkon hydraulického čerpadla 
	

	
	Zvedací síla na konci ramen
	

	
	Hydraulické okruhy - počet min. 4
	

	
	Ovládání zadní vývodové hřídele z kabiny 
	

	
	Otáčky -zadní vývodový hřídel min. 540/1 000 ot./min
	

	
	Rychloupínací háky kategorie II/III
	

	
	Spojení vyvážecího přívěsu s traktorem koule K80
	

	
	Čelní tříbodový závěs
	

	
	Přední vývodový hřídel
	

	
	Přední hydraulické okruhy min. 4 páry
	

	
	Klimatizace
	

	
	Sedadlo řidiče - vyhřívané, otočné o 180°, vzduchem odpružené
	

	
	Plnohodnotné otočné řízení montované
	

	
	Homologovaná sedačka spolujezdce
	

	
	Autorádio s handsfree
	

	
	Stěrač zadního i předního okna s ostřikovačem
	

	
	Odnímatelný výstražný maják oranžové barvy
	

	
	Vnitřní zpětné zrcátko
	

	
	Počet pracovních světel vpředu + vzadu (min. 2ks vpředu + 2ks vzadu , každé o výkonu min. 1 100 lumen)
	

	
	Uzamykatelný uzávěr palivové nádrže
	

	
	Hasící přístroj s držákem umístěným v kabině
	

	
	Ocelová ochrana instalací umístěných na zadní nápravě uvnitř disků zadních kol (olejové filtry, vzduchojemy, elektroinstalace) síla materiálu. min. 4 mm
	

	
	Kabina řidiče splňující bezpečnostní předpisy (ROPS, FOPS a OPS)
	

	Čelní nakladač včetně rampovací radlice

	Maximální nosnost v horním čepu 
	

	
	Výška nakládání, hrana rovnoběžně se zemí
	

	
	Maximální výška v čepu
	

	
	Ovládání joystickem z kabiny traktoru včetně 3. funkce pro aktivní nářadí (nivelizace lopaty), včetně ovládání zapínání a vypínání tlumení rázů
	

	
	Tlumič rázů elektricky ovládaný s minimálně dvěma tlumícími tlaky a tlumením rázů z obou stran 
	

	
	Čelní rampovač vysoký - pro manipulování kmenů v lesnickém provozu umožňující manipulaci s kmeny uchopenými mimo těžiště
	

	
	Radlice spojená rychloupínacím zařízením s rameny rampovače
	

	
	Rampovač s výklopnou s radlicí ve tvaru U nebo L
	

	
	Břit radlice vyztužený ve spodní části otěruvzdorným materiálem (např. Hardox 400 nebo jiný
materiál stejných vlastností) o tl. min. 10 mm a šířce min. 100 mm
	

	
	Šířka radlice rozsah min. 1 450 mm - max 1 550 mm
	

	
	Počet přídržných palců rampovací lopaty min. 1 ks
	

	
	Dosah pod úroveň terénu (hrana břitu radlice)
	

	Lanový naviják včetně ochranného štítu 

	Dosah štítu nad světlou výšku (měřeno na traktoru stojícím na rovné ploše)
	

	
	Nesený v zadním tříbodovém závěsu kategorie II/III
	

	
	šířka zadního štítu - min. 190 cm max. nesmí přesáhnout šířku traktoru
	

	
	jednobubnový ovládaný elektro-hydraulicky nebo elektro-pneumaticky, minimální tažná síla 8 t
	

	
	rychlost navíjení lana - minimálně 0,5 m/s
	

	
	délka lana min. 90 m
	

	
	druh a průměr lana -  válcované, průměr 13 mm
	

	
	vlastní hydraulický okruh navijáku
	

	
	tlakový filtr v hydraulickém okruhu
	

	
	Nádrž na  hydraulický olej na rámu navijáku, přišroubovaná, anebo přivařená
	

	
	kloubová hřídel pro pohon navijáku
	

	
	elektrohydraulické ovládání
	

	
	Ovládání navijáku dálkově vysílačkou min. 4 kanály) s odvíjením lana
	

	
	délka řetězových úvazků pevnostní G 100  - min.2 m - 4 ks
	

	
	kluzné spony ( žabky) - min. 4 ks
	

	Vyvážecí vlek
	Celková délka
	

	
	Šířka 
	

	
	Nakládací délka ložné plochy (bez prodloužení ložné plochy )
	

	
	Prodloužení ložné plochy min o 60 cm
	

	
	Výška ke spodní hraně rámu
	

	
	Dvounosníkový rám
	

	
	Hydraulicky natáčená oj
	

	
	Podpěrné nohy - výklopné min. 2 ks
	

	
	Klanice
	

	
	Užitečné zatížení přívěsu 
	

	
	Rozměry kol min. 550/45 - 22,5"
	

	
	Kola a pneu pro lesnický provoz konstrukce s označením "FOREST" s vyztuženými disky a ochranou ventilků, počet pláten min. 14
	

	
	Pracovní brzdy na obou nápravách
	

	
	Parkovací brzda
	

	
	Ochranná čelní mříž na vyvážecím vleku
	

	
	El. propojení traktoru s vyvážecím vlekem rychlospojkami
	

	Hydraulická ruka jako součást VV
	Dosah
	

	
	Nosnost ve 4 m
	

	
	Nekonečné otáčení rotátoru
	

	
	Kleště - plocha
	

	
	Ovládání z kabiny traktoru plně elektrohydraulickými minijoysticky
	

	Půdní fréza
	Pracovní šířka 
	

	
	Rotor s pevnými kladivy
	

	
	Počet kladiv 
	

	
	Hmotnost frézy bez příslušenství  
	

	
	Mechanický opěrný rám k fréze
	

	
	Oboustranný pohon pracovního válce klínovými řemeny
	

	
	Průměr zpracovávaného dřeva
	

	
	Kardanová hřídel ke stroji 
	

	
	Kompatibilní s nabízeným traktorem
	

	Štěpkovač
	Nesený v zadním tříbodovém závěsu kategorie II/III
	

	
	Ovládaný hydraulikou z traktoru
	

	
	Hydraulické vtahování materiálu pomocí podávacích válců
	

	
	Elektronická kontrola přetížení štěpkovače s automatickým vypnutím podávacích válců
	

	
	Průměr zpracovávaného dřevního materiálu 
	

	
	Počet nožů štěpkovače
	

	
	Hmotnost štěpkovacího disku
	

	
	Celková hmotnost štěpkovače 
	

	
	Kompatibilní s nabízeným traktorem
	

	Nakládací lopata
	Lopata s rychloupínačem kompatibilní s nabízeným traktorem
	

	
	Objem 
	

	
	Výměnný šroubovaný břit
	




	Z důvodu realizace projektu v rámci Programu rozvoje venkova a dle stanovených Pravidel pro žadatele se požaduje:
1. Nová technika. Nabízená technika nesmí být po repasování ani jinak obnovena z již vyrobených strojů

2. Účastník soutěže musí disponovat servisním střediskem v ČR (myšleno u UKT) a musí splňovat garanci servisních služeb a odstranění vad. Tuto skutečnost prokáže certifikátem výrobce nebo akreditovaného dovozce do ČR, popř. jeho pověřením nebo uzavřenou smlouvou se třetí osobou, která splňuje výše uvedené podmínky. V případě nepředložení certifikátu výrobce nebo akreditovaného dovozce do ČR, popř. jeho pověřením nebo uzavřenou smlouvou, je účastník povinen prokázat splnění následujících technických kvalifikačních předpokladů: 
•	předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci minimálně 2 osob vlastnící certifikát, nebo doklad o absolvování technického nebo servisního školení. 
•	účastník, prokáže přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít při plnění veřejné zakázky k dispozici.
•	účastník předloží fotografie diagnostických zařízení, která jsou nutná pro diagnostiku závad a poruch nabízené značky traktoru a která má ve vlastnictví.
•	účastník doloží, že vlastní příručky, nebo elektronický přístup k těmto příručkám, pro správné postupy a rozsahy prací, které stanovuje výrobce předmětného traktoru.
Dodavatel bude povinen při předání stroje doložit zadavateli/kupujícímu technickou dokumentaci k provozu techniky, která bude určena k jízdě po pozemních komunikací. 

Závazné limity, které jsou nepřekročitelné:
•	Traktor pro práci v lese – max. 3.600.000,- Kč bez DPH
•             Nakladač včetně rampovače – max. 400.000,- Kč bez DPH
•	Vyvážecí vlek za traktor s hmotností nápravy nad 6 t – max. 2.200.000,- Kč bez DPH
•	Lanový naviják pro soustřeďování dříví – max. 300.000,- Kč bez DPH
•	Štěpkovač s hydraulickou rukou a drapákem – max. 2.500.000,- Kč bez DPH
•	Půdní fréza – max. 1.500.000,- Kč bez DPH
•	Stroje a zařízení pro údržbu lesních cest – nakládací lopata – max. 200.000,- Kč bez DPH.




	[bookmark: _Hlk115796220]4. Rekapitulace nabídky

	
	Typ/značka techniky
	Cena v Kč bez DPH
	DPH
	Cena v Kč vč. DPH

	UKT
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno

	Nakladač včetně rampovací radlice
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno

	Vyvážecí vlek
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno

	Lanový naviják
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno

	Štěpkovač 
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno

	Půdní fréza 
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno

	Nakládací lopata
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno



	Celková částka  
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno





Místo a datum vyhotovení: Bude doplněno


						-----------------------------------------------------------
Bude doplněno
	Jméno, příjmení, funkce, razítko, podpis
