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	1.  Zakázka vyšší hodnoty (dodávka)

	
Mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek 

Dle PŘÍRUČKY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK 
na projekty rozvoje venkova v rámci 
Strategického plánu SZP na období 2023 - 2027

	

	Název zakázky:
	

Pořízení lesnické techniky



	[bookmark: _Hlk170970345][bookmark: _Hlk170970126]2.  Základní identifikační údaje

	2.1.  Zadavatel

	Název:
	KINSKÝ Žďár, a.s.

	[bookmark: _Hlk517702646]Sídlo podnikání: 
	Zámek 1/1, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou

	IČO:  
	46901523

	DIČ:
	CZ699007275

	Statutární orgán zadavatele: 
	předseda představenstva:
 	CONSTANTIN NORBERT KINSKY 

člen představenstva:
 	PETR KULHÁNEK

člen představenstva:
Ing. JAN SOVÁK

člen představenstva:
HANA BLAŽKOVÁ


	Osoby odpovědné k zastupování
	Ve věcech administrativních:
Ing. Jan Sovák
Tel.: +420 603 847 812
Email: j.sovak@kinsky-zdar.cz

Ve věcech technické specifikace:
Ing. Radek Koudela 
Tel.: +420 724 523 918
E-mail: r.koudela@kinsky-zdar.cz


	2.2.  Uchazeč

	Název: 
	Bude doplněno

	Sídlo:
	Bude doplněno

	IČO:  
	Bude doplněno

	DIČ: 
	Bude doplněno

	Osoba oprávněná jednat za uchazeče (statutární orgán včetně zastupování při jednání za statutární orgán dle OR): 
	Bude doplněno

	Závazná adresa pro doručování písemné korespondence uchazeči: 
	Bude doplněno

	Kontaktní osoba:  
	Bude doplněno

	Tel.:
	Bude doplněno

	E-mailová adresa uchazeče pro elektronickou komunikaci zadavatele s uchazečem:
	Bude doplněno




	3. Technické parametry – ODVOZNÍ SOUPRAVA

	
TAHAČ
	[bookmark: _Hlk175837082]Výkon motoru min. 380 kW
	Bude doplněno

	Povolená celková technická hmotnost vozidla min. 33 t
	Bude doplněno

	Povolená celková technická hmotnost soupravy min. 65 t
	Bude doplněno

	Chladič s ochranou proti proražení
	Bude doplněno

	Automatická převodovka min. 12-ti stupňová
	Bude doplněno

	Rozdělovací převodovka s možností řazení terénního chodu
	Bude doplněno

	Režim řazení ekonomický, výkonnostní a manévrovací
	Bude doplněno

	Hydraulický retardér
	Bude doplněno

	Pneu přední nápravy 385/65 R22,5 terénní vzorek
	Bude doplněno

	Pneu zadních náprav 315/80 R22,5 terénní vzorek (včetně rezervy)
	Bude doplněno

	Zadní nápravy hnací odpružené vzduchovými měchy, technické zatížení min. 2 x 13 t
	Bude doplněno

	Uzávěrky přední nápravy i zadních náprav
	Bude doplněno

	Zobrazení zatížení vzduchově odpružených náprav v menu přístrojového štítu (včetně návěsu)
	Bude doplněno

	Stabilizátory na všech nápravách vozidla
	Bude doplněno

	Baterie 2 x 12 V, min. 210 Ah
	Bude doplněno

	Nádrž PHM min. 400 l, nádrž Ad Blue min. 60 l
	Bude doplněno

	Bubnové brzdy pro použití v terénu, ABS s funkcí OFF-ROAD
	Bude doplněno

	Parkovací brzda s účinkem na všechny 3 nápravy tahače s asistentem rozjezdu
	Bude doplněno

	Kabina prodloužená s lůžkem, šířka kabiny min. 2200 mm, barva RAL 6016 (alt. RAL 6004)
	Bude doplněno

	Ocelový nárazník
	Bude doplněno

	Kryty schodů kabiny 
	Bude doplněno

	Odpružení kabiny vzduchovými měchy – přední i zadní
	Bude doplněno

	2 tlakové houkačky na střeše kabiny
	Bude doplněno

	Střešní větrací otvor
	Bude doplněno

	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
	Bude doplněno

	Vnější stupačka s madlem na střeše kabiny
	Bude doplněno

	Hlavní světlomety H7, denní svícení a obrysová světla LED
	Bude doplněno

	2 pracovní světlomety na zadní stěně kabiny
	Bude doplněno

	2 oranžové výstražné majáky na střeše kabiny LED
	Bude doplněno

	Elektrická příprava pro maják návěsu
	Bude doplněno

	Sedadlo řidiče odpružené vzduchem, vyhřívané s regulací v bederní oblasti, loketní opěrky
	Bude doplněno

	Sedadlo spolujezdce podélně a výškově nastavitelné, loketní opěrky
	Bude doplněno

	1 lůžko s komfortní matrací (výška matrace min. 90 mm)
	Bude doplněno

	Lednička vysouvací pod lůžkem
	Bude doplněno

	Automatická klimatizace
	Bude doplněno

	Nezávislé topení (výkon min. 4 kW)
	Bude doplněno

	CB vysílačka
	Bude doplněno

	Protisluneční clona bočních oken
	Bude doplněno

	Rádio s funkcí Handsfree, zásuvky 12 a 24 V, USB zástrčka
	Bude doplněno



HYDRAULICKÝ NAKLÁDACÍ JEŘÁB
	Zvedací moment min. 155 kNm
	Bude doplněno

	Otáčecí moment min. 31 kNm
	Bude doplněno

	Dosah ramene min. 9,5 m
	Bude doplněno

	Nosnost na 9 m min. 1650 kg
	Bude doplněno

	Hmotnost včetně opěr kabinky bez příslušenství max. 3200 kg
	Bude doplněno

	Výklopné talíře podpěr
	Bude doplněno

	Čtyřsponový závěs rotátoru
	Bude doplněno

	Čtyřbodové uchycení k rámu vozidla
	Bude doplněno

	Drapák o obsahu min 0,5 m2
	Bude doplněno

	Min. 1 ks volná hydraulická funkce
	Bude doplněno

	Dvojokruhové čerpadlo min. 2x70 l
	Bude doplněno

	Hydraulická hadice včetně trubek k rotátoru vedené uvnitř hlavního a zalamovacího ramene
	Bude doplněno

	Olejový chladič
	Bude doplněno

	Min. 4 ks LED světel 
	Bude doplněno

	Startování a vypínání motoru vozidla z HNJ
	Bude doplněno

	HR skládaná do Z
	Bude doplněno

	Záruka: 
	ocelová konstrukce min. 36 měsíců
	Bude doplněno

	
	hydraulika min. 12 měsíců
	Bude doplněno

	Obsluha HNJ z kryté kabinky, která obsahuje:
	Nezávislé topení
	Bude doplněno

	
	Klimatizace
	Bude doplněno

	
	Zdvih min. 1000 mm
	Bude doplněno

	
	Přední a boční dveře
	Bude doplněno

	
	Ovládání – 2 ks mechanické páky, 2 ks pedály
	Bude doplněno



NÁSTAVBA
	Pomocný rám z profilové konstrukce v zesíleném provedení po celé délce konstrukce pro namontování HNJ za kabinou řidiče
	Bude doplněno

	Rozvody elektriky a vzduchu pro návěs na rampě za HNJ
	Bude doplněno

	Zakrytování rámu vozidla AL plechem
	Bude doplněno

	AL Schránka na nářadí mezi kabinou řidiče a jeřábem s jednostranně uzamykatelnými dveřmi
	Bude doplněno

	AL Schránka na nářadí za ramenem HNJ vpravo s jednostranně uzamykatelnými dveřmi 
	Bude doplněno

	Olejová nádrž za kabinou vozidla
	Bude doplněno

	Bez držáku rezervy
	Bude doplněno

	Hydraulický olej BIO 
	Bude doplněno

	Zakrytování palivové nádrže ochranným rámem 
	Bude doplněno

	Zadní zábrana proti podjetí v integrovaném provedení s povinným osvětlením, zástěrka přes celé vozidlo, osvětlení SPZ
	Bude doplněno

	Blatníky s plachtou 
	Bude doplněno

	Pracovní světla min. 8 ks LED
	Bude doplněno

	Držáky sněhových řetězů min. 2 ks
	Bude doplněno

	Plastová trubka na hydraulické hadice za kabinou vozidla
	Bude doplněno

	AL krycí plech mezi plachtovým blatníkem – mezi 2. a 3. nápravou
	Bude doplněno

	vanička na kurty nad výfuk (sušení) – min.  1 ks
	Bude doplněno

	Nášlapy na výstup HNJ min. 2, madlo pro výstup na HNJ min. 1 ks
	Bude doplněno

	Schody pro výstup na HNJ před opěrnou nohou vlevo
	Bude doplněno

	Zápis nástavby do TP, potvrzení TUV
	Bude doplněno



NÁVĚS
	3-nápravový hydraulicky roztažitelný návěs s jednou centrální pístnicí
	Bude doplněno

	Ovládání roztahování návěsu z pozice obsluhy HNJ, bez mechanického zajištění
	Bude doplněno

	Klanice – min. 16 ks, do celkové výšky ložení min. 4 m v AL provedení s min. nosností 8,8 t s atestem certifikované zkušebny
	Bude doplněno

	Nosníky (opleny) – min. 8 ks, min. nosnost 8,8 t, 1. přivařený k rámu návěsu, 2. posuvný, min. 6 ks celohliníkových s min. nosností 8,8 t, s atestem certifikované zkušebny
	Bude doplněno

	Posuv 4 nosníků (oplenů) v zadní části nad nápravovým agregátem hydraulický, s pístnicí, ostatní nosníky (opleny) spřaženy kotevními řetězy
	Bude doplněno

	1. a 3. náprava zvedací
	Bude doplněno

	Zatížení náprav min 3x 8800 kg
	Bude doplněno

	Kotoučové brzdy
	Bude doplněno

	LED Maják na konci návěsu v zadním nárazníku min. 2 ks
	Bude doplněno

	Indikace (kontrola) tlaku v pneumatikách
	Bude doplněno

	Měření zatížení náprav, váhy soupravy elektronické pro komunikaci s palubním počítačem vozidla
	Bude doplněno

	brzdový systém EBS 
	Bude doplněno

	Členění pro přepravu 4x2, 3x3,4x3, 3x4, 2x5, 2x6
	Bude doplněno

	Držák rezervy s mechanickým navijákem
	Bude doplněno

	Rezervní kolo
	Bude doplněno

	AL skříňka na nářadí na boku návěsu min. 2 ks
	Bude doplněno

	AL skříňka na nářadí v zadním nárazníku
	Bude doplněno

	Dvoustupňové mechanicky výsuvné podpěrné nohy s obsluhou z jedné strany
	Bude doplněno

	Vyprošťovací závěs
	Bude doplněno

	LED pracovní světlomety na boku návěsu min. 6 ks
	Bude doplněno

	LED pracovní světlomety v zadním nárazníku min. 2 ks
	Bude doplněno




	
U technického parametru, kde je v požadavku zadavatele uvedena číselná hodnota (tučně vyznačeno v požadovaném technickém parametru) účastník uvede přesný číselný údaj pro nabízený typ techniky. U ostatních technických parametrů účastník uvede ANO/NE.

Z důvodu realizace projektu v rámci Strategický plán SZP 2023 - 2027 a dle stanovených Pravidel pro žadatele se požaduje nová technika. Nabízená technika nesmí být po repasování ani jinak obnovena z již vyrobených strojů.

Účastník, jehož nabídka bude vyhodnocena jako vítězná, bude zadavateli soutěže dokladovat veškerou technickou dokumentaci nutnou k provozu odvozní soupravy.




	[bookmark: _Hlk115796220]4. Rekapitulace nabídky

	
	Typ/značka techniky
	Cena v Kč bez DPH
	DPH
	Cena v Kč vč. DPH

	Tahač
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno

	HNJ
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno

	Nástavba 
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno

	Návěs 
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno



	Odvozní souprava 
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno







Místo a datum vyhotovení: Bude doplněno




						-----------------------------------------------------------
Bude doplněno
	Jméno, příjmení, funkce, razítko, podpis

