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TECHNICKÁ SPECIFIKACE 
Účastník je povinen tabulky kompletně vyplnit!
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	Pásové minirypadlo 
	Požadavek
	Nabídnuto

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pásové rýpadlo s nulovým přesahem zádě
	ANO
	

	Motor splňující emisní normu Stage V. EU
	ANO
	

	Výkon motoru dle ISO 14396 
	min. 36 kW
	

	Celková provozní hmotnost 
	do 5700 kg
	

	Možnost přepnutí schémat ovládání stroje na SAE nebo ISO systém z kabiny stroje dle potřeby
	ANO
	

	Hydraulický systém poháněný pístovým čerpadlem s proměnlivým průtokem
	ANO
	

	Maximální průtok hydraulického čerpadla 
	min. 130 l/min
	

	Tlak hydraulického čerpadla 
	min. 260 bar
	

	Rypná síla na lopatě 
	min. 49 kN
	

	Nastavitelný průtok přídavných hydraulických okruhů dle pracovních nástrojů
	ANO
	

	Možnost nastavení odezvy ovládání a rychlosti hydrauliky z kabiny obsluhy
	ANO
	

	Možnost řízení pojezdu stroje pomocí levého joysticku
	ANO
	

	Dvě vedení přídavných hydraulických okruhů na rameni s proporcionálním ovládáním (pro ovládání bouracího kladiva a svahovací lopaty) 
	ANO
	

	Přídavný hydraulický okruh pro rychloupínač
	ANO
	

	Zahrnovací radlice s plovoucí funkcí
	ANO
	

	Gumové pásy šíře 
	 400 mm
	

	Šířka stroje přes radlici 
	min. 1960 mm
	

	Zámky hydraulických válců výložníku a násady
	ANO
	

	Otáčení ramene – mimoosé kopání
	ANO
	

	Násada ramene dlouhé provedení
	Min. 1600 mm
	

	Dosah ramene, hloubka kopání 
	min. 3600 mm
	

	Dosah ramene, v úrovni terénu 
	min. 5950 mm
	

	Hydraulicky ovládaný rychloupínač klínový
	ANO
	

	Protizávaží přídavné
	min. 240 kg
	

	Kabina stroje v provedení ROPS včetně vytápění a klimatizace
	ANO
	

	Odpružené sedadlo s látkovým potahem
	ANO
	

	Rádio s Bluetooth a USB vstupem
	ANO
	

	Min. 8“ LCD dotykový display pro vyobrazení základních funkcí stroje a nastavení stroje
	ANO
	

	Kamera pro pohled vzad
	ANO
	

	Pracovní světla LED min. 4ks
	ANO
	

	Podkopová lopata 400 mm se zuby
	ANO
	

	Podkopová lopata 800 mm se zuby 
	ANO
	

	Svahovací lopata hydraulicky naklápěná 1400 mm 
	ANO
	

	Návod k obsluze v českém jazyce
	ANO
	

	Prohlášení o shodě pro provoz v EU
	ANO
	



	Obchodní označení stroje, model, typ/uvést
	Cena v Kč bez DPH

	
Pásové minirypadlo


……………………………………………………………………………………..
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	Kolové rypadlo 
	Požadavek
	Nabídnuto
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Zdvihový objem motoru
	4 - 4,5 l
	
	

	Maximální výkon dieselového motoru ISO 14396
	min. 108 kW
	
	

	Emisní limity STAGE V
	ANO
	
	

	Maximální průtok pístového čerpadla hydrauliky
	min. 270 l/min.
	
	

	Pracovní tlak čerpadla
	min. 35 000 kPa
	
	

	Provozní hmotnost stroje, včetně rychloupínače a lopaty 1200 mm
	min. 18 100 kg
	
	

	Kroutící moment otoče
	min. 41 kN
	
	

	 Lomený výložník – dvoudílný
	min. 5 200 mm
	
	

	Násada výložníku délka
	Min. 2 500 mm
	
	

	Opěrné patky vpředu, radiální radlice vzadu
	ANO
	
	

	Hloubkový dosah
	 min. 5 900 mm
	
	

	Dosah v úrovni terénu
	 min. 9 200 mm
	
	

	Vylamovací síla násady
	min. 118 kN
	
	

	Vylamovací síla lopaty
	 min. 68 kN
	
	

	Hydraulické okruhy vysokotlaký, středotlaký a ovládání rychloupínače
	ANO
	
	

	Pneu dvoumontáž, min. 10-20 DUAL
	ANO
	
	

	 Automatické centrální mazání ramene
	ANO
	
	

	10" dotykový LCD monitor v kabině pro ovládání nastavení stroje, zobrazení kamer, nastavení funkcí
	ANO
	
	

	Blatníky
	ANO
	
	

	Klimatizace automatická
	ANO
	
	

	Sedačka vzduchem odpružená, vyhřívaná, s odvětráním
	ANO
	
	

	Zámky hydraulických válců na výložníku a násadě, funkce jeřábování
	ANO
	
	

	Rádio s DAB, Bluetooth
	ANO
	
	

	Kamera pro pohled vzad a do strany (vpravo)
	ANO
	
	

	Pracovní osvětlení LED
	ANO
	
	

	Protizávaží
	min. 3 300 kg
	
	

	Integrovaný vážící systém na lopatě, systém dynamického vážení materiálu
	ANO
	
	

	Integrovaná 2D nivelace včetně funkce Asist - umožňující automatický pohyb lopaty po nastavené přímce
	ANO
	
	

	Systém omezení pohybů stroje – možnost nastavení omezení max. výšky, max. hloubky, omezení otoče vpravo a vlevo

	ANO
	
	

	Maximální rychlost
	min. 35 km/h
	
	

	Hydraulicky ovládaný rychloupínač na násadě – klínový
	ANO
	
	

	Lopata podkopová-zubová 1200 mm
	ANO
	
	

	Lopata podkopová-zubová 750 mm
	ANO
	
	

	Lopata svahovací hydraulicky naklápěná 1800 mm
	ANO
	
	

	Prohlášení o shodě pro provoz v EU
	ANO
	
	

	Homologace pro provoz na pozemních komunikacích a technický průkaz
	ANO
	
	

	Návod k obsluze v českém jazyce
	ANO
	
	




	Obchodní označení stroje, model, typ/uvést
	Cena v Kč bez DPH

	
Kolové rypadlo


……………………………………………………………………………………..

	



…………………………………….……………...




Místo a datum vyhotovení: …………………………………………………….
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Podpis, razítko účastníka
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