                                                                                                           




                                                                                                           


Příloha č. 4.2


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	1. ZAKÁZKA

	Název:
	Nová technika do lesa pro společnost INÉS Kunštát s.r.o.

	Dílčí část 2.:
	Těžební hlavice



	2. ZADAVATEL

	Název:
	INÉS Kunštát, s.r.o.

	Sídlo / místo podnikání:
	Fr. Halase 15, 679 72 Kunštát

	IČ:
	018 10 430

	DIČ:
	CZ 018 10 430

	ZAKÁZKA Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:
	ALNIO Group s.r.o.
Kounicova 284/39, Brno, 602 00, Česká republika
IČ: 293 05 497, DIČ: CZ29305497
www.alnio.cz KA



	3. ÚČASTNÍK

	Název:
	

	Sídlo / místo podnikání:
	

	IČ:
	

	DIČ:
	

	Kontaktní osoba:
	

	Tel.:
	

	E-mail:
	










Tímto dokumentem zadavatel stanovuje závazné technické podmínky, které jsou v následující tabulce vymezeny jako požadované technické parametry uvedené v prvním sloupci. Každý technický parametr má vylišenou minimální úroveň hodnoty (viz. druhý sloupec tabulky), jejíž nedodržení bude považováno za nesplnění technických podmínek. Účastník o zakázku v tabulce doplní k jednotlivým parametrům jím nabízené hodnoty ve třetím sloupci.
Návod k vyplnění:
1. V následující tabulce vyplňte požadované hodnoty ve třetím, prázdném sloupci, a to ve všech řádcích. 
2. Hodnoty uvádějte v předepsaných jednotkách, které jsou uvedeny ve druhém sloupci u požadovaných hodnot (např. m, mm, kW). 
3. Nabízené hodnoty je nutné vyjádřit jednoznačně a v absolutních hodnotách, nikoliv relativně ani v rozmezí hodnot (např. „min. - max.“); případné relativní vyjádření je nutné patřičně zdůvodnit. 
4. V řádcích, kde je stanovena požadovaná hodnota „ANO“, stvrzuje účastník seznámení se s požadovaným parametrem a jeho splnění právě uvedením hodnoty „ANO“. 

	4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ

	TĚŽEBNÍ HLAVICE

	Uveďte obchodní označení/model/typ
	…………………

	Požadovaný technický parametr:
	Požadovaná hodnota:
	Nabízená hodnota:

	Průměr úřezu
	Min. 400 mm
	… mm

	Průměr odvětvování 
	Min. 300 mm
	… mm

	Typ řezného ústrojí: řetězová pila s lištou
	ANO
	ANO/NE

	Počet odvětvovačích nožů
	Min. 4 ks
	… ks

	Ovládání přes hydraulický okruh drapáku
	ANO
	ANO/NE

	Hmotnost
	Max. 650 kg
	… kg

	Min. potřebný průtok oleje
	Max. 120 l/min
	… l/min

	Min. pracovní tlak oleje
	Max. 190 BAR
	… BAR

	Musí být kompatibilní s přibližovačem Kotschenreuther K 175 Gen2 (výkon čerpadla 150 l/min) a dále s hydraulickou rukou Palfinger EPSILON  M90R80, které má zadavatel k dispozici.
	ANO
	ANO/NE

	Součástí dodávky musí být kompatibilní software a hardware a komponenty pro uchycení hlavice do hydraulické ruky
	ANO
	ANO/NE



PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA
Účastník svým podpisem stvrzuje, že parametry, které doplnil ve výše uvedené tabulce, jsou závaznou součástí jeho nabídky a je si vědom skutečnosti, že zadavatel bude podle nich posuzovat splnění technických podmínek. 

DŮLEŽITÉ
V případě nesplnění technických podmínek bude zadavatel oprávněn nabídku vyřadit a účastníka vyloučit z další účasti. V případě, že na jiném místě nabídky budou uvedeny údaje, které by mohly zadavatele uvést v omyl nebo které budou v rozporu s účastníkem doplněnými údaji v této příloze, zadavatel upozorňuje, že pro účely posouzení splnění technických podmínek budou rozhodující údaje uvedené účastníkem v této příloze.

	5. OPRÁVNĚNÁ OSOBA ZA ÚČASTNÍKA

	Titul, jméno, příjmení:
	

	Funkce:
	

	Podpis (razítko):
	

	Datum:
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