                                                                                                           




                                                                                                           


Příloha č. 4.1


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	1. ZAKÁZKA

	Název:
	Investice do technologií pro dřevozpracující provozovnu

	Dílčí část 1.:
	Kmenová pásová pila včetně příslušenství



	2. ZADAVATEL

	Název:
	Stanislav Kouřil

	Sídlo / místo podnikání:
	Řed. Fr. Léhara 795, 789 61 Bludov

	IČ:
	739 55 914

	DIČ:
	CZ8206245784

	ZAKÁZKA Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:
	ALNIO Group s.r.o.
Kounicova 284/39, Brno, 602 00, Česká republika
IČ: 293 05 497, DIČ: CZ29305497
www.alnio.cz KA



	3. ÚČASTNÍK

	Název:
	

	Sídlo / místo podnikání:
	

	IČ:
	

	DIČ:
	

	Kontaktní osoba:
	

	Tel.:
	

	E-mail:
	










Tímto dokumentem zadavatel stanovuje závazné technické podmínky, které jsou v následující tabulce vymezeny jako požadované technické parametry uvedené v prvním sloupci. Každý technický parametr má vylišenou minimální úroveň hodnoty (viz. druhý sloupec tabulky), jejíž nedodržení bude považováno za nesplnění technických podmínek. Účastník o zakázku v tabulce doplní k jednotlivým parametrům jím nabízené hodnoty ve třetím sloupci.
Návod k vyplnění:
1. V následující tabulce vyplňte požadované hodnoty ve třetím, prázdném sloupci, a to ve všech řádcích. 
2. Hodnoty uvádějte v předepsaných jednotkách, které jsou uvedeny ve druhém sloupci u požadovaných hodnot (např. m, mm, kW). 
3. Nabízené hodnoty je nutné vyjádřit jednoznačně a v absolutních hodnotách, nikoliv relativně ani v rozmezí hodnot (např. „min. - max.“); případné relativní vyjádření je nutné patřičně zdůvodnit. 
4. V řádcích, kde je stanovena požadovaná hodnota „ANO“, stvrzuje účastník seznámení se s požadovaným parametrem a jeho splnění právě uvedením hodnoty „ANO“. 

Upozornění:
Vzhledem k tomu, že se bude jednat o jeden funkční celek (technologickou linku), musí být veškeré na sebe navazující technologie vzájemně kompatibilní. Bruska na pilové pásy musí být určena pro broušení pilových pásů dodaných jako součást kmenové pásové pily.

	4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ

	KMENOVÁ PÁSOVÁ PILA

	Uveďte obchodní označení/model/typ
	…………………………..

	Požadovaný technický parametr:
	Požadovaná hodnota:
	Nabízená hodnota:

	Vodorovná kmenová pásová pila
	ANO
	ANO/NE

	Šířka pily
	Min. 3500 mm – Max. 4000 mm
	… mm

	Šířka dráhy pily
	Min. 1800 mm – Max. 2200 mm
	… mm

	Max. výkon motoru
	Min. 70 kW
	… kW

	Průměr kol
	Min. 1100 mm – Max. 1400 mm
	… mm

	Šířka kol
	Min. 160 mm -  Max. 190 mm
	… mm

	Délka pilového pásu
	Min. 8000 mm – Max. 9000 mm
	… mm

	Automatické hydraulické napínání pilového pásu s automatickým udržováním napnutí
	ANO
	ANO/NE

	Max. průměr kmene
	Min. 1000 mm
	… mm

	Frekvenční měnič hlavního motoru
	ANO
	ANO/NE

	Zdvih a spouštění pily ovládané servo motorem
	ANO
	ANO/NE

	Předřez na čištění kulatiny
	ANO
	ANO/NE

	Automatický přísun a odsun předřezu
	ANO
	ANO/NE

	Automatický hydraulický systém přidržování desky
	ANO
	ANO/NE

	Pilové pásy
	Min. 10 ks
	… ks

	Délka pořezu pily
	Min. 6 m
	… m

	Laser označující výšku řezu
	ANO
	ANO/NE

	Hydraulické otáčení
	Min. 2 x
	… x

	Hydraulické upínání se zdvihacím hydraulickým válcem
	Min. 5 x
	… x

	Výškově stavitelný odběrný stůl řeziva s pohyblivým pásem
	ANO
	ANO/NE

	Ovládání pily pomocí panelu s dotykovým displejem a joystickem
	ANO
	ANO/NE

	Kabina pro operátora 
	ANO
	ANO/NE

	Vybavení kabiny: bezpečnostní sklo, schůdky, nastavitelná sedačka
	ANO
	ANO/NE

	DOPRAVNÍK NA KULATINU

	Uveďte obchodní označení/model/typ
	…………………………..

	Požadovaný technický parametr:
	Požadovaná hodnota:
	Nabízená hodnota:

	Celková délka nakládacího prostoru včetně nakládacích ramen
	Min. 7 m – max. 8 m
	… m

	Elektromotor s převodovkou
	Min. 4 kW
	… kW

	Nakládací prostor s min. 5 ks řetězů na posun kulatiny na nakládací ramena
	ANO
	ANO/NE

	Propojená hydraulická nakládací ramena
	Min. 5 ks
	… ks







	LASEROVÝ SYSTÉM NA UMÍSTĚNÍ KULATINY

	Uveďte obchodní označení/model/typ
	…………………………..

	Požadovaný technický parametr:
	Požadovaná hodnota:
	Nabízená hodnota:

	Laserový systém s polohováním do výšky
	ANO
	ANO/NE

	Motor: krokový
	ANO
	ANO/NE

	Síla laseru
	Min. 30 – 50 mW
	… mW

	DOPRAVNÍK ŘEZIVA - VÁLEČKOVÝ

	Uveďte obchodní označení/model/typ
	…………………………..

	Požadovaný technický parametr:
	Požadovaná hodnota:
	Nabízená hodnota:

	Délka dráhy
	Min. 7000 mm
	… mm

	Šířka válců
	Min. 800 mm
	… mm

	Průměr válců
	Min. 150 mm
	… mm

	Levý a pravý třídící řetěz s automatickou aktivací
	ANO
	ANO/NE

	Pohon elektromotorem
	ANO
	ANO/NE

	DOPRAVNÍK ŘEZIVA - ŘETĚZOVÝ

	Uveďte obchodní označení/model/typ
	…………………………..

	Požadovaný technický parametr:
	Požadovaná hodnota:
	Nabízená hodnota:

	Počet řetězových ramen
	Min. 5 ks
	… ks

	Délka řetězových ramen
	Min. 2 m
	… m

	Pohon elektromotorem
	ANO
	ANO/NE

	Dopravník musí být vybaven ochrannými prvky zamezujícími vypadávání drobných částí materiálu mimo dopravní trasu
	ANO
	ANO/NE










	SEPARÁTOR NA PILINY

	Uveďte obchodní označení/model/typ
	…………………………..

	Požadovaný technický parametr:
	Požadovaná hodnota:
	Nabízená hodnota:

	Odsávací zařízení s kontejnerem
	ANO
	ANO/NE

	Výkon motoru
	Min. 2 kW
	… kW

	Počet válečků
	Min. 5 ks
	… ks

	Průměr válečků
	Min. 120 mm
	… mm

	BRUSKA NA PILOVÉ PÁSY

	Uveďte obchodní označení/model/typ
	…………………………..

	Požadovaný technický parametr:
	Požadovaná hodnota:
	Nabízená hodnota:

	Rozestup zubů
	Min. 20 mm 
	… mm

	Šířka pilového pásu
	Min. 50 mm
	… mm

	Délka pilového pásu
	Min. 4500 mm
	… mm

	Max. rychlost broušení
	Min. 20 zubů/min
	… zubů/min

	Kompatibilní s pilovými pásy u pořizované kmenové pásové pily
	ANO
	ANO/NE



PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA
Účastník svým podpisem stvrzuje, že parametry, které doplnil ve výše uvedené tabulce, jsou závaznou součástí jeho nabídky a je si vědom skutečnosti, že zadavatel bude podle nich posuzovat splnění technických podmínek. 
DŮLEŽITÉ
V případě nesplnění technických podmínek bude zadavatel oprávněn nabídku vyřadit a účastníka vyloučit z další účasti. V případě, že na jiném místě nabídky budou uvedeny údaje, které by mohly zadavatele uvést v omyl nebo které budou v rozporu s účastníkem doplněnými údaji v této příloze, zadavatel upozorňuje, že pro účely posouzení splnění technických podmínek budou rozhodující údaje uvedené účastníkem v této příloze.
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	Datum:
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