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	[bookmark: _Hlk170970288]

	1.  Zakázka vyšší hodnoty (dodávka)

	
Dle PŘÍRUČKY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK 
na projekty rozvoje venkova v rámci 
Strategického plánu SZP na období 2023 - 2027
Verze 2.1

	

	Název zakázky:
	
Technologie ke zpracování dřeva


	[bookmark: _Hlk170970345][bookmark: _Hlk170970126]2.  Základní identifikační údaje

	2.1.  Zadavatel

	Název:
	PILA POKORNÝ, s.r.o.

	[bookmark: _Hlk517702646]Sídlo podnikání: 
	V Topolech 722, 273 51 Unhošť

	Provozovna:
	Čs. armády 664, 267 51 Zdice

	IČO:  
	24746371

	DIČ:
	CZ24746371

	Statutární orgán zadavatele: 
	Pavlína Štorková

Jednatel jedná za společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.

	Kontaktní osoba
	Jan Pokorný
Tel.: 720 651 193
E-mail: info@pilapokorny.cz

	2.2.  Uchazeč

	Název: 
	Bude doplněno

	Sídlo:
	Bude doplněno

	IČO:  
	Bude doplněno

	DIČ: 
	Bude doplněno

	Osoba oprávněná jednat za uchazeče (statutární orgán dle OR): 
	Bude doplněno

	Závazná adresa pro doručování písemné korespondence uchazeči: 
	Bude doplněno

	Kontaktní osoba:  
	Bude doplněno

	Tel.:
	Bude doplněno

	E-mailová adresa:
	Bude doplněno













	3. Technické parametry[footnoteRef:1] [1:  U technického parametru, kde je v požadavku zadavatele uvedena číselná hodnota (tučně vyznačeno v požadovaném  technickém parametru) účastník uvede přesný číselný údaj pro nabízený typ techniky. U ostatních technických parametrů účastník uvede ANO/NE.] 


		[bookmark: _Hlk172143532]Dopravník kulatiny před pilou
	Automatické středění pro vstup do rozmítací pily
	

	
	Délka min. 30 m
	

	
	Systém dopravníků dle místa umístění technologie 
	

	
	Oboustranné dávkování
	

	
	Vstupní šíře min. 500 mm
	

	Rozmítací pila
	Využití v rámci výroby paletového řeziva
	

	
	Průměr pilového kotouče 250 - 350 mm
	

	
	Maximální šířka řezu min. 400 mm
	

	
	Maximální výška řezu min. 200 mm
	

	
	Maximální průchodná šířka prizmy min. 850 mm
	

	
	Maximální výška řezu s přítlačnou deskou  min. 165 mm
	

	
	Výkon hlavních elektromotorů min. 2 x 75 kW
	

	
	Minimální délka rozřezávaného materiálu - jednotlivě (min. 1500 mm)
	

	
	Plynule regulovatelný posuv materiálu 
	

	
	Horní poháněné rýhované válce      min. 3 ks
	

	Zkracovací pila na řezivo
	Automatická zkracovací pila paletového řeziva kostek
	

	
	Výška řezu min. 140 mm
	

	
	Pohon - servo
	

	
	Automatické nastavování délek pomocí dotykového panelu
	

	Technologie pro dopravu třísek a pilin z pilnice
	Redlerový dopravník 
	

	
	Délka redlerového dopravníku min. 12 m
	

	
	Gumový dopravník vkládací o š = 40 cm
	

	
	Délka gumového dopravníku min. 16 m
	




	
Z důvodu realizace projektu v rámci Programu rozvoje venkova a dle stanovených Pravidel pro žadatele se požaduje:
· Nová technika. Nabízená technika nesmí být po repasování ani jinak obnovena z již vyrobených strojů

· Účastník soutěže musí disponovat servisním střediskem v ČR a musí splňovat garanci servisních služeb a odstranění vad. Tuto skutečnost prokáže formou čestného prohlášení

Předpokládaná hodnota zakázky je tímto stanovena ve výši 6.290.000,- Kč bez DPH. Pokud bude v nabídce uvedena vyšší částka, než je zadavatelem stanovena předpokládaná hodnota zakázky, nebude to důvod pro vyloučení takovéto nabídky.
















	[bookmark: _Hlk115796220]4. Rekapitulace nabídky

	
	Typ/značka techniky
	Cena v Kč bez DPH
	DPH
	Cena v Kč vč. DPH

	Dopravník
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno

	Rozmítací pila
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno

	Zkracovací pila
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno

	Technologie pro dopravu dř. odpadu
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno



	Celková částka  
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno





Místo a datum vyhotovení: Bude doplněno


						-----------------------------------------------------------
Bude doplněno
	Jméno, příjmení, funkce, razítko, podpis
