                                                                                                           




                                                                                                           


Příloha č. 4.1


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	1. ZAKÁZKA

	Název:
	Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. - modernizace lesnické techniky

	Dílčí část 1.:
	Traktor do lesa vč. příslušenství
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Tímto dokumentem zadavatel stanovuje závazné technické podmínky, které jsou v následující tabulce vymezeny jako požadované technické parametry uvedené v prvním sloupci. Každý technický parametr má vylišenou minimální úroveň hodnoty (viz. druhý sloupec tabulky), jejíž nedodržení bude považováno za nesplnění technických podmínek. Účastník o zakázku v tabulce doplní k jednotlivým parametrům jím nabízené hodnoty ve třetím sloupci.
Návod k vyplnění:
1. V následující tabulce vyplňte požadované hodnoty ve třetím, prázdném sloupci, a to ve všech řádcích. 
2. Hodnoty uvádějte v předepsaných jednotkách, které jsou uvedeny ve druhém sloupci u požadovaných hodnot (např. m, mm, kW). 
3. Nabízené hodnoty je nutné vyjádřit jednoznačně a v absolutních hodnotách, nikoliv relativně ani v rozmezí hodnot (např. „min. - max.“); případné relativní vyjádření je nutné patřičně zdůvodnit. 
4. V řádcích, kde je stanovena požadovaná hodnota „ANO“, stvrzuje účastník seznámení se s požadovaným parametrem a jeho splnění právě uvedením hodnoty „ANO“. 

	4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ

	TRAKTOR

	Uveďte obchodní označení/model/typ
	…………………

	Požadovaný technický parametr:
	Požadovaná hodnota:
	Nabízená hodnota:

	MOTOR

	Jmenovitý výkon motoru
	Min. 105 kW – Max. 150 kW
	… kW

	Účastník je povinen uvést JMENOVITÝ VÝKON motoru z důvodu kategorizace traktorů poskytovatelem dotace právě podle tohoto technického parametru. Pokud je jmenovitý výkon nižší než maximální výkon motoru uváděný do technického průkazu/osvědčení, musí být splnění parametru patrné z CoC listu (zpravidla položka 6.3.2.1.2 Deklarovaný jmenovitý netto výkon), případně štítkem vozidla.

	Palivo - nafta
	ANO
	ANO/NE

	Emisní norma min. STAGE V
	ANO
	ANO/NE

	Počet válců 
	Min. 4 ks
	… ks

	Obsah motoru
	Min. 4,5 l
	… l

	Palivová nádrž
	Min. 120 l
	… l

	PŘEVODOVKA, NÁPRAVY

	Reverzní převodovka
	ANO
	ANO/NE

	Možnost řazení rychlostních stupňů pod zatížením
	ANO
	ANO/NE

	Počet převodových stupňů vpřed
	Min. 24 st. vpřed
	… st. vpřed

	Počet převodových stupňů vzad
	Min. 24 st. vzad
	… st. vzad

	Uzávěrka zadního diferenciálu
	ANO
	ANO/NE

	HYDRAULIKA, ZÁVĚSY, BRZDOVÉ OKRUHY

	Počet vnějších zadních hydraulických okruhů 
	Min. 4 ks
	… ks

	Výkon hydraulického čerpadla 
	Min. 150 l/min.
	… l/min.

	Zadní tříbodový závěs 
	ANO
	ANO/NE

	Zadní výškově stavitelný etážový závěs 
	ANO
	ANO/NE

	Zadní vývodový hřídel 
minimálně dvou rychlostní
	ANO
	ANO/NE

	Zvedací síla na konci ramen
	Min. 7 200 kg
	… kg

	Rychloupínací háky kategorie II/III
	ANO
	ANO/NE

	Vzduchové brzdy přívěsu - dvouhadicové
	ANO
	ANO/NE

	KABINA

	Klimatizace
	ANO
	ANO/NE

	Sedadlo řidiče – vyhřívané, otočné o 180°, vzduchem odpružené
	ANO
	ANO/NE

	Plnohodnotné otočné řízení 
	ANO
	ANO/NE

	Sedačka spolujezdce
	ANO
	ANO/NE

	Tempomat
	ANO
	ANO/NE

	Rádio
	ANO
	ANO/NE

	Střecha kabiny s pracovními světlomety o výkonu min. 1100 lumen
	Min. 2 ks vpředu a Min. 2 ks vzadu 
	… ks vpředu a … ks vzadu

	Maják
	ANO
	ANO/NE

	KOLA, PNEU

	Lesnické pneumatiky min. 14 pláten
	ANO
	ANO/NE

	Vzor pneumatik - šípový
	ANO
	ANO/NE

	Rozměr předních kol min. 13,6“ R28“
	ANO
	ANO/NE

	Rozměr zadních kol min. 16,9“ R38“
	ANO
	ANO/NE

	Zesílené disky zadních i předních kol pevné a plné s ochranou ventilku
	ANO
	ANO/NE

	Závaží do zadních kol
	Min. 500 kg
	… kg

	OSTATNÍ

	Traktor musí být vybaven ochrannou konstrukcí (ochranná kabina nebo ochranný rám) proti padajícím předmětům (FOPS) 
a ochranná konstrukce proti pronikajícím předmětům (OPS) vyhovujícím požadavkům ISO 8083 a 8084. Podrobně viz. čestné prohlášení, které je součástí zadávacích podmínek.
	ANO
	ANO/NE

	Součástí dodávky bude předání originálu CoC listu opravňujícího zadavatele jakožto kupujícího k registraci k provozu na pozemních komunikacích v ČR.
	ANO
	ANO/NE

	Ochrana spodní části traktoru
	ANO
	ANO/NE



	ČELNÍ RAMPOVAČ

	Uveďte obchodní označení/model/typ
	…………………

	Plná kompatibilita s nabízeným traktorem
	ANO
	ANO/NE

	Rampovací radlice s přidržovačem
	ANO
	ANO/NE

	Včetně ramen, tzn. nosného, ovládacího 
a řídícího zařízení
	ANO
	ANO/NE

	Třetí funkce hydrauliky
	ANO
	ANO/NE

	Maximální výška zdvihu
	Min. 4 000 mm
	… mm

	Maximální nosnost v horním čepu
	Min. 2 000 kg
	… kg

	Výška nakládání, hrana rovnoběžně se zemí
	Min. 3 760 mm
	… mm

	Ovládání joystickem z kabiny traktoru včetně 3. funkce a včetně ovládání zapínání a vypínání tlumení rázů
	ANO
	ANO/NE

	Tlumič rázů elektricky ovládaný se dvěma tlumícími tlaky a tlumení rázů z obou stran
	ANO
	ANO/NE

	Radlice spojená rychloupínacím zařízením s rameny rampovače
	ANO
	ANO/NE

	Břit radlice vyztužený ve spodní části otěruvzdorným materiálem (např. Hardox 400 nebo jiný materiál stejných vlastností) o tl. min. 10 mm a šířce min. 100 mm
	ANO
	ANO/NE

	Šířka radlice
	Min. 1400 mm – 
Max. 1600 mm
	… mm

	LANOVÝ NAVIJÁK - DVOUBUBNOVÝ

	Uveďte obchodní označení/model/typ
	…………………

	Požadovaný technický parametr:
	Požadovaná hodnota:
	Nabízená hodnota:

	Plná kompatibilita s nabízeným traktorem
	ANO
	ANO/NE

	Dvoububnový
	ANO
	ANO/NE

	Elektro-hydraulické nebo elektro-pneumatické ovládání
	ANO
	ANO/NE

	Tažná síla každého navijáku
	Min. 9 000 kg
	… kg

	Nesený na tříbodovém závěsu
	ANO
	ANO/NE

	Pohon od vývodového hřídele traktoru
	ANO
	ANO/NE

	Dálkové ovládání vysílačkou s dosahem min. 100 m (min. 4 kanály)
	ANO
	ANO/NE

	Rychlost navíjení lana
	Min. 0,3 m/s
	… m/s

	Kapacita každého bubnu navijáku při průměru lana 14 mm
	Min. 90 m 
	… m

	2 x lano o průměru min. 14 mm a kardan součástí dodávky
	ANO
	ANO/NE

	Délka každého lana
	Min. 60 m
	… m

	Výška štítu (od spodní hrany po horní hranu štítu, měřeno bez nástavců na držák na směrové válečky)
	Min. 900 mm
	… mm

	Dosah štítu nad světlou výšku (měřeno na traktoru stojícím na rovné ploše)
	Min. 100 mm
	… mm

	Šířka zadního štítu
	min. 1900 mm 
(max. šířka nesmí přesáhnout šířku traktoru)
	… mm

	Vlastní hydraulický okruh navijáku
	ANO
	ANO/NE

	Tlakový filtr v hydraulickém okruhu
	ANO
	ANO/NE

	Nádrž na hydraulický olej na rámu navijáku, přišroubovaná, anebo přivařená
	ANO
	ANO/NE

	Kloubová hřídel pro pohon navijáku
	ANO
	ANO/NE

	6 x řetězové úvazky pevnostní G 100 
min. 2,5 m
	ANO
	ANO/NE

	6 x řetězové úvazky pevnostní G 100 
min. 1,5 m
	ANO
	ANO/NE

	Kluzné spony (žabky)
	Min. 12 ks
	… ks



PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA
Účastník svým podpisem stvrzuje, že parametry, které doplnil ve výše uvedené tabulce, jsou závaznou součástí jeho nabídky a je si vědom skutečnosti, že zadavatel bude podle nich posuzovat splnění technických podmínek. 
DŮLEŽITÉ
V případě nesplnění technických podmínek bude zadavatel oprávněn nabídku vyřadit a účastníka vyloučit z další účasti. V případě, že na jiném místě nabídky budou uvedeny údaje, které by mohly zadavatele uvést v omyl nebo které budou v rozporu s účastníkem doplněnými údaji v této příloze, zadavatel upozorňuje, že pro účely posouzení splnění technických podmínek budou rozhodující údaje uvedené účastníkem v této příloze.
	5. OPRÁVNĚNÁ OSOBA ZA ÚČASTNÍKA

	Titul, jméno, příjmení:
	

	Funkce:
	

	Podpis (razítko):
	

	Datum:
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