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1. Okna a balkonové dveře
	ID
	Typ prvku
	Počet
	Rozměr rámu mm
	Otevírání*
	Zasklení
	Minimální parametry
	Barevnost

	O01-T
	Standardní okno
	5
	1150 × 1440
	OS levé
	trojsklo, Ug ≤ 0,60
	Uw referenčního prvku ≤ 0,90; Uf ≤ 1,10
	ořech venku / bílá uvnitř

	O01-D
	Standardní přízemní okno
	4
	1150 × 1440
	OS levé
	dvojsklo, Ug ≤ 1,10
	Uf ≤ 1,10
	ořech venku / bílá uvnitř

	O03
	Úzké okno
	1
	575 × 1440
	OS levé
	trojsklo, Ug ≤ 0,60
	Uf ≤ 1,10
	ořech venku / bílá uvnitř

	O04
	Úzké okno
	1
	575 × 1440
	OS levé
	trojsklo, Ug ≤ 0,60
	Uf ≤ 1,10
	ořech venku / bílá uvnitř

	O05
	Velké třídílné okno
	1
	2175 × 1440
	levé krajní křídlo OS
	dvojsklo, Ug ≤ 1,10
	Uf ≤ 1,10
	ořech venku / bílá uvnitř

	O06
	Velké třídílné okno
	1
	1940 × 1440
	levé krajní křídlo OS
	dvojsklo, Ug ≤ 1,10
	Uf ≤ 1,10
	ořech venku / bílá uvnitř

	BD01
	Balkonové dveře
	1
	850 × 2330
	OS pravé
	trojsklo, Ug ≤ 0,60
	Uw celého výrobku ≤ 1,20; profil nejméně 76 mm
	ořech venku / bílá uvnitř


* Směr otevírání se posuzuje při pohledu zevnitř. OS = otevíravě-sklopné.
2. Vstupní dveřní elementy
	ID
	Typ prvku
	Počet
	Rozměr rámu mm
	Otevírání*
	Zasklení
	Minimální parametry
	Barevnost

	VD01
	Jednokřídlé vstupní dveře
	1
	870 × 1975
	dovnitř levé
	trojsklo Ug ≤ 0,60 + tepelněizolační výplň
	Ud celých dveří ≤ 1,20; profil nejméně 76 mm
	ořech venku / bílá uvnitř

	VD02
	Vstupní dveře s horním členěním
	1
	870 × 2380
	dovnitř pravé
	trojsklo Ug ≤ 0,60 + tepelněizolační výplň
	U celého elementu ≤ 1,40; profil nejméně 76 mm
	ořech venku / bílá uvnitř

	VD03
	Velký vícedílný vstupní element
	1
	2445 × 1935
	hlavní křídlo dovnitř levé; ostatní části pevné
	trojsklo Ug ≤ 0,60 + tepelněizolační plné výplně
	U celého elementu ≤ 1,40; profil nejméně 76 mm
	ořech venku / bílá uvnitř


3. Umístění, počty a závazné poznámky
	ID
	Umístění / poznámka

	O01-D
	Čtyři shodná přízemní okna: dvě v čele domu a dvě na boční fasádě směrem do pergoly.

	O01-T
	Zbývajících pět standardních oken 1150 × 1440 mm v polohách stávajících otvorů podle P06.

	O03, O04
	Dvě úzká okna stejného rozměru v polohách stávajících otvorů podle P06.

	O05, O06
	Dvě velká třídílná okna s dvojsklem; levé krajní křídlo je otevíravě-sklopné při pohledu zevnitř.

	VD01, VD02, VD03
	Tři venkovní vstupní dveřní elementy v polohách stávajících otvorů podle P06.

	Všechny prvky
	Rozměry jsou zadávací a musí být před výrobou ověřeny zaměřením na místě. Počet, základní konfigurace, zasklení a technické minimum se nesmějí změnit bez písemně schváleného smluvního postupu.


4. Kontrolní souhrn
	Ukazatel
	Hodnota

	Celkový počet otvorových prvků
	17

	Okna
	13

	Balkonové dveře
	1

	Vstupní dveřní elementy
	3

	Prvky s trojsklem nebo trojskelnou částí
	11

	Prvky s dvojsklem
	6

	Celková orientační plocha otvorových prvků
	32,99 m²

	Celkový orientační obvod otvorových prvků
	95,98 bm

	Celková orientační délka vnějších parapetů
	15,62 bm

	Konkrétní výrobce, profilový systém, kování ani katalogové označení nejsou předepsány. Technické doklady se nepřikládají k nabídce. Vybraný zhotovitel před výrobou doloží splnění P03 a tohoto přehledu pro konkrétní skladbu.






