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Příloha č. 2
Podrobné technické parametry a cenová nabídka

Uchazeč:
doplnit
Sídlo:

doplnit
Požadované technické parametry na pořízení Vyvážeče (forwarderu) s výkonem do 75 kW, doplněný víceúčelovou kácecí hlavicí. Na uvedený technický parametr uveďte ANO/NE nebo nabízenou hodnotu v souvislosti s nabízenou technikou):

	Technické parametry požadované zadavatelem pro univerzální kolový traktor s ochrannou konstrukcí:
	ANO/NE

	MOTOR
	xxx

	· vznětový, min. 3-válcový
	

	· výkon motoru max. 75 kW
	

	· splněny emisní normy dle požadavků a platných směrnic EU
	

	PŘEVODOVKA
	xxx

	· plynulá hydrostatická převodovka
	

	· ovládání převodovky a hydrauliky joysticky na loketní opěrce sedadla řidiče
	

	· pracovní rychlost do 10 km/hod a pojezdová rychlost do 16 km/hod
	

	PODVOZEK
	xxx

	· pohon 8x8 se zámky předních a zadních diferenciálů
	

	· min. 4 páry klanic pro odvoz dřeva
	

	· min. 4 páry klanic pro odvoz klestu + přídavná korba na klest
	

	· nosnost min. 3 000 kg
	

	· tažná koule v zadní části
	

	KABINA
	xxx

	· uzamykatelná, odpružená, vytápěná
	

	· kabina splňující ROPS a FOPS
	

	· klimatizace
	

	· sedadlo řidiče odpružené, vyhřívané, tlumič sedadla
	

	· stěrač střešního a bočního okna
	

	· USB nabíječka
	

	· autorádio včetně reproduktorů, antény a bluetooth
	

	· zásuvka v kabině na 12 V
	

	· pracovní světla venkovní - min. 4 páry
	

	· oranžový výstražný maják
	

	· otočné řízení pomocí joysticky na loketních opěrkách sedadla řidiče
	

	HYDRAULICKÁ RUKA
	xxx

	· dosah hydraulické ruky min. 5,1 m
	

	· ovládání hydraulické ruky EHC joysticky na loketních opěrkách sedadla řidiče
	

	· drapák o objemu min. 0,15 m2
	

	· rotáror drapáku s brzdou
	

	· hydraulický naviják umístěný na rameni hydraulické ruky s dálkovým ovládáním
	

	· pracovní světla
	

	OSTATNÍ
	xxx

	· držák na kanystr
	

	· držák motorové pily
	

	· odkládací prostor (nebo kastlík) na nářadí
	

	· silniční světla
	

	ROZMĚRY A HMOTNOSTI
	xxx

	· světlá výška podvozku min. 350 mm
	

	· pohotovostní hmotnost max. 3 000 kg
	

	· délka stroje max. 6.000 mm
	

	· šířka stroje max. 1700 mm
	

	KOLA A PNEUMATIKY
	xxx

	· vyztužení disků kol
	

	· pneumatiky pro lesní hospodářství
	

	VÍCEÚČELOVÁ KÁCECÍ HLAVICE
	xxx

	· pulsní hlavice s měřením délky a průměru dříví
	

	· úřez hlavice do 300 mm
	

	
	


	Uvedeným technickým parametrů odpovídá:

	Vyvážeč (forwarder)
	Značka/Model/Typ:
	

	Víceúčelová těžební hlavice
	Značka/Model/Typ:
	


	Nabídka stroje
	cena bez DPH
	DPH
	Celkem vč. DPH

	Vyvážeč (forwarder) 
	 ,- Kč
	 ,- Kč
	 ,- Kč

	Víceúčelová těžební hlavice
	 ,- Kč
	 ,- Kč
	 ,- Kč

	Celková nabídková cena uchazeče
	 ,- Kč
	 ,- Kč
	 ,- Kč


Místo a datum vyhotovení: 







------------------------------------------------------

     Jméno, příjmení, funkce
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