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1. Obecné požadavky
Veškeré rozměry musí zhotovitel před výrobou ověřit zaměřením na místě.
Práce nezahrnují zásah do nosných konstrukcí budovy.
Materiály a výrobky budou nové, nepoužité, vzájemně kompatibilní a vhodné pro určené prostředí.
Součástí položek jsou všechny nezbytné pomocné práce, kotvení, spojovací materiál, těsnění, doprava, manipulace, ochrana okolí, úklid a odstranění odpadu.
Konkrétní výrobce a typ se v nabídce neuvádějí. Každý odkaz na normu, materiál, původ nebo technické označení zahrnuje možnost rovnocenné normy nebo rovnocenného technického řešení, které prokazatelně splní nejméně stejné funkční, kvalitativní, bezpečnostní a životnostní požadavky. Technické podklady předloží vybraný zhotovitel až před objednáním, výrobou nebo zabudováním.
Orientační skici předpokládaného vzhledu objektu po opláštění, uvedené v P06, slouží pouze jako vizuální podklad pro pochopení záměru zadavatele. Nejde o výrobní ani prováděcí výkresy; závazný rozsah prací, technické parametry a množství stanoví P03, P04 a P05 a skutečný stav musí zhotovitel ověřit zaměřením na místě.
Dvě malá přízemní okna na severní fasádě nejsou součástí předmětu plnění; jejich případné schematické zobrazení v P06 má pouze informativní charakter. Rozsah výměny nebo úprav otvorových prvků stanoví výhradně P05 – Přehled oken a dveří.
Žádný výrobek nesmí snížit požadovanou funkčnost, životnost, energetickou úroveň nebo bezpečnost.
Po dobu, kdy je ubytovací provozovna otevřena hostům nebo probíhá její běžný provoz, nesmí být v objektu, na objektu, v lodžii ani v bezprostředně navazujícím provozním zázemí prováděny žádné práce ani jiné úkony související s dílem. Zákaz zahrnuje rovněž zaměření, dovoz a manipulaci s materiálem, přípravu a zabezpečení pracoviště, kontroly, dokončovací práce, odstraňování vad a úklid.
Veškeré úkony na místě plnění lze provádět výhradně ve dnech úplného provozního uzavření a každý takový den se započítává do limitu příslušné etapy podle dokumentu 01 a smlouvy P02. Mimo tento limit může probíhat pouze technická, výrobní nebo organizační příprava prováděná mimo místo plnění a bez jakéhokoli zásahu do provozu objektu.
2. Okna a dveře
2.1 Společné požadavky
plastové profily PVC-U s konstrukční hloubkou nejméně 76 mm;
venkovní dekor ořech, vnitřní povrch bílý;
výztuhy profilů podle statického návrhu systému a velikosti prvků;
celoobvodové kování, mikroventilace a bezpečné seřízení podle typu prvku;
teplý distanční rámeček;
kompletní zaměření, demontáž, odvoz, montáž, kotvení, vnitřní a vnější utěsnění připojovací spáry, zapravení, seřízení a doklady;
CE a prohlášení o vlastnostech podle EN 14351-1 nebo podle rovnocenné harmonizované technické specifikace.
2.2 Okna
profil se středovým těsněním, celkem tři funkční těsnicí roviny;
součinitel prostupu tepla rámem Uf nejvýše 1,10 W/m²K;
izolační trojsklo s Ug nejvýše 0,60 W/m²K, není-li u konkrétního prvku v P05 stanoveno dvojsklo;
izolační dvojsklo s Ug nejvýše 1,10 W/m²K pouze u šesti oken určených v P05;
referenční standardní okno 1150 × 1440 mm s trojsklem musí jako celý výrobek dosahovat Uw nejvýše 0,90 W/m²K.
2.3 Balkonové a vstupní dveře
profil nejméně 76 mm a nejméně dvě těsnicí roviny;
zasklené části izolačním trojsklem; tepelněizolační plná výplň s U nejvýše 0,80 W/m²K;
nejméně tříbodový zámek, tři seřiditelné závěsy a nízký hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem;
balkonové dveře BD01 musí jako celý výrobek dosahovat Uw nejvýše 1,20 W/m²K; jednokřídlé vstupní dveře VD01 musí dosahovat Ud nejvýše 1,20 W/m²K; vstupní elementy VD02 a VD03 musí jako celý element dosahovat součinitele prostupu tepla U nejvýše 1,40 W/m²K.
3. Opláštění a zateplení objektu
	Parametr
	Požadavek

	Orientační hrubá plocha fasády
	cca 219 m²

	Orientační čistá plocha opláštění
	cca 183 m²

	Demontáž stávajícího opláštění
	cca 133 m²

	Tepelná izolace
	tloušťka 70 mm; materiál vhodný do provětrávané fasády

	Nosný rošt
	dřevěný, dimenzovaný a kotvený podle podkladu; impregnovaný před montáží

	Větrozábrana
	difuzně otevřená fasádní fólie se systémovými spoji

	Odvětrávaná mezera
	souvislá, funkční, chráněná proti hmyzu

	Obklad
	fasádní prkna z modřínu evropského, sibiřského nebo jiné rovnocenné dřeviny vhodné pro venkovní provětrávanou fasádu; svislé uspořádání, otevřené spáry cca 6 mm

	Povrchová ochrana
	venkovní olejová impregnace určená pro zvolenou dřevinu; první nátěr oboustranně před montáží; ošetření hran a čel

	Tloušťka prken
	nejméně 19 mm po konečném opracování

	Vlhkost prken
	nejvýše 20 % při dodání a montáži


Součástí jsou ostění, rohy, soklové a napojovací detaily, parapety, okapničky, klempířské prvky, dilatace a odvod vody.
Zakrývané vrstvy musí být před uzavřením zkontrolovány a fotograficky zdokumentovány.
Dřevěné prvky musí být tříděné, vysušené a vhodné pro venkovní použití.
4. Balkon a venkovní schodiště
stávající balkon přibližně 6 × 1 m; základní nabídka vychází ze zachování stávajících hlavních ocelových nosníků po jejich odkrytí, očištění, kontrole přístupných částí a antikorozním ošetření;
nová pochozí vrstva z žárově pozinkovaného protiskluzného ocelového roštu v orientační ploše 6 m² včetně bezpečného uložení, spojů, okrajů a odvodnění;
žárově pozinkované zábradlí v orientační délce 7 bm s dřevěným obkladem vzhledově navazujícím na fasádu; geometrie, výška, mezery a kotvení musí splnit platné bezpečnostní a technické požadavky;
venkovní točité schodiště na míru z žárově pozinkované oceli, vedené z terénu na úroveň balkonu; orientační výškový rozdíl je cca 3,0 m. Součástí jsou protiskluzné stupně, zábradlí a madlo, nástupní a výstupní napojení, základová konstrukce, kotvy, statický výpočet, výrobní dokumentace, doprava a montáž;
řešení nesmí bez předchozího písemného schválení vyžadovat zásah do nosné konstrukce budovy; kotvení a napojení budou doloženy technickým a statickým návrhem. Zjistí-li se po odkrytí skrytá závada hlavních nosníků, která nebyla rozpoznatelná při prohlídce, lze další postup řešit pouze smluvním postupem přípustným podle pravidel SZIF.
5. WC
rozměr místnosti přibližně 0,8 × 2,0 m;
demontáž podlahového WC a instalace závěsné mísy s nosným rámem a splachovacím modulem;
sádrokartonová předstěna a doplnění obkladů v dotčené části;
demontáž stávajícího radiátoru a instalace nového tělesa nad modulem podle prostorových možností;
instalace ventilátoru do stávajícího vývodu; elektrické připojení odborně způsobilou osobou;
stávající obklady a dlažba mimo novou předstěnu zůstávají zachovány.
6. Koupelna
rozměr místnosti přibližně 2,0 × 1,8 m;
demontáž vany přibližně 120 × 60 cm;
instalace sprchové vaničky a zástěny nebo koutu přibližně 120 × 60 cm s využitím stávajícího odpadu;
demontáž stávajícího radiátoru a instalace žebřinového radiátoru;
instalace ventilátoru do stávajícího vývodu;
obklady, dlažba, umyvadlo, zrcadlo a ostatní vybavení zůstávají, nejsou-li přímo dotčeny pracemi.
7. Lodžie – dětský koutek
demontáž stávajícího dřevěného obložení stěn a stropu v ploše přibližně 21 m²;
kontrola podkladu a běžné lokální opravy;
nový nosný rošt a sádrokartonové opláštění stěn a stropu;
zateplení pouze dvou obvodových stěn pod okny v celkové výměře 4,92 m² minerální vatou tloušťky 150 mm;
systémové fólie, pásky a utěsnění spojů, prostupů a návazností podle skutečné skladby;
bez instalace radiátoru a bez rozšíření otopné soustavy;
povrch připravený k penetraci a malbě; malba je zahrnuta v části malířských prací.
8. Podlahové krytiny a schodiště
zátěžový koberec v patře v ploše přibližně 88 m² a na 15 stupních schodiště o šířce přibližně 0,90 m a celkové rozvinuté délce přibližně 10 m; skutečné rozměry ověří zhotovitel na místě;
demontáž stávající krytiny, příprava podkladu, lepení, profily, hrany, sokly a úklid;
krytina vhodná pro ubytovací zařízení, nejméně třída zátěže 32 podle EN 1307 nebo rovnocenné normy a reakce na oheň nejméně Cfl-s1 podle EN 13501-1 nebo rovnocenné normy.
9. Plynový kotel
závěsný kondenzační plynový kotel s integrovaným zásobníkovým ohřevem teplé vody o objemu nejméně 42 litrů;
jmenovitý výkon pro vytápění přibližně 20 kW; konečný návrh, dimenzování a nastavení musí odpovídat stávající otopné soustavě, tepelným potřebám objektu a provozu ubytovacího zařízení;
výkon pro přípravu teplé vody nejméně 25 kW;
kompatibilní ekvitermní regulace s venkovním čidlem a prostorovým ovládáním;
demontáž a zákonná likvidace stávajícího kotle;
kompletní napojení na otopnou soustavu, plyn, vodu, kondenzát a spalinovou cestu;
zkoušky, uvedení do provozu, zaškolení, revize a povinné doklady.
10. Svítidla a ventilátory
výměna 17 přisazených stropních LED svítidel a 8 menších nástěnných LED svítidel;
výměna ventilátorů ve WC a koupelně;
montáž na stávající vývody bez budování nových elektrických rozvodů;
elektrické odpojení a připojení provede odborně způsobilá osoba;
svítidla a ventilátory musí být vhodné pro dané prostředí a mít odpovídající krytí.
11. Malířské práce
	Plocha
	Orientační výměra

	Stěny – bílá
	150 m²

	Stěny / sokl – béžová
	40 m²

	Stropy – bílá
	160 m²


příprava podkladu, lokální opravy, penetrace, zakrytí, nejméně dva nátěry podle kryvosti a závěrečný úklid;
výměra zahrnuje lodžii;
barvu a odstín schválí objednatel podle zkušebního nátěru.
12. Doklady a okamžik jejich předložení
	Doklady uvedené v této části nejsou součástí nabídky. Předkládá je až vybraný zhotovitel před objednáním, výrobou nebo zabudováním příslušného výrobku.


	Skupina
	Požadovaný doklad / kontrola

	Okna a dveře
	Technická specifikace konkrétní skladby, CE a prohlášení o vlastnostech; doložení Uw referenčního okna a Ud dveří.

	Fasádní dřevěný obklad
	Objednávková specifikace druhu dřeviny a tloušťky; doklad vhodnosti pro venkovní provětrávanou fasádu; při dodání kontrola tloušťky a vlhkosti.

	Izolace, fólie a sádrokarton
	Technické listy a prohlášení o vlastnostech podle povahy výrobku.

	Koberec
	Technický nebo klasifikační doklad k třídě 32 a Cfl-s1.

	Ocelové konstrukce
	Výrobní a kotevní návrh před výrobou; doklady k povrchové úpravě a použitým roštům.

	Sanita, radiátory, svítidla, ventilátory, malířské hmoty
	Technické listy před objednáním nebo zabudováním, jsou-li potřebné k ověření parametrů.

	Plynový kotel
	Technický list, energetický štítek, prohlášení o shodě, návod regulace a podklady k revizím.

	Předání díla
	Revize, zkoušky, návody v českém jazyce, záruční listy, fotodokumentace zakrytých prací a seznam skutečně použitých výrobků.




Biofarma Pod Hájkem s.r.o.




