Tabulka technických parametrů

Zadavatel:

Název zadavatele:

TITBIT, s.r.o.
Sídlo:

 

Bečovská 1015/10, 104 00 Praha 10, Uhříněves

Právní statut:


společnost s ručením omezeným 

IČO/DIČ:


26241005/CZ26241005

Zrací komory
Výrobce: doplní uchazeč
Typové označení: doplní uchazeč

	Zadávací podmínky 

	Nabídka uchazeče splňuje (ANO/NE, popis)

	Celkem 6 samostatných jednotek
	doplní uchazeč

	Kapacita 12 palet standardní velikosti, uspořádání do dvou řad pro šesti paletách v jedné vrstvě
	doplní uchazeč

	Navrženy pro zrání avokáda a manga
	doplní uchazeč

	Vnitřní rozměry cca 8 x 3,6 x 2,85 m (dxšxv), celková výška komory max 4,3 metru
	doplní uchazeč

	Celková výška komory max 4,3 metru
	doplní uchazeč

	Plně kompatibilní s paletami o rozměrech výšky cca 2 – 2,4 m, šířky 1 – 1,2 m, délky 0,8 – 1,22 m 
	doplní uchazeč

	Oboustranný proud vzduchu
	doplní uchazeč

	Ventilátory pravidelně mění směr o 180°pro zajištění rovnoměrného zrání ovoce
	doplní uchazeč

	Ventilátory umožní nastavení rychlosti proudění
	doplní uchazeč

	Automatizovaný řídící systém s programovanými parametry zrání avokáda a manga včetně vzdáleného přístupu a oznámení poruchy
	doplní uchazeč

	Senzory pro měření C2H2, CO2, vlhkosti a teploty
	doplní uchazeč

	Integrovaný systém pro řízené dávkování etylenu během zrání
	doplní uchazeč

	Senzory CO2 pro nucenou výměnu a přívod čerstvého vzduchu
	doplní uchazeč

	Vnitřní osvětlení odolné proti vlhkosti, bílé světlo v kvalitě denního světla
	doplní uchazeč

	Plynotěsnící vrata s kvalitním těsněním 
	doplní uchazeč

	Vnitřní nárazníky na stěně proti poškození manipulační technikou
	doplní uchazeč

	PC pracovní stanice včetně SW pro monitorování a řízení včetně dálkového přístupu a archivace dat
	doplní uchazeč

	Kompletní technická a uživatelská dokumentace včetně výkresů a schémat
	doplní uchazeč

	Montáž, uvedení do provozu, kalibrace a zaškolení obsluhy v ceně zakázky
	doplní uchazeč

	12 měsíců záruka na všechny komponenty 
	doplní uchazeč

	Technické řešení komory bez vnitřní plachty proti proudění vzduchu
	doplní uchazeč

	Proudění vzduchu řízeno konstrukčním řešením a konfigurací ventilátorů
	doplní uchazeč


V ……………………. dne …………………….
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Jméno a podpis oprávněného zástupce dodavatele

Funkce

Razítko a podpis
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