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Program rozvoje venkova

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA




Výzva k podání nabídky/oznámení o zahájení

 výběrového řízení - zadávací podmínky
pro výběrové řízení projektu
Program rozvoje venkova ČR 2023-2027

Operace 33.73 Investice do zemědělských podniků
                                                     Linka na brambory a cibuli
Zadavatel :    Václav Plesník
                            Družstevní 7
                            410 02 Malé Žernoseky
                            IČO:  46054731            

                            tel.: 602 493359
                            email: Plesvac@seznam.cz
Druh zakázky:
dodávka strojů do linky na brambory a cibuli:
1.dopravník do spirálového třídiče

2.spirálovýn třídič

3.válečkový přebírací stůl

4.dopravník pro plnění váhy

5.automatická pásová váha
6.příčný reverzní dopravník mezi váhou a balicím strojem
7.balicí stroj
Paletizér s příslušenstvím:

8.pásový dopravník k rovnání pytlů k paletizéru
9. pásový dopravník do paletizéru

10.paletizér

Druh výběrového řízení:
Zakázka mimo režim zákona č.134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
Místo plnění zakázky (místo dodání) :
Kraj : Ústecký
Okres : Litoměřice
Obec : Malé Žernoseky
Technické podmínky:
1. Dopravník do spirálového třídiče

-pás PVC s unašeči

-podpěrné válečky s ložisky

-vodicí klíny pro směrovou stabilitu pásu

2.Spirálový třídič 

-pracovní šířka min. 800mm

-10x spirála PU s levým a pravým vinutím

-plynulé seřízení mezer 5-50mm ručním ovládacím prvkem

-výškově stavitelná výsypka s gumovou brzdou

-plynulá regulace otáčení spirál
3.Válečkový přebírací stůl 

-pracovní šířka min. 900mm

-délka min. 2000mm

-válečky PVC

-výstupní skluz

-výškově stavitelné naklápěcí nohy

-horní dřevěné obložení bočnic

-plynulá změna rychlosti válečků
4.Dopravník pro plnění váhy

-pás PVC s unašeči

-podpěrné válečky s ložisky

-vodicí klíny pro směrovou stabilitu pásu

5.Automatická pásová váha 

-dvoupásová elektronická váha

-rozsah nastavení-plynule 1-100kg

-šíře hlavního pásu min. 350mm

-šíře dovažovacího pásu min. 80mm

-navažování do zásobníku s klapkou, obsah min. 27kg

-mechanické a elektrické jištění klapky

-počítání dávek

-automatické vyprazdňování zásobníku

-násuvy pro bezpečný převoz vysokozdvižným vozíkem
6.Příčný reverzní dopravník mezi váhou a balicím strojem 

-reverzní dopravník, plynulá regulace

-možnost ručního navažování,

-výškově stavitelná podlážka, držák, 5, 10, 25kg
7.Balicí stroj 
- balení do rašlového návinu

- automat řízený PLC

- dotykový displej

- akustické chybové.hlášení

- dávky 2,5-5-10-15-25kg

- podávání obalu gumovými řemeny

- svislé oddělování tepelnými spirálami

- profesionální dvouniťový sešívací stroj Fischbein 

- vibrační vstupní násypka

8.Pásový dopravník k rovnání pytlů k paletizéru
-pásový dopravník šířka 1000 mm, délka min. 2800 mm

-podpěrné válečky

-výškově stavitelné nohy

-ovládání paletizérem

9. Pásový dopravník do paletizéru

-pásový dopravník šířka 500 mm, délka min. 1800 mm

-podpěrné válečky

-výškově stavitelné nohy

-ovládání paletizérem

10. Paletizér  

- rovnání pytlů 10, 25 a 50kg

- vibrační válečková trať pro dopravu a rovnání  pytlů

- výtah pro výškovou dopravu  pytlů

- vodorovná manipulace s pytlem ve dvou osách

- paletizační rám

-možnost vložení až 5ks prázdných palet

-rozměry palet: 

     1.000 x 1.200 mm

     1.600 x 1200mm

     1.200 x 800mm

-výkon min. 280 pytlů/ hod.

-přednastavení rovnání dle velikosti pytlů a velikosti palet v ovládacím terminálu – min 4 programy

-integrované automatické ovíjení - součást paletizéru

                             -automatické ovíjení palety s pytli během vrstvení 

                             -možnost nastavení počtu vrstev a síly utažení

 
Celá linka musí mít min. výkon 7 tun/hod při balení 25kg a rozměry šířka x délka max. 4,5 x 18 m. Tok materiálu musí být po celé lince plynulý bez dalších zásahů obsluhy s ohledem na minimální poškození produktu. Dále musí být propojena tak , aby nedošlo k přehlcení linky. Celou linku musí být schopen obsluhovat 1 pracovník. Nabízená linka musí být nová a musí splňovat normy dle právních předpisů EU a technické parametry musí odpovídat normám EN.                          
Zadavatel může uplatnit možnost nákupu linky bez:  Paletizér s příslušenstvím
Doba plnění:

Do 31.10.2026
Doba nejkratšího dodání:
uvedení není povinné
Platební podmínky:
Zadavatel připouští zálohu

Platby budou  probíhat výhradně v Kč

Zadavatel se zavazuje k proplacení faktury ve splatnosti dle smlouvy

Záruční podmínky:
Doba záruky bude minimálně 12 měsíců
Forma plnění:
Dodání linky

Další podmínky: na fakturách budou uvedeny kódy dle Pravidel PRV.

Součástí ceny a dodávky bude:

Dodání kompletní linky na místo plnění – Malé Žernoseky 

Zaškolení obsluhy při spuštění v místě dodání

Servis do 48 hod

Zajištění dodávky náhr. dílů 
Nabídková cena musí být pevná a konečná změna může být pouze u DPH pokud se během řízení změní.

Nabídková cena musí obsahovat cenu v Kč
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

max.celková cena:                               4 500 000,.Kč (bez DPH)

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
     Linka na brambory a cibuli                                                
      Cena bez DPH                                   …………………. Kč

      DPH                                                   ………………..... Kč

      Cena včetně DPH                              …………………. Kč

     Linka na brambory a cibuli bez : Paletizér s příslušenstvím                                              
      Cena bez DPH                                   …………………. Kč

     Paletizér s příslušenstvím                                              
      Cena bez DPH                                   …………………. Kč

Nabídkovou cenu je možné změnit pouze pokud se zákonem změní sazby daně z přidané hodnoty.
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: 
Místo, čas a způsob doručení nabídek       

Nabídky  musí být dodány v uzavřených obálkách zřetelně označených názvem uchazeče a nápisem ,,Linka na brambory a cibuli,, do 28.7.2026 ,15.30 hodin na adresu :                        Václav Plesník
Družstevní 7
410 02 Malé Žernoseky
a to osobně po předchozí tel. domluvě, prostřednictvím pošty nebo jiným doručovatelem. Termínem dodání nabídky se rozumí převzetí nabídky zadavatelem.
Později podaná nabídka nebude do výběrového řízení zařazena a uchazeč bude o tomto kroku informován
Lhůta po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni je 90 dnů po podání nabídky.

Zadavatel nepřipouští varianty cenových nabídek.
Otevírání a hodnocení nabídek
Otevírání obálek proběhne 28.7.2026 ,v 18.30 hodin na adrese zadavatele.
Hodnocení nabídek bude probíhat podle jediného kritéria ,,nejnižší nabídková cena,,
vítěz tedy bude uchazeč s nejnižší cenou.

O výsledku hodnocení budou účastníci vyrozuměni a vítěz bude vyzván k dodání:

Smlouvy o dílo jednostranně podepsanou vítězným uchazečem

Náležitosti nabídky
nabídka bude v českém jazyce a bude obsahovat: 
1,popis linky (včetně jednotlivých strojů)
2.plánek linky z půdorysu včetně rozměrů
3,celkovou cenu bez DPH

                samostatně vyčíslené DPH

                celkovou cenu včetně DPH

4,doklad o splnění základních kvalifikačních předpokladů (doloží uchazeč o zakázku formou čestného prohlášení)
Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin zločinného spolčení, legalizace výnosů 

z trestné činnosti, přijímání úplatků,podplácení,podvodu,úvěrového podvodu.

b)který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení

c)na jehož majetek není vyhlášen konkurs

d)který není v likvidaci

e)který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky 

5,čestné prohlášení účastníka výběrového řízení
Nabídka bude v jednom vyhotovení 1x originál vše bude podepsáno oprávněnou osobou. Nabídka může být vypracována formou přiložených dokumentů. 
Dodatečné informace:

Informace bude možné získat na adrese zadavatele po předchozí tel. domluvě nebo prostřednictvím e-mailu.
Zadavatel si vyhrazuje právo:

Zrušit zadání zakázky

Odmítnout všechny nabídky a neuzavřít žádnou smlouvu

Nevracet nabídky

Vyhlásit nové výběrové řízení

Malé Žernoseky  7.7.2026                                      Václav Plesník
