Příloha č.4:
Technické specifikace :
1. Nový nepoužitý výrobek, rok výroby 2026/2027.
2. Lisovací (presovací) kontejner s výsypem nádob na odpad.
3. Kontejner bude vhodný pro využití na traktorovém hákovém nosiči kontejnerů. Kontejner typ AVIA.
4. Kontejner bude vhodný pro sběr a svoz netříděného komunálního odpadu a všech složek tříděného komunálního odpadu.
5. Výška háku 1 000 mm. 
6. Vnitřní šířka min. 1750 mm. 
7. Vnitřní výška min. 1400 mm.
8. Délka celková dna kontejneru min. 3800 mm a max. 4500 mm. 
9. Objem kontejneru min. 7 m3 a max. 13 m3. 10. 
10. Dno kontejneru z min. 3 mm silného plechu. 
11. Boky kontejneru z min. 3 mm silného taženého plechu. 
12. Konstrukce kontejneru zesílena minimálně z profilů U 50/50/3.
13. Zařízení pro presování sváženého odpadu (lis).
14. Zařízení pro výsyp sváženého odpadu (vyklápěč) s hřebenovým uchycením nádob.
15. Hmotnost prázdného kontejneru max. 3500 kg. 
16. Pro pohon lisu a vyklápěče bude využita hydraulika - dvouhadicová sekce (tlak tam i zpět), množství cca 32 l/min. a tlak cca 210 atm. (max. 250), která se bude napojovat na zádi traktorového hákového nosiče kontejnerů. 
17. Výsyp nádob (popelnic 120 l, 240 l, 700 l, 1100 l). 
18. Výstražný elektrický maják 2 ks. 
19. Osvětlení vnitřního prostoru. 
20. Držák koštěte a lopaty.
21. Zadní hydraulicky otevíratelné čelo o min. 140̊
