                                                                                                           




                                                                                                           


Příloha č. 4


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	1. ZAKÁZKA

	Název:
	Obec Lipina – Modernizace technického vybavení pro lesní hospodářství



	2. ZADAVATEL

	Název:
	Obec Lipina

	Sídlo / místo podnikání:
	č.p. 81, 785 01 Lipina

	IČ:
	006 35 278

	DIČ:
	CZ 006 35 278

	ZAKÁZKA Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:
	ALNIO Group s.r.o.
Kounicova 284/39, Brno, 602 00, Česká republika
IČ: 293 05 497, DIČ: CZ29305497
www.alnio.cz KA



	3. ÚČASTNÍK

	Název:
	

	Sídlo / místo podnikání:
	

	IČ:
	

	DIČ:
	

	Kontaktní osoba:
	

	Tel.:
	

	E-mail:
	










Tímto dokumentem zadavatel stanovuje závazné technické podmínky, které jsou v následující tabulce vymezeny jako požadované technické parametry uvedené v prvním sloupci. Každý technický parametr má vylišenou minimální úroveň hodnoty (viz. druhý sloupec tabulky), jejíž nedodržení bude považováno za nesplnění technických podmínek. Účastník o zakázku v tabulce doplní k jednotlivým parametrům jím nabízené hodnoty ve třetím sloupci.
Návod k vyplnění:
1. V následující tabulce vyplňte požadované hodnoty ve třetím, prázdném sloupci, a to ve všech řádcích. 
2. Hodnoty uvádějte v předepsaných jednotkách, které jsou uvedeny ve druhém sloupci u požadovaných hodnot (např. m, mm, kW). 
3. Nabízené hodnoty je nutné vyjádřit jednoznačně a v absolutních hodnotách, nikoliv relativně ani v rozmezí hodnot (např. „min. - max.“); případné relativní vyjádření je nutné patřičně zdůvodnit. 
4. V řádcích, kde je stanovena požadovaná hodnota „ANO“, stvrzuje účastník seznámení se s požadovaným parametrem a jeho splnění právě uvedením hodnoty „ANO“. 

	4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ

	TRAKTOR

	Uveďte obchodní označení/model/typ
	…………………

	Požadovaný technický parametr:
	Požadovaná hodnota:
	Nabízená hodnota:

	Jmenovitý výkon motoru
	Min. 74 kW – Max. 100 kW
	… kW

	Účastník je povinen uvést JMENOVITÝ VÝKON motoru z důvodu kategorizace traktorů poskytovatelem dotace právě podle tohoto technického parametru. Pokud je jmenovitý výkon nižší než maximální výkon motoru uváděný do technického průkazu/osvědčení, musí být splnění parametru patrné z CoC listu (zpravidla položka 6.3.2.1.2 Deklarovaný jmenovitý netto výkon), případně štítkem vozidla.

	Palivo – nafta
	ANO
	ANO/NE

	Počet válců 
	Min. 4 ks
	… ks

	Nejvyšší povolená hmotnost
	Min. 8 500 kg
	… kg

	Vnější šířka
	Max. 2 350 mm
	… mm

	Rozvor náprav
	Min. 2 400 mm
	… mm

	Převodovka s plně automatickým řazením všech rychlostí min. 22 st. vpřed / 22 st. vzad nebo plynulá
	ANO
	ANO/NE

	Možnost zastavení a opětovného rozjedu bez spojky (pouze za použití brzdového pedálu)
	ANO
	ANO/NE

	Minimální rychlost traktoru
	Max. 1 km/hod
	… km/hod

	Otáčky zadního PTO
	540/540E/1000 ot/min
	… ot/min

	Typ čerpadla – Load Sensing
	ANO
	ANO/NE

	Výkon čerpadla
	Min. 100 l/min
	… l/min

	Přední tříbodový závěs s nosností min. 2 500 kg
	ANO
	ANO/NE

	Počet vnějších zadních hydraulických okruhů
	Min. 4 ks
	… ks

	Počet vnějších předních okruhů (u předního zvedacího závěsu)
	Min. 1 ks
	… ks

	Počet vnějších prostředních okruhů 
	Min. 2 ks
	… ks

	Multispojka pro nakladač (hydraulika a el.)
	ANO
	ANO/NE

	Zadní beztlaká hydraulická zpátečka
	ANO
	ANO/NE

	Loketní opěrka
	ANO
	ANO/NE

	Barevný informační displej
	ANO
	ANO/NE

	Mechanické odpružení kabiny pružinami
	ANO
	ANO/NE

	Sedačka řidiče – vzduchem odpružená a vyhřívaní 
	ANO
	ANO/NE

	Sedačka spolujezdce
	ANO
	ANO/NE

	Klimatizace a topení
	ANO
	ANO/NE

	Odpružená přední více prvková náprava (zahrnující tříprvkové nebo nezávislé zavěšení kol)
	ANO
	ANO/NE

	Přední náprava: samosvorná (nebo 100% lamelová)
	ANO
	ANO/NE

	Zadní náprava: elektrohydraulicky ovládaná s automatikou
	ANO
	ANO/NE

	Automatický etážový zadní závěs (min. 7 poloh)
	ANO
	ANO/NE

	Zadní tříbodový závěs s externím ovládáním na blatnících
	ANO
	ANO/NE

	Nosnost zadního tříbodového závěsu
	Min. 4 000 kg
	… kg

	Vzduchové brzdy (2 hadice)
	ANO
	ANO/NE

	přední blatníky otočné
	ANO
	ANO/NE

	Šípový vzor pneumatik
	ANO
	ANO/NE

	Šířka pneumatik vpředu/vzadu
	Min. 440/540 mm
	… mm

	Vnější pracovní LED osvětlení
	ANO
	ANO/NE

	Maják
	ANO
	ANO/NE

	Příprava pro nakladač
	ANO
	ANO/NE

	Traktor musí být vybaven ochrannou konstrukcí (ochranná kabina nebo ochranný rám) proti padajícím předmětům (FOPS) 
a ochranná konstrukce proti pronikajícím předmětům (OPS) vyhovujícím požadavkům ISO 8083 a 8084. Podrobně viz. čestné prohlášení, které je součástí zadávacích podmínek.
	ANO
	ANO/NE

	Součástí dodávky bude předání originálu CoC listu opravňujícího zadavatele jakožto kupujícího k registraci k provozu na pozemních komunikacích v ČR.
	ANO
	ANO/NE

	ČELNÍ RAMPOVAČ

	Uveďte obchodní označení/model/typ
	…………………

	Plná kompatibilita s nabízeným traktorem
	ANO
	ANO/NE

	Rampovací radlice s přidržovačem
	ANO
	ANO/NE

	Včetně ramen, tzn. nosného, ovládacího 
a řídícího zařízení
	ANO
	ANO/NE

	Třetí funkce hydrauliky
	ANO
	ANO/NE

	Maximální výška zdvihu (v čepu)
	Min. 3,5 m
	… m

	Maximální nosnost (v čepu)
	Min. 1 900 kg
	… kg

	EURO upínání nářadí
	ANO
	ANO/NE

	Třetí hydraulická funkce, tlumení rázů, odstavné nohy pro rychlou demontáž
	ANO
	ANO/NE





PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA
Účastník svým podpisem stvrzuje, že parametry, které doplnil ve výše uvedené tabulce, jsou závaznou součástí jeho nabídky a je si vědom skutečnosti, že zadavatel bude podle nich posuzovat splnění technických podmínek. 

DŮLEŽITÉ
V případě nesplnění technických podmínek bude zadavatel oprávněn nabídku vyřadit a účastníka vyloučit z další účasti. V případě, že na jiném místě nabídky budou uvedeny údaje, které by mohly zadavatele uvést v omyl nebo které budou v rozporu s účastníkem doplněnými údaji v této příloze, zadavatel upozorňuje, že pro účely posouzení splnění technických podmínek budou rozhodující údaje uvedené účastníkem v této příloze.

	5. OPRÁVNĚNÁ OSOBA ZA ÚČASTNÍKA

	Titul, jméno, příjmení:
	

	Funkce:
	

	Podpis (razítko):
	

	Datum:
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