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Příloha č. 1: Technická specifikace 

Kód:        023 Vozidlo nebo jízdní souprava pro odvoz dříví
Podkód: Jízdní souprava tahače a klanicového návěsu

	Technická specifikace

	Tovární značka vozidla
	

	Typ vozidla
	

	Kategorie vozidla
	

	1. Nákladní automobil (tahač)
	Nabízené parametry:

	Počet dveří
	min. 2
	

	Počet míst k sezení (včetně řidiče)
	min. 2
	

	Palivo
	nafta motorová
	

	Zdvihový objem [cm3]
	min. 12 800
	

	Výkon motoru [kW] bez omezení výkonu při použití předního náhonu na 6x6
	min. 380
	

	Emisní norma
	min. EURO 6
	

	Převodovka
	automatická, minimálně 12 rychlostí, s možností
manuálního řazení pro těžký terénní provoz a možností rozhoupání
	

	Přídavná převodovka
	2stupňová (silnice/terén)
	

	Pohon kol
	6 x 6
	

	Rozvor [mm]
	min. 3 900
	

	Největší technicky povolená hmotnost vozidla [kg]
	min. 29 000
	

	Největší technicky povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]
	min. 52 000
	

	Počet náprav
	3
	

	Retardér/intardér
	

	Barva karoserie
	Zelená
	

	Typ karoserie
	pro přepravu dřeva
	

	Výška vozidla [mm]
	max. 4 000
	

	Zesílená motorová brzda o výkonu min. 280 kW
	

	Zapínání předního náhonu při zatížení bez omezení rychlosti při jeho zařazení
	

	Zapínatelná uzávěrka předního a zadního diferenciálu
	

	Zesílený pomocný pohon pro montáž dvou čerpadel k pohonu HNJ bez omezení doby výkonu
	

	Ruční brzda min. na 2. a 3. nápravě automobilu z důvodu zajištění bezpečnosti a stability stroje při nakládce dřevní hmoty na odvozním místě
	

	Bubnové brzdy na všech nápravách
	

	Přední náprava se stabilizátorem
	

	Vzduchem odpružené hnací nápravy včetně stabilizátorů (min. na 2. a 3. nápravě)
	

	Světlá výška [mm]
	min. 280
	

	Výška rámu v nezatíženém stavu [mm]
	max. 1200
	

	Přední nájezdový úhel [stupně]
	min. 28
	

	Objem palivové nádrže [l] v AL provedení
	min. 330
	

	Pneu přední 385/65 R 22,5
	

	Pneu zadní 315/80 R 22,5
	

	Plnohodnotná rezerva 315/80 R 22,5 příbalem
	

	Pneumatiky pro použití na silnici a do terénu, zimní lamelový dezén
	

	Zatížení přední nápravy [t]
	min. 9,5
	

	Zatížení zadních náprav [t]
	min. 2 x 11,5 t
	

	Zadní náprava – dvojmontáž kol
	

	Akumulátory 2x12 V, min 220 Ah, včetně sledování stavu akumulátorů
	

	Horní uložení výfukového traktu nad kabinu
	

	Systém vážení vozidla včetně návěsu
	

	Vzduchem odpružená kabina nebo vzduchové pérování přední nápravy
	

	Vysoká spací kabina s integrovanými přídavnými světly, plnohodnotným lůžkem a bočními spoilery
	

	Elektricky ovládané střešní okno
	

	Automatická klimatizace kabiny 
	

	Vestavěná lednice
	

	Nezávislé topení kabiny
	

	Vzduchem odpružené sedadlo řidiče, vyhřívané s bederními opěrkami, odvětrané, včetně loketních opěrek
	

	Posilovač řízení s pomocným válcem
	

	Nastavitelná světlá výška s blokací pérování zadních náprav
	

	Kožený volant nastavitelný ve dvou osách
	

	Zpětná zrcátka s nerezovým ochranným rámem, vyhřívaná, el. ovládaná z kabiny řidiče
	

	Dálkové centrální zamykání
	

	Automatické denní svícení
	

	Akustická výstraha při zařazení zpětného chodu s možností vypnutí
	

	Rádio s funkční Hands-Free s USB vstupem a Bluetooth
	

	Satelitní GPS navigace nebo umožnění sdílení s mobilním telefonem (aplikace pro Apple a Android)
	

	Radiostanice
	

	Vnější sluneční clona nad čelním sklem a vnitřní straně okna řidiče
	

	2 ks gumové rohožky
	

	Gumové zástěrky na všech kolech
	

	Zadní homologovaná zábrana proti podjetí vč. průběžné výkyvné gumové zástěrky
	

	Zvýšené sání pro prašné prostředí za kabinou
	

	Vyvedený vzduch do kabiny, ofukovací pistolka
	

	Přední, zadní a hlavní světlomety v provedení LED
	

	Přední a zadní světla do mlhy
	

	2ks přídavná LED couvací světla
	

	Nerezová světelná rampa na kabině s jedním, nebo dvěma majáky, přídavnými světly a vzduchovou houkačkou
	

	Zakrytování olejové vany motoru
	

	Zesílený ocelový přední nárazník
	

	2.Návěs:

	Tříosý, klanicový, teleskopicky roztažitelný
	

	Délka ložné plochy v roztaženém stavu
	min. 11 300 mm
	

	Ložná výška klanic
	min. 2 400 mm
	

	Ložná šířka klanic
	min. 2 300 mm
	

	Osová šířka rámu (mm)
	min. 1370
	

	Celková výška odvozní soupravy 
	max. 4000 mm
	

	Pohotovostní hmotnost návěsu
	max. 6.800 kg
	

	Technické/legislativní zatížení náprav
	max. 27.000 kg
	

	Celková technická/legislativní hmotnost
	max. 42.000 kg
	

	Zesílené provedení náprav off road
	

	Odpružení náprav pneumatické
	

	Zvedání 1. a 3. nápravy
	

	16 klanic v provedení AL s kónickým podélným profilem
	

	3 příčníky v provedení FE 
	

	5 příčníků v provedení AL s minimální nosností 7500 kg
	

	Zadní pomocný hydraulický posuv dvou posledních oplenů
	

	Brzdová soustava EBS s možností propojení systému vážení celé soupravy, kotoučové brzdy s průměrem kotoučů min. 430 mm
	

	Pneu-jednomontáž 385/65R 22,5
	

	AL disky kol
	

	Možnost plynulého nastavení délky teleskopického rámu
	

	Vnitřní průměr hydraulického válce roztahování návěsu min.120 mm
	

	Ovládání roztahování rámu a posuvu klanic ze sedačky HNJ, zajištění hydraulickými zámky
	

	Vymezovací PE kluzné desky roztahování rámu
	

	Konstrukce rámu z vysokopevnostního materiálu
	

	Barva rámu zelená dle nákladního vozidla
	

	Výstražný maják oranžové barvy v provedení LED
	min. 2ks
	

	Otočná pracovní světla na zádi návěsu
	min. 2ks
	

	Držák rezervního kola bez rezervního kola
	

	Držák sněhových řetězů
	

	Úložný box proti držáku rezervního kola
	

	Veškeré osvětlení návěsu LED diodovými světly
	

	Podjezdová zábrana včetně průběžné zástěrky
	

	Blatníky v provedení PE, držáky blatníků s pojistkou proti ulomení
	

	Vývody připojení elektro. a vzduchu na čele návěsu s krytováním
	

	Zakrytování protiskluzovým AL plechem o síle
	min. 5 mm
	

	2 podpěry pro zvedání návěsu při jeho odstavení nebo připojování
	

	Tažné háky na vyprošťování
	min. 2ks
	

	Dokumentace stroje + katalog náhradních dílů
	

	3. Hydraulický nakládací jeřáb:

	Zvedací moment [kNm]
	min. 155
	

	Krátkodobé zvýšení zved. mom. (kNm)
	min. 175
	

	Nosnost na 9 m [kg]
	min. 1 800
	

	Skládaná HR do „Z“
	

	[bookmark: _gjdgxs]Dosah [m]
	min. 9,5
	

	Hmotnost včetně opěr bez příslušenství [kg]
	max. 2 800
	

	2 ks hydraulicky výsuvných opěr
	

	Výklopné talíře podpěr, opěry jako pevná součást podstavce
	

	Vyhřívaná sedačka
	

	Nekonečný rotátor
	

	Čtyřsponový závěs rotátoru
	

	Čtyřbodové uchycení k rámu vozidla
	

	1 ks volná hydraulická funkce
	

	Drapák – obsah [m2]
	min. 0,5
	

	Hydraulická hadice včetně trubek k rotátoru vedené uvnitř hlavního a zlamovacího ramene
	

	Olejový chladič
	

	Olejová nádrž – objem [l]
	min. 200
	

	Pohon HNJ čerpadlem, 2 čerpadla
	

	4 x pracovní osvětlení provedení LED  
	

	Startování a vypínání motoru ze sedačky HNJ
	

	Přidávání otáček ze sedačky HNJ
	

	Opěra kmenů
	

	Ochranná stříška jeřábníka pneumatická
	

	Centrální mazací lišta
	

	4. Nástavba:

	Pomocný rám nástavby, materiál vysokopevnostní ocel
	

	Tryskání pomocného rámu před finálním lakováním
	

	Lak rámu dle laku rámu nákladního automobilu
	

	Veškeré vývody potřebné pro připojení návěsu-dodávka a montáž rampy elektro zásuvek a vzduchových hlavic-umístění na pomocném rámu vozidla za HNJ + horní zakrytí AL plechem
	

	Hydraulické vývody pro připojení návěsu před točnicí
	

	Instalace hydraulického jeřábu, hydraulické nádrže, chladiče hydraulického oleje, hydraulického čerpadla a zkompletování hydraulického jeřábu z prvků dodaných dodavatelem jeřábu, včetně dodávky tlakových a sacích hadic
	

	Dodávka a montáž návěsového sedla, max. výška návěsového sedla 1 380 [mm] od vozovky
	

	Zakrytování střední části nástavby Al plechem tl. min. 4 mm
	

	Výstup na nástavbu z vozovky v provedení Al schodový kastlík
	

	Kastlík na sušení vázacích kurt, materiál Al, umístění nad výfukem
	

	Kastlík na nářadí v PE provedení
	

	Uzamykatelný AL kastlík za kabinou nad držákem baterií
	

	Trubka pro uskladnění rezervních hydraulických hadic uzamykatelná
	

	Držák s podložkami pod opěrné nohy namontovaný na rámu vozidla
	

	Držák na lopatu a koště
	

	Kanystr na vodu
	

	Ruční práškový hasicí přístroj včetně schrány
	

	Ocelový nosník v zadní části rámu jako kryt zadních sdružených svítilen provedení ocel
	

	Blatníky v provedení umožňujícím nasazení řetězů v provedení plachta s pochozí hliníkovou lávkou mezi 2. a 3. nápravou
	

	Pracovní osvětlení za kabinou vozidla min. 2x
	

	Krytování rozvaděčů a ovládání HNJ AL plechem
	

	Provedení revize HNJ s protokolem
	

	5. Ostatní

	Vozidlo a jeho příslušenství obsahují všechny takové součásti, části, prvky a vybavení (i pokud nejsou výslovně uvedeny v této specifikaci), které jsou nezbytné pro jeho provoz na pozemních komunikacích ve smyslu platných právních předpisů (jako např. světla nebo ochranné kryty příslušenství). 
	

	Povinná bezpečnostní výbava pro provoz na pozemních komunikacích (zejm. výstražný trojúhelník, lékárnička, tažné oko)
	




Kód:        018 Půdní fréza
Podkód: Talířová fréza s jedním talířem

	Technická specifikace

	Výrobce
	

	Typ
	

	Talířová půdní fréza k pruhové přípravě půdy
	

	Zavěšení do tříbodového závěsu zemědělského traktoru
	

	Počet talířů (ks)
	1
	

	Tlakový olej pro pohon hydromotoru frézy odebírán z vnějšího okruhu hydrauliky traktoru
	

	Délka (mm)
	max. 1500
	

	Šířka (mm)
	max. 1200
	

	Hmotnost (kg)
	max. 400
	

	Průměr talíře (mm)
	max. 1000
	

	Počet otáček talíře (ot.min-1)
	max. 60
	

	Počet zubů talíře 12
	
	

	Možnost naklápění talíře vůči příčné ose frézy
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