TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ/TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název zakázky:	„Strojové vybavení“
Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!

	Stroj 1: Teleskopický nakladač vč. příslušenství                                                                         počet: 1 ks

	Výrobce:       

	Typové označení stroje:            

	Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn

	výška zdvihu min. 9,6 m
	………….. m

	nosnost min. 4100 kg
	………….. kg

	výkon motoru min. 105 kW
	………..kW

	maximální nosnost při zdvihu 8 m min. 4100 kg
	………….. kg

	dopředný dosah min. 6,5 m
	………….. m

	pojezd hydrodynamický s powerhiftovou převodovkou 
	ANO/NE*

	reverzace elektrohydraulická
	ANO/NE*

	pístové čerpadlo hydrauliky o minimálním průtoku min. 200 l/min
	ANO/NE*

	stálý průtok hydrauliky
	ANO/NE*

	hydraulika - vertikální zdvih, vyklepávání lopaty, možnost uložení polohy do paměti  
	ANO/NE*

	odtlakování rychlospojek teleskopu
	ANO/NE*

	uzavřená kabina s topením a klimatizací
	ANO/NE*

	rádio
	ANO/NE*

	sedadlo pneumaticky odpružené
	ANO/NE*

	ovládání ramene + pojezdu Joystickem
	ANO/NE*

	provozní hmotnost stroje s pal. vidlemi max. 9600 kg
	………….. kg

	šířka stroje max. 2,4 m
	………….. m

	výška stroje bez majáku max. 2,45 m
	………….. m

	pojezdová rychlost minimálně 40 km/h
	ANO/NE*

	průchodnost terénem minimálně 0,4 m
	ANO/NE*

	paletovací vidle 
	ANO/NE*

	objemová lopata o objemu min. 3 m3
	ANO/NE*

	krabí chod
	ANO/NE*

	vzduchové dvouokruhové brzdy s hydraulickým okruhem
	ANO/NE*

	automatický zadní závěs
	ANO/NE*

	hydraulické ovládání jištění čepu adaptérů ramene
	ANO/NE*

	odpružení ramene
	ANO/NE*

	zpětný chod ventilátoru chladiče
	ANO/NE*

	hydraulické nastavení náklonu podvozku
	ANO/NE*

	stroj bez patek (fixování)
	ANO/NE*

	homologace SS 
	ANO/NE*

	kamery min. 3 ks (boční, zadní, rameno)
	ANO/NE*

	hydraulika tlak  min. 270 barů
	ANO/NE*

	pneu 500/70 R 24
	ANO/NE*

	pracovní LED osvětlení min. 8 ks
	ANO/NE*

	vnější poloměr otáčení max. 3,8 m
	ANO/NE*

	rypná síla min. 4 800 daN
	ANO/NE*




	Stroj: Kloubový teleskopický nakladač vč. příslušenství                                                               počet: 1 ks 

	Výrobce:       

	Typové označení stroje:            

	Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte parametry nabízeného stroje, nebo zda je požadavek splněn

	kloubový nakladač s teleskopickým ramenem
	ANO/NE*

	úhel natočení kloubu na každou stranu min. 45 stupňů
	ANO/NE*

	výška zdvihu minimálně 5,2 m
	………….. m

	nosnost minimálně 3300 kg
	………….. kg

	výkon motoru minimálně 105 kW
	………..kW

	maximální nosnost při maximálním zdvihumin.3300 kg
	………….. kg

	dopředný dosah min. 3,3m
	………….. m

	hydrostatický pojezd s plynulou převodovkou
	ANO/NE*

	reverzace elektrohydraulická
	ANO/NE*

	pístové čerpadlo hydrauliky o minimálním průtoku 150 l/min
	ANO/NE*

	samosvorná převodovka přední a zadní nápravy
	ANO/NE*

	odtlakování rychlospojek teleskopu
	ANO/NE*

	uzavřená kabina s topením a klimatizací
	ANO/NE*

	rádio
	ANO/NE*

	sedadlo pneumaticky odpružené
	ANO/NE*

	ovládání ramene + pojezdu Joystickem
	ANO/NE*

	provozní hmotnost stroje s pal. vidlemi min. 8000 kg
	………….. kg

	šířka stroje max. 2,3 m
	………….. m

	výška stroje bez majáku max. 2,70 m
	………….. m

	pojezdová rychlost min. 40 km/h
	ANO/NE*

	průchodnost terénem min. 0,39 m
	ANO/NE*

	paletovací vidle
	ANO/NE*

	objemová lopata 2 m3
	ANO/NE*

	homologace SS
	ANO/NE*

	hydraulika tlak min. 270 barů
	ANO/NE*

	pneu 460/70 R 24
	ANO/NE*

	pracovní LED osvětlení min. 4ks
	ANO/NE*

	vnější poloměr otáčení max. 4,2 m
	ANO/NE*



* Nehodící se škrtněte/ vymažte
[bookmark: _Hlk149061934]Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit! Nabízený stroj musí splňovat VŠECHNY požadované parametry zároveň. 




V …………………………………. dne ………………………………..               

…………………………………………………………….
		jméno a příjmení
razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat
