**Obsah obrázku text, Písmo, řada/pruh, Elektricky modrá

Popis byl vytvořen automaticky**

**Cenová nabídka**

**pro výběrové řízení projektu**

Program rozvoje venkova ČR 2023-2027

Operace 33.73 Investice do zemědělských podniků

**Linka na brambory a cibuli**

**Zadavatel:**

**Tomáš Vurm**

**Malý Újezd 9**

**277 31 Malý Újezd**

**IČO 49516302**

**Tel.+420 603 287 020**

**[tomas.vurm@seznam.cz](mailto:tomas.vurm@seznam.cz)**

**Uchazeč:**

Kontaktní osoba:

Telefon: +420

Mail :

**CENOVÁ NABÍDKA**

**1.Dopravník pro plnění váhy**

- pás PVC s unašeči ANO NE

- vstupní násypka s gumou ANO NE

- pohon elektropřevodovkou ANO NE

- podpěrná stavitelná konstrukce ANO NE

- zakrytí plachtou ANO NE

**2.Kombinační váha**

- vážicí zásobníky-4ks ANO NE

- nerezové provedení ANO NE

- ovládací panel samostatný ANO NE

- zobrazení požadované dávky ANO NE

- zobrazení průměrné odchylky ANO NE

- výkon min. 5ks/min při dávkách 25kg ANO NE

- výkon min. 10ks/min při dávkách 10kg ANO NE

**3. Příčný reverzní dopravník za váhou**

- určen k dopravě brambor do balicích strojů ANO NE

- nerezové bočnice ANO NE

- plynulá regulace ANO NE

- reverzní přepínač ANO NE

- pás s vlnami a vodicími klíny ANO NE

**4. Balicí stroj**

- balení do rašlového návinu ANO NE

- automat řízený PLC ANO NE

- dotykový displej ANO NE

- akustické chybové.hlášení ANO NE

- dávky 2,5-5-10-15-25kg ANO NE

- podávání obalu gumovými řemeny ANO NE

- svislé oddělování tepelnými spirálami ANO NE

- profesionální dvouniťový sešívací stroj Fischbein ANO NE

- tiskárna na stroji, dotykový displej ANO NE

- odsávání spalin ANO NE

- vibrační vstupní násypka ANO NE

- propojené ovládání obou strojů ANO NE

Celá linka musí mít min. výkon 7 tun/hod při balení 25kg a rozměry šířka x délka max. 4,5 m x 6,5m. Tok materiálu musí být po celé lince plynulý bez dalších zásahů obsluhy s ohledem na minimální poškození produktu. Dále musí být propojena tak , aby nedošlo k přehlcení linky. Na tuto linku bude navazovat paletizér, který již mám a musí být s ní propojen. Celou linku bude obsluhovat 1 pracovník. Nabízená linka musí být nová a musí splňovat normy dle právních předpisů EU a technické parametry musí odpovídat normám EU

**ANO NE**

**Linka na brambory a cibuli**

Cena bez DPH ………………..………..,- Kč

DPH …..……………..…..….,- Kč

Cena včetně DPH …..….....................……,- Kč

V………………………………..

Dne : …………………………..

**…………………………………………….**

**Razítko, podpis**

**PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY**

|  |  |
| --- | --- |
| Místo provedení: | U zadavatele |
| Mezní termín dodání: | 30.3.2025 |
| Nejkratší termín dodání |  |
| Platební podmínky**:** | 1. Splatnost daňových dokladů do 28 dnů 2. Uchazeč připouští zálohové platby (výše záloh bude upřesněna kupní smlouvou) 3. Platby budou probíhat výhradně v Kč. |
| Záruka: | 12 měsíců |
| Další podmínky: | Zadavatel se zavazuje k proplacení faktury ve splatnosti dle smlouvy |

V………………………………

Dne : …………………………..

**…………………………………………….**

**Razítko, podpis**