[image: ][image: ]	
	

	
Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek – Technické parametry

Univerzální traktor s rampovačem a navijákem pro přibližování dříví
Prohlášení o splnění technických parametrů
Já, níže podepsaný zástupce účastníka výběrového řízení (dodavatele), tímto čestně prohlašuji, že účastník výběrového řízení (dodavatel) o zakázku Univerzální traktor s rampovačem a navijákem pro přibližování dříví splňuje veškeré zadavatelem požadované technické parametry u nabízené techniky.

Splnění požadovaných technických parametrů univerzálního kolového traktoru 

Nabízený typ stroje:

	Číslo
	Technický parametr
	ANO / NE/hodnota

	[bookmark: _Hlk167883533]1
	Minimální maximální jmenovitý výkon motoru 125 kW
	

	2
	Maximální jmenovitý výkon motoru 150 kW včetně
	

	3
	4válcový motor s minimálním objemem 4,7 l
	

	4
	Předehřev chladící kapaliny v motoru a paliva
	

	5
	Emisní norma minimálně Stage V
	

	6
	Navýšení výkonu při použití vývodového hřídele
	

	7
	Pohon všech kol
	

	8
	Přední náprava vzduchem odpružená s uzávěrkou diferenciálu
	

	9
	Závaží zadních kol minimálně 150 kg v každém kole
	

	10
	Radiální pneu šířky minimálně 500 mm vpředu R minimálně 28 a min 600 mm vzadu R min 38
	

	11
	Zesílené ráfky kol, kryty ventilků kol
	

	12
	Maximální rychlost minimálně 40 km/h
	

	13
	Plynulá převodovka s elektronickou reverzací, bezstupňová, vario
	

	14
	Pojezdový joystick
	

	15
	Zvedací síla zadního tříbodového závěsu minimálně 70 kN
	

	16
	Elektrohydraulická regulace zadního tříbodového závěsu
	

	17
	Čerpadlo hydrauliky LS s minimálním průtokem 110 l/min
	

	18
	Minimálně 3 vnější hydraulické okruhy elektronicky ovládané
	

	19
	Oddělená náplň převodovky a hydrauliky
	

	20
	Vzduchové brzdy pro přívěs
	

	21
	Pracovní osvětlení na střeše vpředu i vzadu
	

	22
	Odpružená kabina s klimatizací a topením včetně spodních výdechů (k nohám řidiče)
	

	23
	Vzduchem odpružené vyhřívané sedadlo řidiče otočné o 180°
	

	24
	Ochranná konstrukce (ochranná kabina nebo ochranným rám) chránící obsluhu traktoru před padajícími předměty (FOPS) a pronikajícími předměty (OPS) vyhovující požadavkům ISO 8083 a 8084 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014 ze dne 19. září 2014, kterým se doplňuje a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na konstrukci a obecné požadavky v souvislosti se schvalováním zemědělských a lesnických vozidel*
	

	25
	Ochranná vana podvozku*
	

	26
	Ochrana nádrže (případně ocelová nádrž s objemem minimálně 150 l) a výfuku traktoru*
	


[bookmark: _Hlk167883592]*Ochranná nástavba musí být schválena k provozu na pozemních komunikacích


Splnění požadovaných technických parametrů čelního rampovače / nakladače s rampovací lopatou agregovaného s traktorem včetně příslušného nosného, ovládacího a řídicího zařízení

Nabízený typ stoje:

	Číslo
	Technický parametr
	ANO / NE

	[bookmark: _Hlk167883620]1
	Výška zdvihu v oku výložníku min. 4000 mm
	

	2
	Minimální nosnost 2300 kg
	

	3
	Plná agregace s nabídnutým traktorem 
	

	4
	Elektronické ovládání rampovače z místa řidiče traktoru,3. funkce 
	

	5
	Rychloupínání hydraulických funkcí rampovače EURO
	

	6
	Rampovací lopata s přidržovacím prstem
	



Splnění požadovaných technických parametrů dvoububnového navijáku montovaného napevno

Nabízený typ stroje:

	Číslo
	Technický parametr
	ANO / NE

	1
	Dvoububnový naviják montovaný napevno s tažnou silou min. 2 x 8 t
	

	2
	Dálkové bezdrátové ovládání navijáku a otáček motoru (včetně ovládání na nástavbě)
	

	3
	Plná agregace s nabídnutým traktorem
	

	4
	Lano válcované 12 mm, návin minimálně 2 x 80 m
	

	5
	Kluzáky min. 5 na každém laně
	

	6
	Odvíjení lan s brzdou proti rozmotání
	

	7
	Rovnač lana
	

	8
	Zadní odnímatelný štít minimální šířky 1600 mm a příprava pro agregaci s vyvážecím vlekem
	

	9
	Příprava pro agregaci s vyvážecím vlekem – tažné zařízení K80 a možnost využití zadního vývodového hřídele 540/540E/1000 ot/min.
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