Příbalový leták
Hnojivo z popela ze spalování dřevní štěpky	Comment by Kovářík Jakub: Libovolný název hnojiva
Dle §7 odst. 2 zákona o hnojivech, není dovoleno uvádět údaje jako ekologický a biologický a ani používat zkratky jako eko a bio

Výrobce: Název subjektu, Adresa dle Obch. Rejs./Živ. Rejs., IČO: XXXXXXXX, Stát	Comment by Kovářík Jakub: v případě zahraničního subjektu neuvádět IČO

Dodavatel: Název subjektu, Adresa dle Obch. Rejs./Živ. Rejs., IČO: XXXXXXXX, Stát	Comment by Kovářík Jakub: v případě zahraničního subjektu neuvádět IČO

Číslo rozhodnutí o registraci: XXXX 

Chemické a fyzikální vlastnosti
	Vlastnost	Comment by Kovářík Jakub: Upravte vlastnosti dle Vašeho hnojiva
	Hodnota	Comment by Kovářík Jakub: Hodnota musí odrážet obsah živin či fyzikálních parametrů ve hnojivu, tj. pokud laboratorní rozbor určí vlhkost hnojiva na 6 % je dobré si zvolit hodnotu na max. 10 %, resp. pokud se jedná o hnojivo s organickou složkou tak např. na max. 15 %. Ovšem nesmyslná je přílišná „opatrnost“ kdy by se vlhkost nastavila na max. 50 %.

Živiny jako N, P, K, Ca, Mg, …. mají tři možnosti deklarace
 použití minim a maxim (min. 10,0, min. 4,5,…)
Vlastnost např. živina musí splňovat minima a maxima

 použití rozmezí (5 – 15) 
Vlastnost např. živina se musí pohybovat v daném rozmezí.

 použití jedné hodnoty ( 4,5; 11,0), kdy se od hodnoty odečítá odchylka dle vyhlášky č. 474/2000 Sb., která je pak zohledněna v prvním kroku registrace = Podmínkách

	Vlhkost v %
	max. 2

	Spalitelné látky v sušině v %
	max. 5

	Fosfor celkový jako P₂O₅ v sušině v %
	min. 1,5

	Draslík celkový jako K₂O v sušině v %
	min, 6,6

	Hořčík celkový jako MgO v sušině v %
	min. 2

	Vápník celkový jako CaO v sušině v %
	min. 16

	Hodnota pH
	12,0 – 13,0

	Částice pod 1 mm v %
	min. 70

	Částice nad 5 mm v %
	max. 28

	Částice nad 31,5 mm v %  
	max. 2


Obsah rizikových prvků splňuje limity platné v ČR.

Hnojivo na bázi popela ze spalování biomasy (dřevní štěpka), která tvoří 100 % spalované hmoty. Hnojivo má charakter organominerálního vápenatodraselného hnojiva a jeho struktura je sypká suchá a velmi jemná. Barva je černo šedá.
Popel z dřevní štěpky je přírodním hnojivem, které obsahuje významné minerály jako draslík, fosfor, hořčík a vápník. Hnojivo se používá na pozvolnou úpravu půdní reakce, ke zlepšení fyzikálních a chemických vlastností půdy.

Rozsah a způsob použití	Comment by Kovářík Jakub: Základní popis použití hnojiva a jeho faktů. V této části prosím se vyvarujte marketingovým propagacím, typu (použita hyperbolizace) „Nejlepší hnojivo“ „nejúčinnější hnojivo“ apod. a dále se držte faktů.
Hnojivo se používá po sklizni plodin a je určeno k zapravení do půdního profilu libovolnou technologií. Doporučená dávka je 1-2t / ha. Dávkování se doporučuje podle potřeby pěstovaných rostlin, podle pH půdy a podle dalších vlastnosti půdy. Hnojivo se doporučuje míchat s chlévskou mrvou a zároveň i aplikovat s traktorovými návěsy, nebo samojízdnými rozmetadly, která jsou vybavena rotačním talířovým rozmetacím zařízením. Nastavování dávky, pracovní rychlost a pracovní záběr se nastavuje podle doporučení výrobce rozmetadla. 
Z důvodu vysoké prašnosti se nedoporučuje používat při rychlosti větru vyšší než 5 m/s. I při mírnějším větru se v blízkosti obytné zóny doporučuje rozmetání hnojiva jen ve směru větru od obytné zóny.
Hnojivo je nutné zapravit do půdy ihned po aplikaci. Maximální aplikační dávka popele za samostatného spalování biomasy je 2 tuny sušiny/ha v průběhu 3 let. V témže roce nesmí dojít k souběhu používání popele za samostatného spalování biomasy s používáním upravených kalů nebo sedimentů.



Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	Comment by Kovářík Jakub: BOZP zpracujte dle Vašeho bezpečnostního listu.

ÚKZÚZ upozorňuje žadatele, že schválené znění etikety/příbalového letáku co se týká obsahu požadavků dle § 7 odst. 1 písm. e) zákona o hnojivech, tj. varovná označení a informace pro manipulaci a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnost lidí a k ochraně životního prostředí, podléhá kontrole jiných orgánů státní správy kompetentních podle zvláštních předpisů (zejm. České inspekci životního prostředí podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích).   
Tato látka není klasifikována jako nebezpečná podle Nařízení (EC) č. 1272/2008. Při manipulaci je nutno používat pracovní ochranné prostředky k ochraně pokožky, očí a dýchacích cest, doporučené jsou ochranné brýle, respirátor a gumové rukavice. Není dovoleno jíst, pít a kouřit. Při běžném použití se neočekávají žádné nežádoucí účinky, pokud se však jakékoliv účinky objeví, platí následující doporučení.

Po inhalaci: 
Po inhalaci velkého množství prachu přerušte práci.
Po styku s kůží, očima:
Při dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu s hnojiva s kůží může dojít k jejich podráždění. V takovém případě opláchněte postiženou kůži a ošetřete ji vhodným reparačním krémem. Při zasažení očí vyplachujte proudem čisté vody po nezbytně dlouhou dobu, min. 10 minut.
Při všech vážnějších případech poškození zdraví vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte příbalový leták k nahlédnutí.

Skladování, balení a doprava:	Comment by Kovářík Jakub: Nastavení podmínek skladování za jakých podmínek může být hnojivo skladováno.
Hnojivo vyrobené na bázi popela z biomasy je prašný a mírně hygroskopický materiál, je ve formě škváry a Lehkého popílku. Hnojivo je dodáváno jako volně ložené a dopravuje se nákladními auty, nebo traktorovými kontejnery zakrytými plachtou. Hnojivo se skladuje v kontejnerech, v hromadách označených názvem hnojiva a označených velkoobjemových pytlích. Při skladování hnojiva v hromadách musí být označeny názvem hnojiva a od ostatních hnojiv musí být vzdáleny minimálně 2 metry, skladovací výška je maximálně 6 metrů. Nesmí dojít k vniknutí hnojiva do povrchových vod a mimo skladovací plochy. Je nutně zajistit, aby nedošlo ke smíchání hnojiva s jinými látkami. Hnojivo je nutno skladovat odděleně od krmiv a potravin. Uchovávat mimo dosah dětí.

Hnojivo se dodává volně ložené.

Doba použitelnosti: 6  měsíců od data výroby při dodržování skladovacích podmínek. 	Comment by Kovářík Jakub: zvolte počet měsíců či roků dle povahy výrobku, kapacity, jeho trvanlivosti (vč. obalů) atd.

Číslo výrobní šarže:						Datum výroby:

Výrobek je povolen pro použití v ekologické produkci v souladu s evropskými předpisy.

Upozornění: Výrobek se nesmí používat v době, kdy se na porostech vyskytuje medovice, v blízkosti stanovišť včelstev a při silném větru vanoucím ve směru stanoviště včelstev.


