





Rozsah a popis stav . ní: připravenosti


· odklizení nábytku kolem oken
· zajištění přístupu kolem oken v rozsahu l)lutném k tjměně oken cca 2 m
· zakrytí nábytku, přístupových cest, el. zalřízení
· umožnění odběru vody, el. energie 220 V
· zajištění záboru chodníku
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Techn1 olo



Dřevěná jednoduchá okna:
· materiál smrk napojovaný
I
· povrchová úprava Sokrates RAL dle výběru
· zasklení řezaným  sklem float 4 mm	·
· vnitřní a hlavní těsnění s naléhávkou hnědé barvy
· stávající kování
· dřevěná okapnice



Dřevěná špaletová okna:
· materiál smrk
· povrchová úprava Sokrates RAL dle výběru
· zasklení řezaným  sklem float 4 mm	i	,
· hlavní těsnění  s naléhávkou  bílé nebo hr ědé barvy ina venkovním křídle
· stávající kování
· dřevěná okapnice


Montáž   oken:	1	•
· demontáž původních oken rozřezáním a: vylomení ; 1
· přikotvení oken turbošrouby přes rám do zdiva
· zednická oprava špalet po vybouraném , bkně
· osazení int. + ext. parapetů	:
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„Výměna stávajíclch oken v l),udově MZe, Velká Krajská 44/;1, Lito : i  ěřice"
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Firma Roman Langer na tuto: veřejnot:, zakázku neb,ude ve spolupráci se
ubdoda telem



















Roman Langer
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