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Identifikace stavby

Stavba:	Výměnq1. stávajících oken za nová v budově MZE, Velká Krajská 44/1 , Litoměřice

Stavebník:		Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Těšňov :65/17, Praha .., , 110 00; IČO: 00020478

Projektant:	Příjemc$ zakázky:
inveko 4U, s.r.o., IČ: 27304159 Anensk$. 114/4, 412 0·1 Litoměřice,

Odpovědný projektant:
Ing. Bc. Aleš Zvěřina, Anenská 114/4, 412 01 l+itoměřice
ČKAIT 0401711 - poze!mní stavby

Vypracoval:
Ing. Bohuslav Friedrich, Vrátenská 375/22, Praha 9 - Miškovice


Základní charakteristika  stavby:

Dokumentace řeší výměnu oken  a reljlovaci klerr)pířských prvk1   na fasádách do ulice Velká Krajská a na Mírové náměstí. T  to dokumentace  slouží jako  podklad pro výběr zhotovitele.

Základní popis objektu a jeho využi\í

Dům čp. 44 má v dnešním stavu romaritické novorenesanční průčelí, které imituje kamenná průčelí renesančních italskýóh staveb. fDůvodní kompozice fasády do náměstí porušily novější změny v přízemí - zříz ní výloh a podchodu na rohu. Dalším zásahem pozdějších let je nástavba, která pozměnila charakter fasády do ulice Velká  Krajská.

V devadesátých letech byla provedena na objektu rekonstrukce fasády. Během této rekonstrukce byli očištěny a znovu natř;eny profily oken a dveří. Dále byla provedena oprava oplechování a jeho nový nátěr. bále bylo provedeno očiltění fasády od posledních nátěrů a nový nátěr silikátovými barvami.
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Objekt v dnešní době slouží jako adrt,inistrativn l budova, která je přístupná z ulice Velká Krajská. V přízemí se vstupem z nártiěstí je restaurační provoz.

Popis stávajícího  stavu objektu a C!t otčených : konstrukcí:
'	'

Konstrukční systém objektu je stěnový z cihelné'.ho zdiva různých tloušek . Objekt má 1. podzemní a 4 nadzemní podlaží.

Výplně otvorů ve fasády do ulice Velá Krajská é!l Mírové náméstí jsou tvořeny dřevěnými špaletovými okny s dřevěnou špaletoµ a jednodi:.ichým  zasklením. Okna jsou členěna na klasická okna a výklopný  nadsvětlík. Vnitřní  i vnější okna se otevírají dovnitř. Nadsvětlík vnitřní je výklopný a vnější je sklopný! bez aretacr Většina oken má dřevěný vnitřní parapet, původní secesní kování a panty. Na vnější straně je zdobená klapac:ka s vyřezávanou  hlavicí a paticí. Dále na vnějším  rá'l11u mezi okny a nadsvětlíku ;je profilovaná ozdobný dřevěný poutec. Tvar oken v 1.NP je z interiéru obdélný a z exteriéru je ukončen půlkruhem. V ostatních patrech je tvar oken jak z interiéru tak z exteriéru obdélníkového tvaru.

Klempířské konstrukce jsou ve dvojím provedením a to v původní provedení a novém z pozinku z devadesátých let. Klempířské prvky jsou v červeno-hnědé barvě barvě.

Zhodnocení stávajícího stavu:

Většina okenních otvorů má poškozené kytování zasklení, oprýskanou barvu rámů a poškozené okrasné klapačky. Některá okna mají poškozená zasklení a nedoléhající rámy. Nadsvětlíky oken z větší části nejdou   tevřít. Popřípadě jejich otevření je nebezpečné.
Podrobné zhodnocení jednotlivých ok$n je v části "Výkaz okenních otvorů" .
Na základě našeho zhodnocení  dopoq.Jčujeme výměnu stávajících oken za nová v identickém provedení a to jak co se tý  e členění tak materiálového a řezbářského provedení.

Dále bylo provedeno zhodnocení  klempířských konstrukcí, týkajících se zakrytí okrasných říms a balkónů apod. Dle vizuální zhodnocení  bylo zjištěno, že i,távající prvky oplechování jsou zvětší  části ve stavu, kdy není potřeba jejich výměna.  Doporučujeme  provést pouze očištění stávajících prvků a nový nátěr.. Prvky oplechování  kolern balkonku doporučujeme vyměnit.  Pokud by během očišťovacích prací bylo zjištěno, že nékteré části oplechování říms jsou zkorodované,  bude nutné je vyměnit.

Obecný popis prací a jejich  dopadů  na své bezprostřední  ol'.colí:

V objektu dojde k výměně stávajících oken dřevěných špaletových oken za okna identická. Výměna se bude týkat oken od 1.PP do 3.NP, dle ''Výkazu okenních otvorů". Nová okna budou mít stejné členění, řezbářské pr',(ky a mater)álové provedEmí. Dále bude provedena renovace oplechování okrasných říms a balkónů. V 1. NP zůstanou zachována dvě
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stávající okna. Dále zůstanou v 1.NP zachovány výkladce s roletami a ve 3.NP balkonové dveře na terasu.
Při těchto pracích nedochází k zásahům do nospých konstrukcí objektu, do  řešení
únikových cest, nemění se počet unik. osob z posuzovaných prostor, ani z CE3lé budovy, stávající únikové cesty celého objektu jsou nedqtčeny, nezasahuje se do velikosti otvorů v obvodových stěnách.
Stavbou budou ovlivněny pozemky č. 46, č. 72, :č. 247. Tyto pozemky jsou vei vlastnictví obce Litoměřice. Na těchto pozemcích bude nut,né provést výstavbu lešení. Bude tedy nutné požádat o dočasný zábor.

Podrobný technický popis: Demontáž stávajících konstrukcí
V rámci demoličních prací bude provedena demontáž všech oken 1.PP až 3.NP ve směru do Krajské ulice a na Mírové náměstí) dle výkazu (jmenovaná okna zůstanou zachována). Okna budou odstraněna včetně rámů:, špalet a vr,itřních parap1:3tů.
Dále se bude demontovat venkovní oplechován í;zábradlí balkónu. Popřípadě musí být demontováno  oplechování,  u kterého ,1 bude zjištěna koroze, či fatální poškození.

Nový stav

Nové řešení oken je odvislé od podmínek vyjádřEpní MÚ Litoměřice - odbor školství, kultury, sportu a památkové péče č.j. ©015111/14ŠKAS/JPo. Z tohoto plyne, že vyměněna budou okna od 1.PP do 3.NP. Dvě okljla a výkladce s roletou v 1.NP a balkonové dveře ve 3.NP budou pouze očištěna od stávaj(cích nátěrů opálení. Poškozené části  budou odborně truhlářsky opraveny nebo narazeny. Případně bude opravou zajištěna jejich plynulá funkčnost a poté na ně bude proveden nátěr jako na okna  nová.

Výměna oken v 1.NP až 3.NP bude probíhat následujícím  způsobem:
Nová okna budou dřevěná, z masivu, budou konstrukční a vzhledovou kopií oken současných (podle jednotlivých typů v místě jejich umístění), tzn. budou špaletová s dřevěnou špaletou, stejného způsobu ptvírání, členění, profilací' a velikostí rámů a rámů okenních křídel, a stejného způsobu o  azení v okenním otvoru.
Okna budou zasklená jednoduchým čirým sklem .
Na nová okna budou ze současných  (l\)ůvodních oken) použity ozdobné řezbářsky zpracované  prvky podle místa, to znamená klapačky v podobě pilastru s  hladkou obdélníkovou  patkou, kamelovaným dňíkem a korintskou  hlavicí, klapačky zpracovány jako stylizovaný pilastr s korintskou hlavicí, ikterý je v d.říku zdobený trojitým diamantováním v podobě dvou krajních delších polí a kré;ltšího pole1 které má výrazně vyšší profil. Dále
budou na nová okna použity stávající profilované poutce. Okna budou osazena v  místě
podle jejich současného  provedení řezpářských prvků. Tam, kde původní prvky budou chybět, tak budou nahrazeny  identicko'u kopií.
Na nová okna bude použito stávající s  cesní kov$ní, které u chybějící částí  bude
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doplněno identickými kopiemi. Dále oude kování doplněno o kovová táhla s aretací pro otevírání větraček.
Nová okna budou osazena do špalety zednický\TI způsobem, nebude použito montážní pěny.
Okna budou opatřeny  matným nebo polomatnýnn krycím nátěrem v odstínu lomené bílé (nejlépe na bázi přírodního oleje, který zaručuje 1 vysokou trvanlivost /neodprýskává a neodlupuje se/ při zachování prodyšmosti rnateri,álu a do budoucna odpadá i opětovné opalování  a broušení - např. výrobky : OSMOCOLOR).
Oplechování parapetů bude realizov$no ve stejmém rozsahu jako je stávající a to z pozinkovaného plechu.

Výměna oken v 1.PP bude probíhat následujícírp způsobem:
V otvorech po stávajících oknech či v'.ětracích otvorech bude vyzděn 50 mm parapet. Do nově vzniklých otvorů budou osazeny dle dokumentace nová f:ovová okna do kovových · rámů s drátosklem, sklopná dovnitř bez členění. Otevírat se budou táhlem. V otvoru po větrací lamele bude vložena lamela nová. Na vnější straně budou otvory opatřeny kovovou mříž dle stávajícího řešení se zámkem na dozický klíč. Na vnitřní straně mříží bude  pletivo s otvory max. 1O mm, zabraňující pronikání hlodavců.

Rozměry jednotlivých otvorů uvedené. v dokumentaci jsou pouze orientační, před zadáním oken do výroby je nutné každý otvor přesně zaměřit. Před celkovou výrobou oken bude pověřený správní orgán (MěÚ Litoměfice) přizván k odsouhlasení jednoho výrobku okna a odstínu nátěru.

Dále je navržena renovace oplechování říms, balkonu a parapHtů budovy ( jde o cca 250 bm). Z průzkumu plyne, že z větší části dojde u oplechování pouze k jeho očištění a zbavení se starého oprýskaného nátěru. Kde bude zjištěna dewadace oplechování, je nutné tuto část vyměnit za pozinkovaý plech. Dále bude vyměněno oplechování na balkoně. Na stávajícím i novém oplecrnování bude proveden nátěr ve stávající červeno­ hnědé barvě.

V Litoměřicích 1. 3. 2014
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PRŮZKUM:
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NEJ E ZAVŘIT, OKAPN:IČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU,
OKRf\SNA PATICE KLAPAČKY MÁ OPRÝSKANOU BARYU A JEJ! SPODNI pAST JE: POŠKOZENA
	
OKNO f!UDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPIÍ OKNA STAVAJICIHO
ZE STÁVAJICIHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ
ŘEZBMSKY ZPRACOVANÉ PRVKY
POŠKOZENA PATICE KLAPA<;KY BUDE NAHRAZENA RÁM OSAZEN DO ŠPALETY
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