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1 3201 2 350	STÁV{IJICI OKNO DŘEVNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘ[VÉNOU	OKNO BUDE NAHRAZENO	F
2.NP	ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVÉNOU	OKNEM NOVÝM, KTERÉ  BUDE
OKANIČKOU; VNÉJŠI l,VNITŘNI KŘIDLO OTEVIRAVÉ	IDENTICKOU KOPIÍ OKNA	z DOVITŘ,VNÉJŠI NADS.VĚTLIK SKLOPNÝ DOVNITŘ,	STÁVAJICIHO	o VNIT NI VÝKLOPNÝ DO\/NITŘ	ZE STÁVAJICIHO OKNA BUDOU  'iš:
POUŽITY OZDOBNÉ
PRŮZKUM:	ŘEZBMSKY ZPRACOVANÉ	-
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)RÁMY MAJI OPRÝSKAN0U BARVU A POŠKOZENÉ KYTY	PRVKY	N
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ZASKLENI, PRASKLÉ ZASKLENI VNITŘNIHO ČÁSTI OKNA,	RÁM OSAZEN DO ŠPALETY
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STÁVAJICI OKNO DŘEVÉNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘE:VÉNOU ŠPALF-TOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVÉNOU OKAPNlčKOU; VNÉJšl IVNITŘN[ KŘIDLO OTEVIF!AVÉ DOVN,ITŘ, VNÉJŠI NADS)/ÉTLIK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNI VÝKLOPNÝ  DOVNITŘ

PRŮZKUM:
RÁMY MAJI OPRÝSKANOU BARVU A POŠKOZENÉ KYTY ZASK ENI, VNĚJŠ[ OKNO DRHNE A VNITŘNI NADSYĚTLIK NEDOLÉHÁ K RÁMU, OKAPNIČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU A JE VE ŠPATNÉ STAVU

OKNO BUDE NAHRAZENO	F
OKNEM NOVÝM, KTERÉ  BUDE
IDENTICKOU KOPII OKNA STÁVAJÍCIHO
ZE STÁVAJICIHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ PRVKY
RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM

BARVA: LOMENÁ BILÁ ·MATNÁ
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)VNÉJŠI	/  \	1 3201 2 350	STÁV/ÍIJICI OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU	OKNO BUDE NAHRAZENO	F
2.NP	ŠPALETOU, PROSTOREfyl PRO ROLETU A DŘEVĚNOU	OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE
\  I	OKAPNIČKOU; VNÉJŠ[ I VNITŘNI KŘIDLO OTEVIHAVÉ	IDENTICKOU KOPII OKNA DOVN'ITI. VNĚJŠ[ NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ  DOVNITŘ,	STÁVAJíCIHO
I  \	VNITŘNI VÝKLOPNÝ  DOVNITŘ	ZE STÁVAJICIHO OKNA  BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ
PRŮZKUM:	ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ

VNITŘNI

RÁMYÍMAJI OPRÝSKANOU  BARVU A POŠKOZENÉ KYTY	PRVKY
ZASKLENI, VNÉJŠI LEVÉ KŘIDLO CHYBÉJÍCÍ KUB RÁMU,	RÁM OSAZEN DO ŠPALETY OKAPNIČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVU A JE VE i3PATNÉ	ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM STAV. U PANTŮ HROZ[ ODTRŽENI· ZAVIRÁNI SE
ZPÉTNÝM ODPOREM	BARVA: LOMENÁ BILÁ ·MATNÁ
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STÁV1JICI OKNO DŘEVNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘl:VÉNOU ŠPALTOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘE\ll NOU OKAPNIČKOU; VNÉJŠI I VNITŘNI KŘIDLO OTEVIHAVÉ DOVNITŘ, VNÉJŠI NADSVĚTLIK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNI VÝKLOPNÝ  DOVNITŘ; PŮVODNI PARAl>ET NAHRAZEN NEORIGINÁLNIM

PRŮZKUM:
VNĚJ$1 OKNO NEDOLÉHÁ K RÁMU, KYTY ZASKI.ENI JSOU POŠKOZENÉ, OKAPNIČKA MÁ OPRÝSKANOU BARVq A JE VE ŠPATNÉ STAVU



jEDNODUCHÉ DŘEVĚNÉ OKNO, STEJNÉHO TYPU JAKO VNĚJ$1 ČÁST ŠPALETOVÉHO S DŘEVĚNOU OKAPNIČKOU; OTEVIRAVÉ DOVNITŘ, NADSVĚTL.IK SKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PARAPET

PRŮZKUM:
OKAP IČKA MÁ OPRÝSKf\NOU BARVU, NEFUNGUJICI KOVANI OTVIRÁNI, NAHRAZENO JEDNODUCHOU KLIČK©U, VĚTRAČKA ŠPATNĚ DOLÉHÁ

OKNO BUDE NAHRAZENO	B
OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE
IDENTICKOU KOPII OKNA STÁVAJICIHO
ZE STÁVAJICIHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ
ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ PRVKY
RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICl<ÝM ZPŮSOBEM

BARVA: LOMENÁ BILÁ ·MATNÁ


OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPII OKNA STÁVAJICIHO
ZE STÁVAJICIHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ PRVKY
RÁM BUDE OSAZEN ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM

BARVA: LOMENÁ BILÁ ·MATNÁ
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OKAf:'N IČKA MA OPRÝSKANOU BARVU, NEFUNGUJICI	ŘEZBÁlSKY   ZPRACOVANÉ
KOVÁNI OTVÍRÁNI, NAHRAZENO JEDNODUCHOU	PRVKY	N
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KLIČKOU, VĚTRAČKA š'PATNĚ DOLÉHÁ	RÁM BUDE OSAZEN
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ZE STÁVAJICIHO OKNA BUDOU	.:::,
PRŮZKUM:	POUŽITY OZDOBNÉ
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VNITŘNI VÝKLOPNÝ DOVNITŘ; PŮVODNI PARAPET	ZE STÁVAJICIHO OKNA BUDOU	.:o:.:.,
 (
-i
)NAHRAZEN NEORIGINÁNIM	POUŽITY OZDOBNÉ	i'.=
ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ
PRŮZKUM:	PRVKY	N
VNĚJ$1 OKNO NEDOLÉHÁ K RÁMU, KYTY  ZASKLENI	RÁM OSAZEN DO ŠPALETY	>
JSOU POŠKOZENÉ, OKAPNIČKA MÁ OPRÝSKANOU	ZEDNICl<ÝM ZPŮSOBEM	oo..
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BARV.VNĚJŠI NADSVĚTLIK MA POŠKOZENÉ  PANTY
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1320 / 2 350	STAVAJICI OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU	OKNO BUDE NAHRAZENO	B
2.NP	ŠPAL TOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVl NOU	OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE
OKAP IČKOU; VNĚJŠI IVNITŘNI KŘIDLO OTEVIRAVÉ	IDENTICl<OU  KOPIIOKNA	z
 (
o
)DOVNITŘ, VNĚJŠI NADSVĚTLIK SKLOPNÝ DOVNITŘ,	STÁVAJICIHO ·	\!i
,:::,
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VNITŘNI VÝKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PARAPET	ZE STÁVAJICIHO OKNA BUDOU
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)POUŽITY OZDOBNÉ
PRŮZ UM:	ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ
VNĚJŠ:IOKNO NEDOLÉHÁ K RÁMU, KYTY ZASKLENI	PRVKY
JSOU    OŠKOZENÉ, POŠKOZENÉ KOTVENÍ PANTŮ	RÁM OSAZEN DO ŠPALETY
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)VNĚJšl HO NADSVĚTLIKU, OKAPNIČKA MÁ	ZEDNICKYM ZPŮSOBEM	o
OPRÝKANOU BARVU	-a,
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2.NP	ŠPALE'rou, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVi:NOU	OKNEM IOVÝM, KTERÉ BUDI:
OKAPN)ČKOU;VNĚJŠI I VNITŘNI KŘIDLO OTEVIPAVÉ	IDENTICKOU KOPIÍ OKNA	z
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o:::::c:::

DOVNITŘ, VNĚJŠI NADSVĚTLIK SKLOPNÝ  DOVNITŘ,	STÁVAJICIHO
VNITŘNI VÝKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ  PARAF'l:T	ZE STÁVAJICIHO OKNA BUDOU	.:::,
POUŽITY OZDOBNÉ
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STÁVAJICí OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DfEVĚNOU	OKNO BUDE NAHRAZENO	B
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)::i	2.NP	ŠPAUETOU, PROSTOR M PRO ROLETU A DŘEVĚNOU	OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE OKAf.'NIČKOU;  VNĚJŠ IIVNITŘNIKŘIDLO  OTEVIRAVÉ	IDENTICKOU  KOPIIOKNA	z DOVNITŘ, VNĚJŠI NADSVĚTLIK SKLOPN'Í' DOVl ITŘ,	STÁVAJICIHO	!;!!
.::,
VNITŘNI VÝKLOPN'Í' DOVNITŘ; DŘEVĚN'Í' PARAPET	ZE STÁVAJICIHO OKNA BUDOU	o.
POUŽITY OZDOBNÉ
PRŮKUM:	ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ	·s
\/NĚ ŠI PRAVÉ KŘIDLO:NEDOLÉHÁ K RÁMU A TĚŽCE SE	PRVKY
OTEYIRA (DRHNE), KYr.f ZASKLENI A BARVA RÁMŮ	RÁM OSAZf:N DO ŠPALETY
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)VNĚJŠI	1 320 / 2350	STÁVAJICI OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU	OKNO BUDE NAHRAZENO	B
2.NP	ŠPALETOU, PROSTORE;M PRO ROLETU A  DŘEVĚNOU	OKNEM NOVÝM, KTERÉ  BUDE
OKARNIČKOU; VNĚJŠI LVNITŘNI KŘIDLO OTEVIRAVÉ	IDENTICKOU KOPII OKNA	z
UJ

DOVf'JITŘ, VNĚJŠI NADSVĚTLIK SKLOPNÝ DOVNITŘ,	STÁVAJÍCIHO
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VNITŘNI V'Í'KLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚN'Í' PARAPET	ZE STÁVAJICIHO OKNA BUDOU    .::,
POUŽllY OZDOBNÉ
PRŮZKUM:	ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ	·s
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)VNĚJŠI	132012 350	STÁVAJICI OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU	OKNO BUDE NAHRAZENO	B
2.NP	ŠPAL!:TOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU	OKNEM NOVÝM, KTERÉ  BUDE
OKAPNIČKOU; VNĚJšl I VNITŘNI KŘIDLO OTEVIRAVÉ	IDENTICKOU  KOPIIOKNA	z
 (
o
)DOVNITŘ, VNĚJŠI NADSVĚTLÍK SKLOPN'Í'  DOVNITŘ,	STÁVAJÍCIHO	!;!!
.::,
VNITŘNI V'Í'KLOPN'Í' DOVNITŘ; DŘEVĚN'Í' PARAPET	ZE STÁVAJICIHO OKNA BUDOU	CL
POUŽITY OZDOBNÉ
PRŮZ.KUM:	ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ	-
VNĚJŠI PRAVÉ KŘIDLO NEDOLÉHÁ K RÁMU,   OKAPNIČKA	PRVKY	c,l
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VNITŘNIV'Í'KLOPN'Í' DOVNITŘ; DŘEVĚN'Í' PARAPET	ZE STÁVAJICIHO OKNA BUDOU
POUŽITY OZDOBNÉ
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PRŮZKUM:	ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ	·s
VNĚJ$1 OKNO NEDOLÉHÁ K RÁMU, VNITŘNI OKNO  SE	PRVKY	N
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·;;,;
a:,
 (
"
o
"
)BARVA: LOMENÁ BILA ·MATNÁ	o
o
o.


 (
@>
)VNĚJšl	132012 350	STÁVAJICI OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU	OKNO BUDE NAHRAZENO	B
2. NP	ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVl NOU	OKNEM NOV'Í'M, KTERÉ BUDE
:z	OKAPNIČKOU; VNĚJŠI IVNITŘNI KŘIDLO OTEVIRAVÉ	IDENTICKOU KOPII OKNA	z
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POUŽITY OZDOBNÉ
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ŠPAWETOU, PROSTOR  M PRO ROLETU A DŘE\/ĚNOU	OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE
OKA  NIČKOU; VNĚJŠI IVNITŘNI KŘIDLO OTEVIRAVÉ	IDENTICKOU KOPII OKNA	z
DOVNITŘ, VNĚJŠI NAD9VĚTLIK SKLOPNÝ DOVlITŘ,	STÁVA,JICIHO	o
VNITŘNI VÝKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PAR,0,PET	ZE STÁVAJÍCÍHO OKNA  BUDOU	·
POUŽITY  OZDOBNÉ
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ZE STÁVAJÍCÍHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBMSKY ZPRACOVANÉ PRVKY
RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM  ZPŮSOBEM

BARVA: LOMENA BÍLA ·MATNÁ
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VNITŘNI	D
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1 320 / 2 350
3.NP
	
STAtAJICI OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU
ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKA,! NIČKOU; VNĚJšl iVNITŘNI KŘÍDLO OTEVIRAVÉ
DOV ffŘ, VNĚJŠI NAD VĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNI VÝKLOPNÝ D(;)VNITŘ; DŘEVĚNÝ PAR/\ PET

PRŮ7-KUM:
OPRYSKANA BARVA VNĚJŠIHO RÁMU, POŠKOZENA PATlE KLAPAČKY, SH ILÉ ZAVIRANI OKNA, OKAPNIČKA MA OPRÝqKANOU BARVU
	
OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPII OKNA STÁVAJICIHO
ZE STAVAJICIHO OKNA BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBMSKY ZPRACOVANÉ PRVKY
RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM  ZPŮSOBEM

BARVA : LOMENA BILA - MATNÁ
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VNITŘNI D
	
1 320 1 2 350
3.NP
	
STÁVAJICI OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPA ETOU, PROSTORÉM PRO ROLETU A DŘEVĚNOU OKAPNIČKOU; VNĚJŠ[ 1. VNITŘNI KŘIDLO OTEVIRAVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠI NADSVĚTLÍK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNI VÝKLOPNÝ DOVNITŘ; DŘEVĚNÝ PARAPET

PRŮ?KUM:
VNĚ)šl OKNO NEDOVIRAVÉ KOVÁNI, VNITŘNI SE NEDOVIRA VŮBEC, POŠKOZEN É KYTOVÁNI ZASKLENI, CHYSĚJICI PATICE KLAPAČKY, NAPRASKLÉ ZASKLENI, OKAPNIČKA MA OPRÝSKANOU  BARVU
	
VNĚJŠÍ RAM VČENĚ PANELŮ ZŮSTANOU ZACHOVÁNY A BUDOU ZBAVENY PŘEDEŠLÝCH
NÁTĚRŮ A OPRAVENY TAK ABYCH U NICH BYLA
ZAJIŠT ĚNA MAX. FUNKČNOST VNITŘNI RAM BUDE PROVEDEN NOVÝ

BARVA : LOMENA BILA - MATNÁ
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1 220 / 2 440
1.NP
	
STÁVAJ[Cí OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S DŘEl;IĚNOU ŠPALETOU, PROSTOREM PRO ROI.ETU A DŘEVĚNOU OKAPNIČKOU ; VNĚJŠI I VNITŘNI KlIDLO OTEYíRAVÉ DOVNITŘ, VNĚJŠ[ PŮLKRUHOVÝ NAD9VĚTLIK SKLOPNÝ DOVNITŘ, VNITŘNI
OBDLNIKOVÝ VÝKLOPNÝ DOVNITŘ

PRŮKUM:
VNITŘNI NADSVĚTLIK NEJDE ZAVŘIT, OKAPNIČ:KA MA
OPRÝSKANOU BARVU, OKRASNÁ PATICE KLAPAČKY CHY I
	
OKNO BUDE NAHRAZENO OKNEM NOVÝM, KTERÉ BUDE IDENTICKOU KOPII OKNA STÁVAIICIHO
ZE STÁVAJICIHO OKNA BUDOU POUŽl1Y  OZDOBNÉ
ŘEZBMSKY ZPRACOVANÉ PRVKY
CHYBĚJ[CI PATICE KLAPAČKY BUDE NAHRAZENA
RÁM OSAZEN DO ŠPALETY ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM BARVA: LOMENA BILA ·MATNÁ
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1310 /2940
1.NP
	
STÁVAJICI OKNO DŘEVĚNÉ, ŠPALETOVÉ S
DŘEVĚNOU ŠPALETOU, S VNĚJŠÍ KOVOVOU F:OLETOU A DŘEVĚNOU OKAPNIÓKOU; VNĚJŠI KŘIDLO F'EVNÉ ČLENĚNO POUZE POUTCEM Sl: SKLOPNOU VĚTRAČKOU,
VNITŘNI ČLENĚNO PEVNÉ SE SKLOPNOU VĚTl AČKOU
	
OKNO llUDE STÁVAJICI VNĚJŠI RAM ZBAVEN PŘEDCHOZICH NÁTĚRŮ A ZNOVU NATŘEN BARVOU NA
BÁZI PF!IRODNICH OLEJŮ ROLETA BUDE ZBAVENA NÁTĚRU, A NATŘENA ZNOVU VE STEJNÉ BARVĚ

BARVA : LOMENA BILA - MATNÁ
	




ROZMtRY
OZN.	SCHÉMA	VNITŘNI trn)/	ZHODNOCENI STÁVAJICiHO ?TAVU
UMIST NI

-
NÁVRH NOVÉHO STAVU


TYP NOVÉHO

O) -
I-

OKNA

cn	@)

1310 /2940	STÁAJÍCI OKNO DŘEV,ĚNÉ, ŠPALETOVÉ S

OKNO BUDE STÁVAJICI

:=i	1.NP

DŘEVĚNOU ŠPALETOU, S VNĚJŠI KOVOVOU ROLETOU	VNĚJŠI RÁM ZBAVEN
A DŘ.EVĚNOU OKAPNIQKOU; VNĚJŠÍ KŘÍDLO l'EVNÉ	PŘEDCHOZÍCH NÁTĚRŮ A

ČLENĚNO POUZE POUTCEM SE SKLOPNOU VĚTRAČKOU,
VNITŘNI ČLENĚNO PEVNÉ SE SKLOPNOU VĚTRAČKOU

PRŮZKUM:
VNĚJšl VĚTRAČKA NWE OTEVŘIT



-
 (
(§)
[::J
)430/860	STÁVAJICI OKNO KOVO É DO KOVOVÉHO RÁMU s
1. PP		DRÁT,OSKLEM, VÝKLOPNÉ, BARVA HNĚDÁ KovqvA OCHRANNÁ MŘlž SE ZAMKEM

PRŮZ,KUM:
FUNKČNÍ, ALE VZHLED9M K PROVOZU JE NUTNÉ NAVRHNO UT JINÉ ŘEŠqNI
MŘÍŽ NEJDE ZAMYKAT





-
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c:J
)430/860	STÁVAJICI OKNO KOVOVÉ DO KOVOVÉHO RÁMU s
1.PP		DRÁTOSKLEM, VÝKLOPt:JÉ, BARVA HNĚDÁ KOVOÁ OCHRANNÁ MŘÍŽ SE ZÁMKEM

PRŮZUM:
FUNKČNÍ, ALE VZHLEDEM K PROVOZU JE NUTNÉ NAVRNOUT JINÉ ŘEŠENI
MŘÍŽ EJDE ZAMYKAT
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)430/860	STÁVJICI OKNO KOVOVÉ DO KOVOVÉHO RÁMU s
1.PP		DRÁT()SKLEM, VÝKLOPNÉ, BARVA HNĚDÁ KOVOVÁ OCHRANNÁ MŘÍŽ SE ZÁMKEM

PRŮZKUM:
FUNKČNÍ, ALE VZHLEDEM K PROVOZU JE NUTNI NAVRHNOUT JINÉ ŘEŠENI
MŘÍŽ NEJDE ZAMYKAT
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)@)	c:J	430/860	OKNO PLASTOVÉ, DVOJKLO, NEDÁVNÁ OPRAVA
z:	PRŮZKUM:
UJ	FUNKČ I, NEODPOVÍDÁ   OŽADAVKŮM PAMÁTKClVÉHO
 (
o
)::::,s::::	PÉČE
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=::,
co

ZNOVU NATŘEN BARVOU  NA
BÁZI Pl IRODNICH OLEJŮ ROLETA BUDE ZBAVENA
NÁTtRU, A NATŘENA ZNOVU VE STEJNÉ BARVĚ

BARVA: LOMENÁ BILA ·MATNÁ





OKNO NOVÉ KOVOVÉ S	G
DRÁTOSKLEM, SKLOPNÉ,
BARVA HNĚDÁ

VNĚJŠÍ PARAPET ZV'Í'ŠENÝ O
50 mm

NOVÁ OTEVIRAVÁ KOVOVÁ MŘIŽ S DOZICKÝM ZÁMKEM A PLETM:M S OTVORY DO 10 mm, BARVA HNĚDÁ




OKNO NOVÉ KOVOVÉ S	G
DRÁTOSKLEM, SKLOPNÉ,
BARVA HNĚDÁ

VNĚJŠI PARAPET ZVYŠENÝ  O
50 mm

NOVÁ OTEV IRAVÁ KOVOVÁ MŘIŽ S DOZICKÝM ZÁMKEM A PLETIVEM S OTVORY DO 10 mm, BARVA HNĚDÁ




OKNO NOVÉ KOVOVÉ S	G
DRÁTOSKLEM, SKLOPNÉ,
BARVA HNĚDÁ

VNĚJŠI PARAPET ZV'Í'ŠENÝ  O
50 mm

NOVÁ OTEVIRAVÁ KOVOVÁ MŘÍŽ S DOZICKÝM ZÁMKEM A PLETIVEM S OTVORY DO 10 mm, BARVA HNĚDÁ




OKNO NOVÉ KOVOVÉ S	G
DRÁTOSl<LEM, SKLOPNÉ,
BARVA HNĚDÁ

VNĚJŠÍ PARAPET ZVÝŠ ENÝ O
50 mm

NOVÁ OTEVÍRAVÁ KOVOVÁ MŘÍŽ S DOZICKÝM ZÁMK EM A PLET IVEM S OTVORY DO 10
mm, BARVA HNĚDÁ
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ROZMĚRY
OZN.	SCHÉMA	VNITŘNI trn)/	ZHODNOCENI STÁVAJÍCÍHO :srAVU UMIST  NI


TYP
NÁVRH NOVÉHO STAVU	NOVÉHO OKNA

 (
U)
)I-	s	[§ I	430/860	KOVOVÁ VÉTRACI MŘlt PEVNÁ

NOVÁ KOVOVÁ VĚTRACI MŘIŽ	H

::i

1.PP

VNĚJŠI PARAPET lVÝŠENÝ O	z
50 mm	o
.:::,
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NOVÁ OTEVIRAVÁ  KOVOVA	i::
 (
-
)MŘIŽ S DOZICKÝM ZÁMKEM A PLETIVEM S OTVORY DO 10




 (
1.PP
)(§)	c::J	430/860	VOLNÝ PROSTOR S OQHRANNÝM  PLETIVEM

!:::!
 (
U)
)mm, BARVA HNÉDA	>
o: o o...
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oo:: o o...


OKNO NOVÉ KOVOVÉ S	G
DRATOSKLEM,  SKLOPNÉ,
BARVA HNĚDÁ	z
w
"o"
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)VNÉ:Jš l PARAPET lVÝŠENÝ O	.:::,
50 mm	i::
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SCHÉMATICKÝ POHLED
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POPIS KONSTRUK E	POČET KS
VNITŘNI ROZM$R OKNA:	š. 1220 mrn, v. 2440 mm	3
ZÁKLADNI  POPIS:
OKNO NOVÉ DEVĚNÉ, Z MASIVU
KONSTRUKČNI 'f:,, VZHLEDOVÁ KOPIE STÁVAJICIHO OKNA, TZN. ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠPALETOU S PROSTOREM PRO VNITŘNI ROLETU, SE STEJNOU VELIKOSTI  RÁMŮ
OKNO JE ČLEN$NO POUZE NA ZÁKLADNI ČÁST A VĚTRAČKU
VNĚJŠI IVNITŘNI ZÁKLADNI ČÁST JE DVOJKŘIDLÁ OTEVIRAVÁ DOVNITŘ VNĚJŠI VĚTRA ŮKA JE OBLOUKOVÁ SKLOPNÁ DOVNITŘ A VNITŘN IVĚTRAČKA JE HRANATÁ \fiiKLOPNÁ DOVNITŘ
NOVY DŘEVĚNÝ PARAPET VNITŘNÍ






VNITŘNI

I""":S<'. / /    1

ZASKLENI :
OKNA BUDOU Zf\SKLENÁ JEDNODUCHÝM ČIRÝM SKLEM

OZDOBNÉ PRVKY:
ZE STÁVAJICIC OKEN BUDOU POUŽITY OZD013NÉ ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ

 (
7
)-----;
\	I
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I	\
I	\
I	\
I/  - L_ .    '

PRVKY PODLE MISTA, TZN. KLAPAČKY V PODOBĚ PILASTRU S HLADKOU OBDELNIKOVOU PATKOU (obr. 01) • KAMELOVANÝM DŘIKEM A KORINTSKOU HLAVICI (obr.02)f DÁLE BUDOU NA NOVA OKNA l'OUŽITY STÁVAJICI PROFILOVANÉ  OUTCE (obr.03)
TAM KDE PŮVOpNI OZDOBNÉ PRVKY CHYB! (ČASEM ODPADLY APOD .) BUDOU STÁVAJICI PRV}0' NAHRAZENY IDENTICKOU REPLIKOU

KOVÁNI:
NA NOVA OKNA ;BUDE POUŽITO STÁVA.IICI SECESNI KOVÁNI
KDE PŮVODNI KOVÁNI CHYB! (POUŽITY OBYČEJNÉ KLIČKY APOD.) NEBO JE NEVRATNĚ POŠKOZENÉ BUDE NAHRAZENO 101:NTICKOU KOPIISECESNIHO KOVÁNI
PRO VĚTRAČKY : BUDE POUŽITO TÁHLOVÉ OTEVIRÁNI

NÁTĚRY:
OKNA OPATŘENA MATNÝM KRYCIM NÁTĚREM V ODSTINU LOMENÉ BILÉ ·NA BÁZI PŘIRODNIHO OLEJE

OPLECHOVÁNI :
VNĚJŠI PARAPETY Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BARVA HNĚDÁ (STEJNÁ JAKO OSTATNI OPLE()HOVÁNI  OBJEKTU)
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FOTODOKUMENTACE




KORINTSKÁ HLAVICE (obr.01)	HLATKÁ PATKA (obr. 02)
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POPIS  KONSTRUKCE


VNITŘNI ROZMĚR OKNA:	š. 1320 mm, v. 2350 mm

ZÁKLADNI  POPIS:
OKNO NOVÉ DŘEVĚNÉ, Z MASIVU
KONSTRUKčNIA VZHLEDOVÁ  KOPIE STÁVAJICÍHO OKNA, TZN. ŠPALETOVÉ S DŘEVĚNOU ŠP  LETOU S PROSTOREM PRO VNITŘNI ROLETU, SE STEJNOU VELIKOSTI RÁM:Ů
OKNO JE ČLEN.$NO POUZE NA ZÁKLADNI ČÁST A VĚTRAČKU

POČET KS
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VNĚJŠI I VNITRNI ZÁKLADNI ČÁST JE DVOJKŘIDLÁ OTEVIRAVÁ DOVNITŘ
VNÉJŠI VĚTRAQKA JE SKLOPNÁ DOVNITŘ A VN/TŘNI VĚTRAČKA VÝKLOPNÁ DOVNITŘ
NOVÝ DŘEVĚNY PARAPET VNITŘNI

ZASKLENI:
OKNA BUDOU 2/\SKLENÁ JEDNODUCH'(M ČIRÝM SKLEM

OZDOBNÉ PRVl<Y:
ZE STÁVAJICICH OKEN BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ PRVKY PODLE MISTA, TZN. KLAPAČKY V PODOBĚ STYLIZOVANÉHO  PILASTRU S KORINTSKOU :HLAVICI (obr.01), KTER\1 JE V DŘÍKU ZDOBENÝ TROJITÝM DIAMANTOVÁN ,lr,1 V PODOBĚ DVOU KR/\JNICH DELŠÍCH POLI A KRATŠÍHO POLE, KTERÉ Mf. VÝRAZNĚ VYŠŠÍ PROFIL, UPROSŘED JE F'ILAST TAKÉ ZDOBEN DIAMANTOVÁNÍM DÁLE BUDOU NA NOVÁ OKNA POUŽITY STÁVAJICI PROFILOVANÉ POUTCE (obr.03)
TAM KDE PŮVOpNI OZDOBNÉ PRVKY CHYBÍ (ČASEM ODPADLY APOD.) BUDOU STÁVAJICI PRVKY NAHRAZENY IDENTICKOU REPLIKOU

KOVÁNI:
NA NOVÁ OKNA ! BUDE POUŽITO STÁVA,JÍCÍ SECESNÍ KOVÁNI
KDE PŮVODNÍ OVÁNÍ CHYBI (POUŽITY OBYČEJNÉ KLIČKY APOD.) NEBO JE NEVRATNĚ POKOZENÉ BUDE NAHRAZENO IDl:NTICKOU KOPII SECESNIHO KOVÁNI
PRO VĚTRAČKY BUDE POUŽITO TÁHLOVÉ  OTEVIRÁNI

NÁTĚRY:
OKNA OPATŘENA MATNÝM KRYCIM NÁTĚREM V ODSTÍNU LOMENÉ BILÉ - NA BÁZI PŘIRODNl O OLEJE

OPLECHOVÁNI :
VNĚJŠI PARAP!:;TY Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BARVA HNĚDÁ (STEJNÁ JAKO OSTATNÍ OPLE HOVÁNI OBJEKTU)

FOTODOKUMENTACE


FOTO OKNA

KORINTSKÁ HLAVICE (obr.01)	ZDOBENÁ PATKA A KLAPAČKA
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LIST 02



SCHÉMATICKÝ  POHLED
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POPIS  KONSTRUK2iE


VNITŘNI ROZM1R OKNA:	š. 635 mm, v. 2350 mm
:	o;VĚNÉ, Z MASIVU
KONSTRUKČNI /:, VZHLEDOVÁ KOPIE STÁVAJICIHO OKNA, TZN. JEDNODUCHÉ OKNO	.


POéETKS

 (
/
)/	OKNO JE ČLEN NO POUZE NA OTEVIRAVÉ KŘIDLO A VĚTRAČKU SKLOPNOU
 (
v
)/	NOVÝ DŘEVĚN PARAPET VNITŘNI
I\	ZASKLENI:

 (
\
)"""

OKNA BUDOU ZASKLENÁ JEDNODUCH)'M ČIRÝM SKLEM OZDOBNÉ  PRVKY:
ZE STÁVAJICICH OKEN BUDOU POUŽITY OZDOl3NÉ ŘEZBÁŘSKY   ZPRACOVANÉ
PRVKY PODLE MISTA, NA NOVÁ OKNA POUŽITY STÁVAJICI PROFILOVANÉ POUTCE (obr.03)
TAM KDE PŮVONI OZDOBNÉ PRVKY CHYB! (ČASEM ODPADLY APOD.) BUDOU STÁVAJICI PRVl0' NAHRAZENY IDENTICKOU REPLIKOU

KOVÁNI:
NA NOVÁ OKNA 1BUDE POUŽITO STÁVA,IICI SECESNI KOVÁNI
KDE PŮVODNI KOVÁNI CHYB! (POUŽITY OBYČEJNÉ KLIČKY APOD .) NEBO JE NEVRATNĚ POŠ:KOZENÉ BUDE NAHRAZENO IDENTICKOU KOPII SECESNIHO KOVÁNI
PRO VĚTRAČKY! BUDE POUŽITO TÁHLOVÉ  OTEVIRANI

NÁTĚRY :
OKNA OPATŘE A MATNÝM KRYCÍM NÁTĚREM V ODSTINU LOMENÉ BILÉ - NA BÁZI PŘIRODNIHO  OLEJE

OPLECHOVÁNI :
VNĚJŠI PARAPTY Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BARVA HNĚDÁ (STEJNÁ JAKO OSTATNI OPLECHOVÁN IOBJEKTU)









FOTODOKUMENTACE
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FOTO OKNA


PROFILOVANý POUTEC (obr. 01)
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SCHÉMATICKÝ POHLED
	
POPIS KONSTRUKC
	
	
	
POČET KS
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	VNITŘNI ROZMĚ,R OKNA:	š. 1950 mm, v. 2350 mm ZÁKLADNI  POPI$:
OKNO NOVÉ DŘVĚNÉ, Z MASIVU
KONSTRUKČNI VZHLEDOVÁ KOPIE STÁVAJÍCIHO OKNA, TZN.JEDNODUCHÉ OKNO
OKNO JE ČLENĚNO POUZE NA TŘI OTEVIRAVÁ KŘIDLA A VĚTRAČKU SKLOPNOU	I
NOVÝ DŘEVĚNÝ [PARAPET VNITŘNI

ZASKLENI:
OKNA BUDOU ZSKLENÁ JEDNODUCHÝM ČIRÝM SKLEM OZDOBNÉ PRVKY:
ZE STÁVAJICICH OKEN BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBÁŘSKY  ZPRACOVANÉ
PRVKY PODLE MISTA, TZN. KLAPAČKY V PODOBĚ STYLIZOVANÉHO  PILASTRU S KORINTSKOU HLAVICÍ (obr.01), KTER)' JE V DŘIKU ZDOBENÝ TROJITÝM OIAMANTOVÁNifv) V PODOBĚ DVOU KRA.JNICH DELŠICH POLÍ A KRATŠIHO POLE, KTERÉ MA VÝRAZNĚ VYŠšl PROFIL, UPROSŘED JE PILAST TAKÉ ZDOBEN DIAMATOVÁNIM DÁLE BUDOU NA NOVÁ OKNA POUŽITY STÁVAJICI PROFILOVANÉ PpUTCE (obr.03)
TAM KDE PůvodlNI OZDOBNÉ PRVKY CHYBI (ČASEM ODPADLY APOD.) BUDOU STÁVAJICI PRVK)' NAHRAZENY IDENTIC:l<OU REPLIKOU

KOVÁNI:
NA NOVÁ OKNA BUDE POUŽITO STÁVAJICI SECESNI  KOVÁNI
KDE PŮVODNI KVÁNI CHYBI (POUŽITY OBYČEJNÉ KLIČKY APOD.) NEBO JE NEVRATNĚ POŠOZENÉ BUDE NAHRAZENO IDENTICKOU KOPII SECESNIHO KOVÁNI
PRO VĚTRAČKY    UDE POUŽITO TÁHLOVÉ OTEVIRANI

NÁTĚRY:
OKNA OPATŘEN MATNÝM KRYCIM NÁTĚREM V ODSTINU LOMENÉ BILÉ - NA BÁZI PŘIRODNIH0  OLEJE

OPLECHOVÁNI :
VNĚJŠI PARAPETY Z POZINKOVANÉHO F'LECHU, BARVA HNĚDÁ (STEJNÁ JAKO OSTATNI OPLECHOVÁNI OBJEKTU)
	

	
	FOTODa<UMENTACE
	

	
	
FOTO OKNA
	
KORINTSKÁ .HLAVICE (obr.01)













PROFIL-OVANÝ POUTEC (obr. 03)    1
I
	
ZDOBENÁ PATKA A KLAPAČKA
(obr. 02)
















I	1
i.	...
.
i	'1
.-  : J....·J .  ,  ! -    . ..	f:
f!'J i,.J"'l'<./  l,1;tJ('   !J<	•
	

	
	
	LIST 04





SCHÉMATICKÝ POHLED

----
I\
I \
I	\
I	\

































FOTODOKUMENTA CE


FOTO OKNA























































PROFILOVA

 (
POPIS
 
KONSTR
U
K
CE
POČET
 
KS
VNITŘNÍ
 
ROZ
M
R
 
OKN
A
:
š
.
 
635
 
m
m
,
 
v.
 
2350
 
mm
 
ZÁKLADNÍ
 
POP/
$
:
OKNO
 
NOVÉ
 
D
Ř
EVÉNÉ,
 
Z
 
MASIVU
·
 
KONSTRUKČNÍ
 
'A
 
VZHLEDOVÁ
 
KOPIE
 
STÁVAJÍCÍHO
 
OKNA,
 
TZ
N
.
 
JEDNODUCHÉ
 
OKNO
,'
OKNO
 
JE
 
ČLENŠNO
 
POUZE
 
NA
 
OTEVIRIIVÉ
 
KŘÍDLO
 
A
 
VÉTRAČKU
 
SKLOPNOU
 
NOVÝ
 
DŘEVÉ
N
fJ
 
PARAPET
 
VNITŘNÍ
ZASKLENI
 
:
OKNA
 
BUDOU
 
Ú
SKLENA
 
JEDNODUCHÝM
 
ČIRÝM
 
SKLEM
OZDOBNÉ
 
PRVK
Y
:
ZE
 
STAVAJICIC
  
 
OKEN
 
BUDOU
 
POUŽITY
 
OZDOBNÉ
 
ŘEZBÁŘSKY
 
ZPRACOVANÉ
PRVKY
 
PODLE
  
 
ISTA,
 
 
NA
 
NOVA
 
OKNA
 
POUŽITY
 
STAVAJICI
 
PROFILOVANÉ
 
POUTCE
 
(
obr.03
)
 
1
TAM
 
KDE
 
Pův
o
q
NI
 
OZDOBNÉ
 
PRVKY
 
CHYBÍ
 
(
ČASEM
 
ODPADLY
 
APO
D
.
)
 
BUDOU
 
STAVAJICI
 
PRV
NAHRAZENY
 
IDENTICKOU
 
REPLIKOU
K
O
V
ÁNÍ:
NA
 
NOVA
 
OKNA
 
BUDE
 
POUŽITO
 
STÁVAJÍC!
 
SECESNÍ
 
KOVÁ
N
I
KDE
 
PŮVODNÍ
 
K
?
VANI
 
CHYB!
 
(
POUŽITY
 
OBYČEJNÉ
 
KLIČKY
 
APOD.
)
 
NEBO
 
JE
1
NEVRATNÉ
 
POŠ
 
 
0ZENÉ
 
BUDE
 
NAHR
A
Z
ENO
 
IDENTICKOU
 
KOPII
 
SECESNÍHO
K
O
VANI
PRO
 
VĚTRAČKY
   
 
UDE
 
POUŽITO
 
TÁHLOVÉ
 
OTEVIRANI
NÁTÉR
Y
:
OKNA
 
OPATŘE
N
ir
 
MATNYM
 
KRYCÍM
 
NÁTÉREM
 
V
 
ODSTINU
 
LOMENÉ
 
BILÉ
 
·
NA
 
BÁZI
 
PŘIRODNIH9
 
OLEJE
'
OPLECHOVÁNI:
  
 
.
VNĚJŠÍ
 
PARAP
E
T
Y
 
Z
 
POZINKOVANÉHO
 
PLECHU,
 
BARVA
 
HNĚDÁ
 
(
STEJNÁ
 
JAKO
 
OSTATNÍ
 
OPLE
C
8
0VANI
 
OBJEKTU
)
NY
 
fOUTEC
 
(
obr.
 
01)
LIST
 
05
)
[image: ]	[image: ]	[image: ]



SCHÉMATICKÝ POHLED


VNÉJŠÍ
	1.,://?,,,J

	r----;
\	I
\	I
\	I
\  I
I
I   I'

	I
I
I
[L 	
	\
\
\
I




VNITŘNI	l",,<'. / / J
----;
\	I
\	I
\	I
\  I

POPIS KONSTRUKCE

VNITŘNÍ ROZMÉR OKNA:	š. 1320 mm, v. 2350 mm ZÁKLADNÍ  POPl,S:
OKNO NOVÉ DEVĚNÉ, Z MASIVU
KONSTRUKČNÍ 1',VZHLEDOVÁ KOPIE STÁVAJICIHO OKNA, TZN. ŠPALETOVÉ S DŘEVÉNOU ŠPfLETOU S PROSTOREM PRO VNITŘNÍ ROLETU, SE STEJNOU VELIKOSTI RAtv1ů
OKNO JE ČLENĚNO POUZE NA ZÁKLADNÍ ČÁST A VĚTRAČKU
VNĚJŠÍ IVNITŘ i ZÁKLADNÍ ČÁST JE DVOJKŘÍDLÁ OTEVIRAVÁ DOVNITŘ VNĚJŠÍ VĚTRA GKA JE SKLOPNÁ DOVNITŘ A VNITŘNÍ VĚTRAČKA VÝKLOPNÁ DOVNITŘ	:
BEZ PARAPETU

ZASKLENI:
OKNA BUDOU ZASKLENÁ JEDNODUCH'IM ČIRÝM SKLEM

OZDOBNÉ PRVKY:
ZE STÁVAJ[C[Clti OKEN BUDOU POUŽITY OZDOBNÉ ŘEZBÁŘSKY ZPRACOVANÉ PRVKY PODLE fy11STA, TZN. KLAPAČKY V PODOBÉ STYLIZOVANÉHO  Pli.ASTRU S KORINTSKOU IHLAVICI (obr.01), KTERÝ JE V DlIKU ZDOBENÝ TROJITÝM DIAMANTOVANlt,.,1 V PODOBÉ DVOU KRAJNICH DELŠÍCH POL.I A KRATŠÍHO POLE, KTERÉ MÁ VÝRAZNÉ VYššl PROFIL, UPROSŘED JE PILAST TAKÉ
ZDOBEN DIAMANTOVÁNIM DÁLE BUDOU NA NOVA OKNA POUŽITY STÁVAJICI

POČET KS

4

 (
I
)I'	PROFILOVANÉ l?OUTCE (obr.03)
\

I	\
I	\
IL	'

TAM KDE PŮVO!)Ni OZDOBNÉ PRVKY CHYB! (ČASEM ODPADLY APOD.) BUDOU
STÁVAJICI PRV Y NAHRAZENY IDENTICKOU RE:PLIKOU

KOVÁNI:	I
NA NOVA OKNf>i[ BUDE POUŽITO STÁVAIICI SECESNI KOVÁNI
KDE PŮVODNÍ 1ovANI CHYB[ (POUŽIW OBYČEJNÉ KLIČKY APOD.) NEBO JE NEVRATNĚ POŠKOZENÉ BUDE NAHRAZENO IDl:NTICKOU KOPII SECESNIHO KOVÁNI 	I
PRO VÉTRAČKY 1 BUDE POUŽITO TÁHLOVÉ OTEVIRANI

NÁTÉRY:
OKNA OPATŘEA MATNÝM KRYC[M NÁTÉREM V ODSTINU LOMENÉ BÍLÉ· NA BÁZI PŘIRODNIHO  OLEJE

OPLECHOVANf: I
i VNÉJŠ[ PARAPTY Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BARVA HNÉDÁ (STEJNÁ JAKO OSTATNÍ OPLEHOVANI OBJEKTU)


FOTODCKUMENTACE

FOTO OKNA	KORINTSK/1 HLAVICE (obr.01)	ZDOBENÁ PATKA A KLAPAČKA
(obr. 02)
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POČET KS


 (
5
)VNITŘNI ROZMR OKNA:	š. 860 mm, v. 380 + 50 mm
i

ZÁKLADNI POP(S:
VĚTRACI  OKNq SUTERÉNU
KOVOVÉ DO KqVOVÉHO RÁMU, SKLOPNÉ DOVNITŘ

ZASKLENÍ: DRÁTOSKLO

KOVÁNI:
OKNO  BUDE 01;,EVIRAVÉ  POMOCI MANUÁLNÍ TAHLA

NÁTĚRY:
ODSTÍN HNĚDÉ1 1BARVY JAKO OPLECHOVÁNI

OCHRANNÉ PRYKY:
OKNO BUDE REALIZOVÁNO S PARAPETEM 50 mm (KVŮLI ZATÉKÁNI)
NA ZAČÁTEK oťvoRU BUDE INSTALOVÁNA KOVOVÁ MŘIŽ (obr. 01) S ZÁMKEM

NA DOZICKÝ KL/č, NA MŘí_ž Z VNITŘNI   :TRAN OKY DO 10 mm (PROTIPRUCHODU HLODAVCU)

BUDE PŘIDĚLÁNO PLETIVO  S
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SCHÉMATICKÝ POHLED

POPIS KONSTRUK E
I .
VNITŘNI ROZMFR:    š. 860 mm, v. 380 +50 mm ZÁKLADNI po!s:
VÉTRACI MŘIŽ[ DO KOTELNY
KOVOVÁ MŘiž ;? PEVNÝMI LAMELAMI
i

POČET KS


1

NÁTÉRY:
ODSTIN HNÉDé BARVY JAKO OPLECHOVÁNI

OCHRANNÉ P:VKY:
VÉTRACI MŘifBUDE REALIZOVÁNA S PARAPETEM 50 mm (KVŮLI ZATÉKÁNI) NA ZAČÁTEK OlfVORU BUDE INSTALOVÁNA KOVOVÁ MŘIŽ (obr. 01) S ZÁMKEM
NA DOZICKÝ Kúlč, NA MŘÍŽ Z VNITŘNI STRANY BUDE PŘIDÉLÁNO PLETIVO S
I	•	•
OKY DO 10 mm!(PROTIPRUCHODU HLODAVCU)
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