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1. Úvod


V posledních několika letech se zemědělská produkce zaměřená na odchov selat a výkrm prasat potýká a snaží vypořádat s ekonomickým propadem, který se odráží na efektivitě výroby a využitých chovatelských technologiích. Na celé řadě farem nebylo možné investovat do obnovy a modernizace technologických celků a celá řada farem rovněž ukončila svou činnost.   


Předložená studie se zabývá posouzením aplikace nejlepších dostupných technik (BAT) před plánovanou rekonstrukcí technologických celků na farmě chovu prasat pro zařízení, pro které bylo v minulosti vydáno integrované povolení provozu s jeho následnou aktualizací. Zároveň jsou v této studii uvedeny již předběžné poznatky po cca jednoročním zkušebním provozu, které odráží skutečný stav parametrů  provozovaných technologií, oproti parametrům předpokládaným a teoreticky vypočítaným nebo očekávaným. Tento fakt byl velice často předmětem kritiky během implementačního procesu směrnice o integrované prevenci do české legislativy. Myšlenka, teoreticky navržené nové zařízení nejprve projednat a schválit ještě před vydáním integrovaného povolení, je sice logická, ale výsledek pak nemusí odpovídat realitě po uvedení do provozu.

V posuzovaném zařízení již nově navržené technologické celky musí odpovídat požadavkům zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění ve znění pozdějších předpisů, o uplatnění BAT. Hodnocení bylo provedeno na základě srovnání navržených technologií s Referenčním dokumentem o nejlepších dostupných technikách (BREF), případně byla využita příloha č. 3 zákona – hlediska pro určování nejlepších dostupných technik. 


Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. je na základě rozhodnutí MŽP ze dne 21.3.2003, č.j. NM700/722/1474/OIP/03 Odborně způsobilou osobou dle §6 zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění ve znění zákona č. 435/2006 Sb. Udělená odborná způsobilost opravňuje vydávat odborné stanovisko k aplikaci nejlepších dostupných technik dle §11 výše uvedeného zákona.


Součástí předložené dokumentace byla původní Žádost o integrované povolení provozu, dokumentace k ohlášení stavebních úprav a stanovisko Krajského úřadu o souladu záměru rekonstrukce farmy prasat s integrovaným povolením. Dále byl zjištěny předběžné výsledky z měření a sledování environmentálních parametrů. V zařízení byl nejprve přerušen trvalý provoz a byla provedena rekonstrukce, následovaná naskladnění dvou výkrmových hal pro zjištění stájových a produkčních parametrů posuzovaného zařízení.

2. Místní šetření

V posuzovaném zařízení byl v minulosti třísměnný provoz zaměřený na odchov selat a výkrm prasat v systému s uzavřeným obratem stáda, rozděleným na šlechtitelský, rozmnožovací a užitkový chov. Dispozice jednotlivých výrobních objektů byla podřízena turnusovému chovu prasat, spočívající v organizaci reprodukce i produkce v pravidelných 7 denních intervalech. Tato organizace chovu zajišťovala vytváření ucelených skupin zapuštěných, březích, rodících a kojících prasnic, následované tvorbou specializovaných skupin selat určených pro jednotlivé produkční fáze. Výroba byla realizována v osmi typizovaných halách typu RD Jeseník o rozměrech 27x 86 – 117 m, zaizolovaných a opláštěných hliníkovým trapézovým opláštěním, vzájemně propojených spojovací manipulační chodbou a v jedné prefabrikované hale typu JUZO o rozměrech 30x140 m

V rámci místního šetření bylo provedeno na posuzované farmě hodnocení dostupné dokumentace pro zpracování studie a hodnocení dalších formálních záležitostí jakými byla kontrola výpisu z katastru nemovitostí, hlášení o produkcích odpadů, emisí do ovzduší, do Integrovaného registru znečišťování apod. 
 V souladu s dokumentací k ohlášení stavebních úprav a v souladu se Stanoviskem KÚ byly v šesti halách již demontovány krmné a napájecí linky, sila pro uskladnění krmných směsí, hrazení kotců, vytápěcí a ventilační systém, regulační systémy pro vytápěcí a ventilační systém a systém osvětlení stájových prostor. Rovněž bylo odstraněno nevyhovující vnější trapézové opláštění budov, včetně již nefunkčních izolací a haly byly připraveny na komplexní rekonstrukci.

U zbylých dvou hal se očekává, že budou rekonstruovány později v druhé fázi dle finančních možností provozovatele. Do nosných konstrukcí staveb nebylo zasaženo. Rekonstrukční práce byly započaty i na sociálním zařízení zaměstnanců a na hygienické smyčce.

Dále v souladu s vydaným Integrovaným povolením došlo k ukončení provozu stávající centrální plynové kotelny, která byla klasifikována jako střední zdroj znečišťování ovzduší. Technologie byla demontována a stavba s přilehlým přístřeškem byla odstraněna. V areálu byly dočasně shromážděny roztříděné odpadní materiály, které byly průběžně v souladu s legislativou předávány oprávněným společnostem pro jejich odstranění.     

3. Posouzení jednotlivých technologických celků z hlediska environmentálních dopadů


Při konzultaci s  majitelem společnosti bylo zjištěno, že záměrem rekonstrukce je nejen komplexní obnova všech technologických celků, ale i celková změna systému chovu, tak jak to odpovídá současným trendům. Jedná se o úzkou specializaci pouze na výkrm prasat s minimálními náklady, s minimálním počtem zaměstnanců a s maximálním využitím nejmodernějších technologií, které jsou v souladu na ochranu životního prostředí a welfare chovaných zvířat. Bylo upuštěno od původního systému chovu s uzavřeným obratem stáda, tzn. že v zařízení již nebudou chovány prasnice se selaty, ale pouze výkrmová prasata, která budou ve fázi předvýkrmových prasat navážena z reprodukční farmy mateřské společnosti, která je opětovně úzce specializovaná pouze na odchov selat. Tím rovněž došlo v zařízení ke změně kategorie stávajícího zařízení ze zařízení kategorie 6.6.b a 6.6.c na kategorii 6.6.b. 


Záměrem rovněž bylo tuto změnu promítnout do následného navýšením počtu chovaných kusů tak, aby veškeré prostory byly maximálně využity. Předpokládalo se, že  navýšení počtu chovaných výkrmových prasat proběhne ve dvou etapách. V první etapě byla rekonstruována technologická zařízení chovu v prvních šesti výkrmových halách. Zbylé dvě haly budou rekonstruovány v rámci druhé etapy v následujících letech. V první etapě rekonstrukce nedošlo k navýšení celkového počtu chovaných zvířat, ale po druhé etapě bude v zařízení oproti současnému počtu navýšen počet cca o 30% oproti původní projektované kapacitě.  

Z tohoto důvodu bylo nutné provést porovnání navržených technologií ustájení výkrmových prasat, manipulace a nakládání, resp. skladování kejdy, se současným stavem tak, aby bylo možné posoudit, zda-li nedojde k nežádoucímu ovlivnění životního prostředí z hlediska emisí amoniaku a pachových látek, bylo provedeno posouzení spotřeb vody, surovin a energií a produkce kejdy.  

Co se týče hodnocení ekonomických ukazatelů a parametrů, pak je třeba upozornit na skutečnost, že se jedná o velice citlivé informace, které na jedné straně nebyly úplně přesně poskytnuty, na straně druhé bylo ze zkušeností při sběru dat na jiných farmách zjištěno, že každý provozovatel se nacházel v naprosto odlišných ekonomických vtazích, že jejich porovnání mezi sebou nepřináší zvláštní efekt.   

3.1. Posouzení navýšení projektované kapacity z hlediska produkce emisí amoniaku 


Jak již bylo uvedeno výše, změna koncepce chovu povede ke zvýšení projektované kapacity chovu, proto je nutné provést analýzu možného dopadu na produkci emisí amoniaku.

Původní stav:

Dle původní žádosti o integrované povolení provozu byla celková projektovaná kapacita a i celkový počet ustájených zvířat v zařízení 15 800 ks., z nichž pod zákon o integrované prevenci spadalo 8 000 ks výkrmových prasat a 2 200 ks prasnic. Zbylých 5 400 kusů bylo tvořeno kategoriemi, nespadajícími pod zákon o integrované prevenci. V tab. 1 jsou uvedeny vypočtené emise amoniaku na základě projektované kapacity původního zařízení a za využití emisních faktorů uvedených v NV 615/2006 Sb. Hodnoty byly vypočteny bez započtení snižujících technologií. 

Tab. 1 vypočtené emise ze zařízení
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V tab. 2 jsou uvedeny hodnoty produkce emisí amoniaku uvedených v žádosti o integrované povolení v kapitole 8.1., nahlášených orgánům ochrany ovzduší a do IRZ. Zařízení v roce 2006 postupně utlumilo a přerušilo provoz, takže razantní snížení emisí v tomto roce je nutné chápat tak, že se již nejedná o standardní provoz, neboť k dispozici jsou již jen hodnoty o produkci emisí amoniaku ze dvou hal výkrmových prasat. 

Tab. 2 Emise nahlášené orgánům ochrany ovzduší

	Nahlášené emise amoniaku za rok
	Vyprodukované množství (t)

	2001
	137,6

	2002
	136,4

	2003
	123,0

	2004
	120,0

	2005
	94,9

	2006
	7,0


Očekávaný stav: 


V tab. 3 jsou uvedeny vypočtené hodnoty emisí amoniaku po navýšení projektované kapacity na konečnou hodnotu dosaženou po 2. fázi rekonstrukce zařízení, tj. na celkový počet 20 500 ks výkrmových prasat. Bez využití snižujících technologií by emise vzrostly cca o 20% oproti hodnotě uvedené v tab. 1.

Tab. 3 Výpočet emisí při využití BAT a snižujících technologií
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Při využití BAT a snižujících technologií vypočtená hodnota ve výši cca 83 t emisí amoniaku nepřevýší emise uvedené v tab. 2.  

Skutečný stav:
Po provedené rekonstrukci byl v polovině roku 2008 opětovně zahájen zkušební provoz pro ověření environmentálních parametrů. Bylo provedeno autorizované měření emisí amoniaku a pachových látek. Měření proběhlo v říjnu roku 2008. 

V tab. 4 je uvedena  roční produkce emisí amoniaku, vypočtená na základě naměřené výrobní emise. Jako emisní faktor pro stájové prostředí byl vzat emisní faktor vypočtený a uvedený v protokolu z autorizovaného měření (3,242 kg NH3/ks/rok). V provozovně byl opětovně po modernizaci technologických celků zahájen zkušební provoz a od té doby bylo vyprodukováno 12 295 ks výkrmových prasat o průměrné hmotnosti 115 kg. Roční emisní faktory proto byly přepočteny na měsíční a pro rok 2008 bylo započteno 6 měsíců, kdy byly stáje obsazeny (využití stájí). Kejda doposud nebyla zatím aplikována a byla stále uskladněna v kejdových nádržích. Z tohoto důvodu nebyl emisní faktor pro zapravení pro rok 2008 započítán.  

Tab. 4 Emise amoniaku v roce 2008
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Hodnocení:


I přes navýšení projektované kapacity a změně kategorie chovaných zvířat se nepředpokládá navýšení produkce emisí amoniaku nad míru dosahovanou v původním zařízení. Důvodem je využití BAT a snižujících technologií ve stájovém prostředí a zejména při uskladnění kejdy. Za 6 měsíců provozu zařízení bylo vyprodukováno cca 32 t NH3 a toto množství bylo rovněž hlášeno do IRZ. Po připočtení emisí i ze zapravení by roční emise amoniaku odpovídala hodnotě cca 51 t. 

3.2. Systémy pro ustájení výkrmových prasat a odkliz kejdy


Systém odklizu exkrementů přímo navazuje na systém ustájení a oba systémy musí být vzájemně v souladu a propojeny.

Původní stav:
Prasnice se selaty i výkrmová prasata byla ustájena na částečně roštových podlahách bez podestýlky. Plná část byla tvořena litým Boxitem, případně litým asfaltem. Rošty byly plastové. Kotce byly na porodnách individuální, hrazení ocelové, v halách odchovu a výkrmu prasat byly kotce skupinové, hrazení ocelové. Odkliz kejdy z podroštových podlah byl zajištěn shrnovací lopatou do centrálního kejdového kanálu, odkud byla kejda čerpána na separační linku. Tekutý podíl - fugát byl fugátovodem přečerpáván do zemní jímky mimo areál,  tuhý podíl kejdy – separát byl shromažďován na polním hnojišti rovněž mimo areál farmy. V tab. 5 je udaná roční produkce kejdy v původním zařízení. Zdrojem údajů je žádost o integrované povolení provozu. 

Tab.5 Roční produkce kejdy (t)

	rok
	2001
	2002
	2003

	Produkce kejdy (t)
	38 000
	40 565
	36 985


Shromažďování kejdy, resp. jeho tekuté části – fugátu bylo realizováno v zemní fóliové jímce o provozní kapacitě 20 900 m3. Retenční kapacita odpovídala cca 6 měsícům skladování. 

Očekávaný stav:

Výkrmová prasata budou ustájena ve skupinových kotcích s betonovým hrazením s kombinací s ocelovými prvky. Plocha podlahy kotců bude plně roštová s betonovými rošty. Použití výhradně betonových roštů je uplatněno z důvodu následné desinfekce (viz. kapitola veterinární asanace výkrmových hal). Pod roštovou podlahou bude umístěna kejdová vana s vyprazdňováním pomocí vakuového systému do centrálního kejdového potrubí a následně do nově vybudované přečerpávací kejdové jímky. Z přečerpávací kejdové jímky bude kejda přečerpávána do nových nadzemních, železobetonových, zastřešených kejdových jímkách o kapacitách 6000 m3, kruhového průřezu průměru 18,85 m. Zastřešené kejdové jímky budou vodotěsné s kontrolním systémem proti přetečení a s kontrolním systém úniku. Nádrže budou umístěny v areálu střediska. V tab. 6 je proveden výpočet plánované produkce kejdy po provedení obou etap rekonstrukce hal. 

Tab. 6 Plánovaná roční produkce kejdy po provedení obou dvou etap rekonstrukce 
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Skladovací kapacity navržených podroštových prostor jsou 97,5 m3 v každé sekci. Celková skladovací kapacita podroštových prostor je 17 680 m3, přečerpávací kejdové jímky je 200 m3 a centrální skladovací jímky je 6 000 m3. Celková skladovací kapacita všech prostor činí  23 880 m3 a je dostatečná pro skladování kejdy po dobu 4,9 měsíce pro obě etapy rekonstrukce. To odpovídá požadavku vyhlášky č. 274/1998 Sb. o skladování a způsobu používání hnojiv ve znění vyhlášky č 91/2007 Sb., kdy jímky musí kapacitně odpovídat minimálně 4 měsíční předpokládané produkci kejdy. 

Skutečný stav:


Dle předběžných měření byla dosavadní roční hodnota produkce kejdy na úrovni cca 25 000 m3. Tato hodnota odpovídá denní produkci na úrovni cca 4,1 kg/ks/den. 
Hodnocení:

Dle BREF, byl stávající systém ustájení na částečně roštové podlaze s odklizem kejdy pomocí shrnovacích lopat tzv. podmíněným BAT, tzn. pro zařízení, která jsou již v provozu s potenciálním snižujícím efektem na emise amoniaku ve výši 40 – 50% oproti referenční technologii – plně roštová podlaha. Původní posuzované zařízení podmínku na aplikaci BAT sice splňovala, nicméně plochy v kejdových kanálech, kde se pohybovala shrnovací lopata vykazovala již známky znatelného opotřebení s negativním vlivem na produkci emisí amoniaku a dalších zátěžových plynů. Vzhledem k tomu, že se provozovatel rozhodl pro celkovou rekonstrukci stájí, nemohl by být systém se shrnovací lopatou do budoucna již považován za BAT. Provozovatel proto přebudoval stávající systém na systém plně roštové podlahy s vakuovým systém odklizu kejdy do centrálního kanalizačního systému. Tento systém je dle BREF rovněž považován za BAT s potenciálním snižujícím efektem na emise amoniaku o 25% oproti referenční technologii. 


Dle autorizovaného měření emisí amoniaku, provedeného na stávající technologii v hale pro výkrm prasat v roce 2004 byla naměřena měrná výrobní emise 5,49 kg.zvíře-1.rok-1, po odečtení chyby měření 5,15 kg.zvíře-1.rok-1. Dle BREF by hodnota měrné výrobní emise měla být na úrovni 2,25 kg.zvíře-1.rok-1. Srovnávací měření emisí amoniaku provedené v roce 2008 prokázalo měrnou výrobní emisi ve výši 3,242 ± 0,081 kg.zvíře-1.rok-1. Srovnání obou naměřených hodnot představuje 37% snížení emisí amoniaku oproti původními stavu.

Co se týče měření pachových látek, nebylo v minulosti prováděno, proto není možné provést srovnání. Současně platná legislativa nenařizuje měření pachových látek provádět. Z hlediska určení celkové environmentální zátěže, ovšem měření pachových látek za použití olfaktometrické metody bylo provedeno i z důvodu prevence případných stížností obyvatel nejbližších obcí, které se ovšem vzhledem k uvedeným vzdálenostem neočekávají. Autorizovaným měřením pomocí dynamické olfaktometrie byla zjištěna hodnota ve výši  Cod,N = 106 OUE.m-3 . Ačkoliv nelze v současné době porovnat zjištěné hodnoty s hodnotami z legislativy, které doposud nejsou stanoveny, dle dostupné literatury naměřená hodnota odpovídá hodnotám zjištěným v podobných zařízeních. 

Nově navržený systém kejdového hospodářství byl vybudován z důvodu zajištění nepropustnosti celého systému vůči vodám závadných látek (kejdě). Centrální kejdové jímky byly vybaveny systémem sledovaní možného úniku a jsou zastřešeny. Zastřešení je považováno dle BREF za BAT, dle NV 615/2006 Sb. s potenciálním efektem na snížení emisí amoniaku o 80%. Systém separace kejdy byl odstaven z důvodu jeho opotřebení a napojení na zemní kejdovou lagunu. Navržené řešení ustájení a odklizu kejdy, včetně jejího uskladnění odpovídá požadavkům na aplikaci BAT a emise amoniaku snižujících technologií, včetně zajištění ochrany podzemních a povrchových vod. 

Z vypočtených údajů je patrné, že po plánované první etapě rekonstrukce dojde k navýšení produkce kejdy o cca 20%, po dokončení i druhé etapy až o cca 50% oproti stavu z roku 2003. Kapacita skladovacích prostor bude dostatečná pro splnění legislativních požadavků na min. 4 měsíční zdržení kejdy. Vzhledem k tomu, že provozovatel nebude aplikovat kejdu na své pozemky, je  nezbytné aby dokládal smlouvu s odběratelem kejdy na celou roční produkci. Produkce odpadních vod ze sociálních zařízení administrativní budovy je předávána jako doposud na ČOV.      

3.3. Technologie krmení a napájení výkrmových prasat


Technologické linky pro napájení a krmení prasnic a prasat byly již vyměněny. 

Původní stav:


Prasnice, včetně selat byla krmena automatickým systémem suchými krmnými směsmi, které byly uloženy v jednotlivých zásobnících vedle stájí. Ze zásobníků byly dopravovány lanovými dopravníky do sesypných krmítek. Výkrmová prasata byla krmena mokrými krmnými směsmi automatickým systémem WEDA. Krmné směsi byly připravovány v míchárně a dopravovány do kameninových koryt. Součástí krmiva byl ověřený biotechnologický přípravek pro snižování emisí amoniaku. Jak u prasat tak u prasnic byly instalovány kolíkové napáječky.  


Dle údajů uvedených v žádosti o integrované povolení provozu se celková spotřeba vody na farmě určená pro napájení, resp. přípravu krmných směsí a pro veterinární asanaci stájí pohybovala v rozmezí 42 – 46 tis. m3. Spotřeba krmných směsí se pohybovala mezi 9 – 10 tis. tun.

Očekávaný a skutečný stav:

Výkrmová prasata jsou krmena výhradně tekutými krmnými směsmi pomocí automatického systému WEDA. Tekuté krmné směsi jsou přečerpávány do betonových krmiv z nově rekonstruované míchárny krmných směsí. Součástí krmiv jsou pro snížení produkce emisí amoniaku při skladování kejdy použita aditiva. Do krmiva jsou přidávány aditiva na bázi kyseliny benzoové, způsobující okyselení kejdy a omezení produkce emisí amoniaku cca o 25-30%. (opatření uvedeno v „Guidance document on reducing ammonia emissions (document“ ECE/EB.AIR/WG.5/2007/13).  

V tab. 7 je uveden výpočet předpokládané spotřeby vody určený na přípravu krmných směsí, napájení a veterinární asanaci stájí. V tab. 8 je uveden výpočet předpokládané spotřeby krmných směsí. K výpočtu potřeby vody byla použita metodika Technických doporučení - Informačních listů Ministerstva zemědělství  ČR ( list 02. 01. 06).  

Tab. 7 Plánovaná spotřeba vody 

[image: image5.wmf]kategorie zvířat

počet ks

spotřeba vody

spotřeba nap.

spotřeba vody

spotřeba dez.

spotřeba celkem

na napájení

celkem

na asanaci

celkem

(l/ks/den)

(m3/rok)

(l/ks/den)

(m3/rok)

(m3/rok)

Výkrm 1. Etapa

15600

6,5

37011

0,32

1822

38833

rekonstrukce

Výkrm 2. Etapa

4900

6,5

11625

0,32

572

12197

rekonstrukce

celkem 

20500

51030


pozn. * koeficienty využívané při tvorbě dokumentace EIA nebo Přikryl et. al. 1997 Technologická zařízení staveb pro živočišné výroby

Tab. 8 Plánovaná spotřeba krmných směsí
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spotřeba krmiv

spotřeba celkem
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Výkrm 1. Etapa
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rekonstrukce

Výkrm 2. Etapa

4900

2,5

4472

rekonstrukce

celkem 

20500

18707


pozn. * koeficienty využívané při tvorbě dokumentace EIA
Hodnocení:


Skutečná spotřeba vody využitá na přípravu tekutých krmiv, napájení zvířat a veterinární asanaci po jednoročním zkušebním provozu po první etapě rekonstrukce byla zaznamenána v celkové výši 31 583 m3, což je hodnota o cca 20% nižší než byla hodnota očekávaná na základě teoretického výpočtu. Z takto získaných reálných hodnot je možné vypočítat a upřesnit očekávanou roční spotřebu vody i pro druhou etapu rekonstrukce zařízení, která bude dosahovat hodnoty cca 42 000 m3 . Celková roční spotřeba vody nepřekročí hodnoty dosahované v původním zařízení, ale zároveň ani nedojde k žádné úspoře.  
Spotřeba krmných směsí vzhledem k charakteru zařízení – výkrm prasat, by měla vzrůst téměř o 100%. Vliv vyšší spotřeby krmných směsí na životní prostředí uvnitř stájí a v jejich nejbližším okolí by měl být nevýznamný, neboť bude využito výhradně tekuté krmení, to znamená nebude docházet k produkci prachových částic, pocházejících z krmiva. Při plnění zásobníků krmných směsí pomocí pneumatických dopravníků dochází k jejich úniku v odhadovaném množství cca 0,1%, to znamená v areálu by mohlo ročně vznikat cca 19 t ročně. Jedná se zde o prašnost lokální a občasnou. 


V původním zařízení pracovalo 47 zaměstnanců. V současné době na posuzované farmě pracuje pouze 7 zaměstnanců. Při plánované denní spotřebě vody 120 l/osobu/den výrazně nižší počet zaměstnanců znamená roční úsporu pitné vody a zároveň vody odpadní ve výši cca 1750 m3.     

3.4. Ventilace a vytápění hal výkrmových prasat


Systémy ventilace a vytápění představují hlavní technologické celky spotřebovávající energii. 

Původní stav:


Haly chovu prasat a prasnic byly ventilovány podtlakovým, počítačem řízeným, plně nebo částečně automatizovanými systémy Moller. Přívod vzduchu byl zajištěn ventilačními kanály nebo klapkami umístěnými na bocích hal. Stájový vzduch byl odváděn ventilátory EMI DLV 4/500 o výkonu 0,404 kW umístěnými ve stropních ventilačních komínech nad střechu hal. Celkový počet ventilátorů na všech halách byl 311 ks.

Vytápění porodních sekcí bylo zajištěno ústředním topením z centrální plynové kotelny, ale plánovalo se její odstavení a přechod na vytápění plynovými teplovzdušnými agregáty. Ostatní kategorie prasat a prasnic byly vytápěny závěsnými, počítačem řízenými teplovzdušnými agregáty ERMAF GP 75 nebo EGH 30. Topným médiem byl zemní plyn. Hodnoty o vstupech paliv a energií uvedené v tab. 9 z původní žádosti o integrované povolení představovaly následující informace:

Tab. 9 Vstupy paliv a energií před rekonstrukcí
	Vstupy

paliv a energie
	Údaj
	2001
	2002
	2003

	Nákup el.

energie
	Množství (MWh)
	2 414,597
	2 304,294
	2036,0

	
	Výhřevnost (GJ/MWh)
	3,6
	3,6
	3,6

	
	Přepočet na GJ
	8 692,55
	8 295,46
	7330,00

	Zemní plyn
	Množství (tis.m3)
	383,350
	430,865
	389

	
	Výhřevnost (GJ/tis.m3)
	34,05
	34,05
	34,05

	
	Přepočet na GJ
	13 053,068
	14 670,953
	13 245,000

	Celkem vstupy paliv a energie v GJ
	21 745,617
	22 966,412
	20 575,000


Očekávaný a skutečný stav:

Haly chovu výkrmových prasat po rekonstrukci jsou ventilovány rovněž podtlakovým ventilačním systémem, řízeným počítačem dle teploty a vlhkosti uvnitř hal. Přívod vzduchu je zajištěn ventilačními kanály umístěnými v části roštové podlahy se zaústěním na boky hal. Odvod stájového vzduchu z každé výkrmové sekce je zajištěn prostřednictvím ventilačních šachet s regulační klapkou, odvádějící stájový vzduch nad podhled stáje do podstřešních prostor, které slouží jako vzduchový kanál. Pro odvod stájového vzduchu z těchto prostor a pro vytvoření podtlaku uvnitř výkrmové haly jsou ve štítech hal umístěny odtahové ventilátory typu STTRL 125.55 o průměru 1,25 m o výkonu 5,5 kW a odtahové ventilátory typu STTRL 112,30 o průměru 1,125 m a výkonu 3 kW. Celkový počet ventilátorů v zařízení o výkonu 5,5 kW bude 20 ks, celkový počet ventilátorů o výkonu 3 kW bude rovněž 20 ks.


Haly výkrmových prasat se běžně nevytápějí, biologické, zvířaty vyprodukované teplo postačí na zajištění příslušných stájových klimatických podmínek v souladu se zajištění welfare zvířat. V rámci rekonstrukce hal, byla na veškeré obvodové konstrukce nástřikem nanesena polyuretanová tepelná izolace o mocnosti 3 – 5 cm. Pouze pro případ překonání extrémních teplotních podmínek v zimních měsících bude v každé výkrmové sekci nainstalován plynový teplovzdušný agregát na tekutý propan typu WESTFALEN WG 30 HS o jmenovitém tepelném výkonu 30 kW. Topným médie je propan, uložený v nadzemním zásobníku o objemu cca 68 m3. 


V tab. 10 jsou uvedeny hodnoty vstupů paliv a energií po jednoletém zkušebním provozu. Hodnoty se týkají spotřeb v halách po 1. etapě rekonstrukce, na jejichž hodnotách lze vypočítat očekávanou celkovou spotřebu i v halách po 2. rekonstrukci. 

Tab. 10 Vstupy paliv a energií po rekonstrukci 1. etapy s předpokládanou spotřebou 2. etapy
	Vstupy

paliv a energie
	Údaj
	1. etapa
	Celkem i po 2. rekonstrukci

	Nákup el.

energie
	Množství (MWh)
	530,594
	Cca 700 

	
	Výhřevnost (GJ/MWh)
	3,6
	3,6

	
	Přepočet na GJ
	1910,138
	Cca 2500

	Propan
	Množství (tis.m3)
	Hodnoty nejsou k dispozici
	Hodnoty nejsou k dispozici

	
	Výhřevnost (GJ/tis.m3)
	
	

	
	Přepočet na GJ
	
	

	Celkem vstupy paliv a energie v GJ
	1910,138
	Cca 2500


Hodnocení:


Předpokládala se snížená potřeba energií na vytápění stájových prostor a tím i spotřeba topného média (propanu), neboť stájové prostory se vytápějí pouze za velmi nepříznivých klimatických podmínek při naskladnění selat. Pozitivně lze hodnotit i zateplení všech objektů, odstavení centrální kotelny a přechod na lokální teplovzdušné agregáty s vyšší účinností. Spotřeba propanu jako topného média pro vyhodnocení celkových energetických parametrů doposud není k dispozici. Provozovatel zatím nedoplňoval velkoobjemový zásobník, takže nelze spotřebu přesně určit.    

Původní systém ventilace, který byl tvořen 311 ks ventilátorů o výkonu 0,404 kW při 100% provozu měl energetickou náročnost 126 kWh. Navržený systém tvořený 20 ks ventilátorů o výkonu 5,5 kW a 12 ks ventilátorů o výkonu 3 kW bude mít při 100% provozu energetickou náročnost 146 kW. Navržený systém je o cca 14% více energeticky náročný. 


Z pohledu hodnocení celkové spotřeby elektrické energie se očekávalo, i s přihlédnutím k faktu, že nejsou v navržené technologii provozovány elektricky poháněné shrnovací lopaty na odkliz exkrementů, její snížení spotřeby. Po vyhodnocení ročního provozu zařízení bylo zjištěno, že spotřeba el. energie klesla z původních cca 2400 MW na současných cca 510 MW, z čehož lze odhadnou spotřebu i po 2. etapě rekonstrukce na cca 700 MW. Toto představuje cca 70% úsporu elektrické energie. Navržený systém ventilace a vytápění odpovídá požadavku na BAT. 
3.5. Veterinární asanace (DDD) hal výkrmových prasat

Původní stav:

Veterinární asanace stájí se prováděla dodavatelským způsobem, vždy po ukončení chovného cyklu (turnusu), spojeného s přemístěním nebo vyskladněním zvířat. Po vyskladnění prasat se provedlo mechanické a hydromechanické očištění stáje, následované omytím vnitřní stájové technologie pomocí horké tlakové vody. Nakonec se provedla desinfekce objektů pomocí schválených desinfekčních prostředků, viz. tab. 11.

Tab. 11 Spotřeba DDD prostředků v původním zařízení

	Část zařízení 
	Surovina,

pomocný materiál

nebo další látka
	Celková spotřeba (..)

	
	
	2001
	2002
	2003

	Veterinární asanace
	Chlorové vápno (t)
	3,2
	4
	3,5

	Veterinární asanace
	Chloramin B (t)
	0,1
	0,07
	0,14

	Veterinární asanace
	Formalín technický (litry)
	3248
	3296
	3404

	Veterinární asanace
	Lanirat G (t)
	2
	2,25
	-

	Veterinární asanace
	Lurectron (t)
	0
	0,03
	-

	Veterinární asanace
	Baraki G (t)
	-
	-
	1,22


Jako alternativa k aplikaci desinfekčních prostředků byla ověřována aplikace bezreziduálního přípravku Amalgerol Stall Max FL. 

Očekávaný a skutečný stav:


Veterinární asanace stájí se provádí rovněž vždy po ukončení výkrmového cyklu v příslušné výkrmové sekci vyškoleným zaměstnancem společnosti. Po vyskladnění prasat se provede mechanické očištění stáje, následované omytím technologie pomocí vysokotlaké vody o tlaku až 20 MPa. Desinfekční prostředky pro veterinární asanaci stájí se nepoužívají. Celá koncepce veterinární asanace je založená právě na využití extra vysokého tlaku oplachové vody a k těmto účelům musí být přizpůsobeny i podlahy stájí a hrazení kotců, které jsou vyrobeny ze speciálních betonových směsí, odolných vymývání povrchových vrstev při působení vysotlaké oplachové vody.  

Hodnocení:


Celý systém ustájení je přizpůsoben právě veterinární asanaci stájí. Jsou využity betonové rošty, betonové hrazení kotců a betonová krmná koryta, vše ze speciálního vodostálého betonu, odolného působení vysokého tlaku oplachové vody. Navržené řešení veterinární asanace nezahrnuje použití desinfekčních prostředků na bázi chemických látek, z hlediska pro určování nejlepších dostupných techniky se jedná o nejlepší dostupnou techniku.    

3.6. Osvit hal výkrmových prasat

Původní stav:


Osvit byl zajištěn ze 75% zářivkami, zbytek žárovkami. 

Současný stav:


Osvit bude zajištěn ze 100% zářivkami. Byla provedena komplexní výměna elektroinstalace. 

Hodnocení:


Jednalo se o splnění podmínky uvedené v aktualizaci č. 1 Integrovaného povolení pod bodem a) „V termínu do 30.06.2006 u hal které jsou provozovány, případně do termínu opětovného uvedení do provozu u hal, ve kterých je dočasně přerušen provoz, budou vyměněny žárovky za zářivková svítidla“. Použití nízkoenergetických svítidel je považováno za nejlepší dostupnou techniku. 

4. Posouzení ostatních vlivů zařízení na životní prostředí

4.1. Doprava související s provozem zařízení

Původní stav:

	
Popis

	Krmivo - doprava zajištěna dodavatelem krmiva v počtu - 595 vozidel ročně;  

Výrobek – jatečná prasata - doprava zajištěna odběratelem - 330 vozidel ročně;

Kadavery - doprava zajištěna asanačním ústavem – 365 vozidel ročně;

Kejda - doprava zajištěna třetí osobou - 3796 vozidel ročně;

Separát - doprava zajištěna třetí osobou -  521 vozidel ročně;  

Prasata na nucenou porážku - doprava zajištěna odběratelem - 52 vozidel ročně;

Doprava související s provozem farmy  – doprava zajištěna vlastními vozidly -150 vozidel ročně

Dovoz obědů – cca 313 vozidel ročně;


 Celkem 6122 vozidel ročně.

Současný stav:

	Popis

	Krmivo - doprava zajištěna dodavatelem krmiva v počtu - 750 vozidel ročně; 

Selata – doprava zajištěna vlastními prostředky provozovatele v počtu 104 vozidel ročně

Výrobek – jatečná prasata - doprava zajištěna odběratelem - 350 vozidel ročně;

Kadavery - doprava zajištěna asanačním ústavem – 26 vozidel ročně;

Kejda - doprava zajištěna třetí osobou - 1300 vozidel ročně;

Prasata na nucenou porážku - doprava zajištěna odběratelem - 52 vozidel ročně;

Doprava související s provozem farmy  – doprava zajištěna vlastními vozidly -150 vozidel ročně


Celkem 2732 vozidel ročně.

Hodnocení:


Provozovatel předpokládal snížení dopravy související s provozem zařízení o více než 50%. Přeprava kejdy k její aplikaci na zemědělskou půdu měla být, pokud to lze technicky zajistit, mimo obydlená území, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel přilehlých obcí pachovými emisemi. Nutno upozornit, že provozovatel posuzovaného zařízení kejdu předává smluvnímu partnerovi v areálu zařízení, proto nemá vliv na následnou přepravu na zemědělské pozemky.   

4.2. Emise hluku

Emise hluku související se zařízením jsou tvořeny jednak hlukem souvisejícím s dopravou materiálů a technologickými procesy. Vzhledem ke snížení dopravy o cca polovinu budou i tyto emise sníženy oproti původnímu stavu. Srovnání emisí hluku vznikající provozem technologických celků, např. ventilačními systémy nelze hodnotit, protože není znám původní stav. Hluková studie nebyla provedena. Vzhledem ke vzdálenosti zařízení od obydlených oblastí (viz. hodnocení kapitola 3.2.) tyto oblasti nemohou být hlukem ze zařízení postiženy, proto provádět komplexní hlukovou studii z tohoto hlediska je irelevantní.

4.3. Charakteristika stavu a ovlivnění dotčeného území 

Rekonstrukce zařízení proběhla uvnitř výkrmových hal, proto vliv na krajinu, faunu, flóru a žádná ochranná pásma nebyla nijak dotčena.

V zařízení je uskladněno více než 60 m3 propanu. Z hlediska prevence rizik způsobených v důsledku závažných havárii vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky provozovatel předložil posudek, zda-li zařízení případně nespadá do kategorie A podle zákona č.353/1999 Sb. o prevenci závažných havárii. Bylo vypočteno, že v případě havárie by nedošlo k ohrožení okolního prostředí.
4.4. Odpadové hospodářství


Odpadové hospodářství, resp. produkce odpadů se výrazně snížila tím, že nejsou uvnitř zařízení provozovány žádné jiné související činnosti jako jsou dílny a jiné, neboť v zařízení se nepočítá s provozem dílen a garáží. Veškeré opravy a údržba zařízení se provádí na smluvním základě.   

5. Závěr

Rekonstrukce jednotlivých technologických celků byla provedena v souladu s požadavky na nejlepší dostupné techniky BAT. Provedené hodnocení i přes zvýšení projektované kapacity zařízení neprokazuje výrazné změny od původního stavu, resp. případný vypočtený nárůst některých parametrů je kompenzován technickým opatřením tak, tyto emise nebo spotřeby zůstaly na původní úrovni, případně byly sníženy. Tyto hodnoty byly ověřeny v jednoletém zkušebním provozu po 1. etapě rekonstrukce zařízení a budou sloužit jako podklad pro přípravu dokumentace k 2. etapě rekonstrukce zařízení. 

Vzhledem ke změně charakteru zařízení i výrazné obměně technologických celků je nutné, aby provozovatel předložil novou žádost o integrované povolení provozu, kde budou veškeré změny uvedeny, a aby byla provedena změna integrovaného povolení.    
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