**KUPNÍ SMLOUVA**

**pro zakázku**

**Pořízení manipulátoru**

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku

|  |
| --- |
| 1. **Kupující:**   Název: Jiří Jarošík  Sídlo: Vrbická 345, 411 19 Mšené-lázně  IČ: 63769115  DIČ: CZ7803182717  Kontaktní osoba: Jiří Jarošík  Tel. kontakt: 777 715 686  Email: jirkajarosik@seznam.cz |
| **2. Prodávající:**  Název:  Sídlo:  IČ:  DIČ:  Kontaktní osoba:  Tel. kontakt:  Email: |
| **3. Předmět zakázky:**  Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu dále uvedený předmět koupě a kupující se zavazuje, že předmět koupě odebere a zaplatí kupní cenu.  Předmětem koupě je manipulátor dle specifikace v příloze č. 1 této smlouvy.  Výrobce a typové označení:  Termín dodání předmětu koupě: nejpozději do 31.12.2024 s možností dřívějšího plnění  Místo předání předmětu koupě: Vrbická 345, 411 19 Mšené-lázně (areál zadavatele)  Prodávající se zavazuje dodat nový nepoužitý stroj, stáří stroje nesmí být starší než rok 2021.  Prodávající se zavazuje při předání předmětu smlouvy k uvedení předmětu smlouvy do provozu, zaškolení obsluhy a předání veškeré technické dokumentace, jako je návod na obsluhu, servisní dokumentace, ES prohlášení shody, technický průkaz či technické osvědčení. |
| **4. Kupní cena:**  Cena v Kč bez DPH  DPH  Cena celkem vč. DPH  Cena za dodání zboží je stanovena dohodou smluvních stran, kupující se zavazuje po odebrání zboží zaplatit výše dohodnutou cenu, na základě vystaveného daňového dokladu. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nezbytné k dodání a zprovoznění předmětu koupě.  Platba proběhne bankovním převodem na účet prodávajícího. Splatnost daňového dokladu je 30 dní. O předání stroje bude vyhotoven předávací protokol, který bude potvrzen oběma smluvními stranami. Za datum uskutečněného zdanitelného plnění pro DPH je považován den podpisu předávacího protokolu oběma smluvnímu stranami.  Vlastnictví k předmětu koupě přejde na kupujícího po úplném zaplacení kupní ceny předmětu koupě. |
| **5. Záruka:**  Prodávající se zavazuje v souladu s ust. § 2113 občanského zákoníku poskytnout kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě po dobu nejméně:       měsíců (**min. však** **12 měsíců).** Záruka za jakost počne běžet odevzdáním předmětu koupě.  Kupující je povinen nahlásit vady bezodkladně po jejich zjištění na emailovou adresu prodávajícího      . Prodávající je povinen zaručit zahájení opravy do 48 hodin od písemného nahlášení závady |
| **6. Smluvní pokuty:**  V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Prodlení kupujícího s úhradou faktury delší jak 30 dnů, se považuje za podstatné porušení smlouvy.  V případě, že bude prodávající v prodlení v termínu předání zboží proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení.  Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. |
| **7. Ostatní ujednání:**  Kupní smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran.  Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnými dodatky a písemnou dohodou smluvních stran.  Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá prodávající a jedno obdrží kupující. |
| **8. Přílohy kupní smlouvy:**  *Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění* | |

V      , dne       V      , dne      

Prodávající: Kupující:

………………………… ………………………………

Jméno, příjmení osoby oprávněné Jiří Jarošík

PŘÍLOHA Č. 1 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

|  |  |
| --- | --- |
|  | MANIPULÁTOR |
| Výrobce a typové označení stroje: |  |
| Požadované technické parametry | **Nabízené parametry** |
| Motor | |
| Jmenovitý výkon min. 99 kW (135 HP) | kW |
| Zabránění znečištění chladiče pomocí reverzního ventilátoru | ANO/NE |
| Pohon | |
| Převodovka hydrostatická s plynulou změnou rychlosti | ANO/NE |
| Jízdní rozsah 0 – 40 km/h | ANO/NE |
| Maximální pojezdová rychlost 40 km/h | ANO/NE |
| Pohon 4 x 4 s diferenciálem na přední nápravě se zvýšenou svorností | ANO/NE |
| Řízení kol přední nápravy, řízení všech kol, psí (krabí) chod | ANO/NE |
| Automatická synchronizace náprav při změně typu řízení | ANO/NE |
| Nakládací zařízení | |
| Stohovací výška min. 7. m | m |
| Nosnost min. 3500 kg | kg |
| Užitečná nosnost při maximální stohovací výšce min. 2400 kg | kg |
| Stohovací výška při max. užitečném zatížení min. 4000 mm | mm |
| Rychloupínací deska mechanická nebo hydraulická | ANO/NE |
| Přídavný hydraulický okruh vpředu na ovládání připojeného nářadí, včetně konstantního průtoku | ANO/NE |
| Odpružení ramene | ANO/NE |
| Další výbava | |
| Závěs přívěsu automatický | ANO/NE |
| Zadní zrcátko pro konzolu závěsu | ANO/NE |
| Zadní zásuvka 7 pólová | ANO/NE |
| Dvouokruhové vzduchové brzdy | ANO/NE |
| Sedadlo řidiče odpružené | ANO/NE |
| Klimatizace | ANO/NE |
| Rádio | ANO/NE |
| Osvětlení min. 2 kusy vpředu i vzadu | ANO/NE |
| Osvětlení teleskopického výložníku | ANO/NE |
| Osvětlení pro jízdu po silnici | ANO/NE |
| Výstražný maják | ANO/NE |
| Pneumatiky se šípovým vzorem | ANO/NE |
| Závěs přívěsu automatický | ANO/NE |
| Nářadí | |
| Lopata šířka 240 cm | ANO/NE |

V      , dne

………………………………

Prodávající

Jméno, příjmení osoby oprávněné