	 Příloha číslo 2 – Technické požadavky, nabídková cena


Nabídková cena


Veřejná zakázka: Traktor pro práci v lese
Uchazeč:	
Sídlo:		
IČ:	

Minimální technické parametry požadované pro traktor pro práci v lese


	TRAKTOR pro práci v lese

	Uveďte obchodní označení/model/typ
	…………………

	Požadovaný technický parametr:
	Požadovaná hodnota:
	Nabízená hodnota:

	Jmenovitý výkon motoru
	Min. 100 kW – Max. 115 kW
	… kW

	Účastník je povinen uvést JMENOVITÝ VÝKON motoru z důvodu kategorizace traktorů poskytovatelem dotace právě podle tohoto technického parametru. Pokud je jmenovitý výkon nižší než maximální výkon motoru uváděný do technického průkazu/osvědčení, musí být splnění parametru patrné z CoC listu (zpravidla položka 6.3.2.1.2 Deklarovaný jmenovitý netto výkon), případně štítkem vozidla.

	Palivo - nafta
	ANO
	

	Kovová palivová nádrž
	ANO
	

	Pohotovostní hmotnost
	Min. 5100 kg
	

	Počet válců 
	Min. 4 ks
	

	Obsah motoru
	Min. 4200 cm3
	

	Rozvor
	Min. 2 400 mm
	

	Odpružená přední náprava
	ANO
	

	Plazivé rychlosti
	ANO
	

	Počet převodových stupňů vpřed
	Min. 40 st. vpřed
	

	Počet převodových stupňů vzad
	Min. 40 st. vzad
	

	Automatika řazení rychlostních stupňů pod zatížením
	ANO
	

	Společná olejová náplň s pracovní hydraulikou
	ANO
	

	Počet vnějších zadních hydraulických okruhů 
	Min. 3 ks
	

	Počet hydraulických okruhů k čelnímu tříbodovému závěsu
	Min. 1 ks
	

	Čerpadlo hydrauliky s průtokem 
	Min. 100 l/min.
	

	Výškově stavitelný závěs min. 4 polohový 
	ANO
	

	Zadní tříbodový závěs 
	ANO
	

	Přední tříbodový závěs
	ANO
	

	Přední vývodová hřídel
	ANO
	

	Čelní nakladač včetně podvázání
	ANO
	

	Ovládání čelního nakladače pomocí elektrohydraulického joysticku
	ANO
	

	Zdvihová síla čelního nakladače 
	Min. 2100 kg
	

	Výška zdvihu čelního nakladače
	Min. 3700 mm
	

	Mechanicky odpružená kabina
	ANO
	

	Klimatizace + topení ve sloupku řízení
	ANO
	

	Vzduchem odpružená sedačka řidiče 
	ANO
	

	Možnost otočení sedačky o 180 stupňů
	ANO
	

	Prostor na nohy při otočení sedačky
	ANO
	

	Rádio
	ANO
	

	Vypínač baterie
	ANO
	

	Střecha kabiny s pracovními LED světlomety 
	Min. 4 ks vpředu a min. 6 ks vzadu
	

	Maják
	ANO
	

	Pneumatiky s hybridním desénem šípového a blokového tvaru 
	ANO
	

	Při největší technicky přípustné hmotnosti na jakoukoliv nápravu vyšší než 6,0 t musí být kola na této nápravě opatřena pneumatikami širšími než 450 mm

	ANO
	

	Traktor musí být vybaven ochrannou konstrukcí (ochranná kabina nebo ochranný rám) proti padajícím předmětům (FOPS) 
a ochranná konstrukce proti pronikajícím předmětům (OPS) vyhovujícím požadavkům ISO 8083 a 8084.*
	ANO
	

	Součástí dodávky bude předání originálu CoC listu opravňujícího zadavatele jakožto kupujícího k první registraci k provozu na pozemních komunikacích v ČR
	ANO
	

	Kovová palivová nádrž
	ANO
	



* prohlášení o shodě podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 (prohlášení typu COC – Certificate of Conformity) pro příslušné identifikační číslo vozidla (VIN). Obsah prohlášení typu COC je dán šablonou stanovenou v příloze III prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/504, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o administrativní požadavky na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly (FOPS pro použití v lesnictví je v prohlášení uvedena v položce 47.1, OPS pak v položce 55.1). Pokud v tomto prohlášení o shodě není ochranná konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS) pro použití v lesnictví a ochranná konstrukce proti pronikajícím předmětům (OPS) pro použití v lesnictví uvedena, předkládá se protokol o vyhovujícím výsledku zkoušky ochranné konstrukce vystavený akreditovanou technickou zkušebnou, v němž musí být deklarováno, že zkouška ochranné konstrukce byla provedena podle norem ISO 8083 a 8084 a na stejném modelu traktoru.

Nabídková cena je uvedena jako cena nejvýše přípustná. 

Celková nabídková cena za výše uvedený typ stroje.

	Cena bez DPH: 
	

	DPH:
	

	Cena s DPH
	





Místo a datum vyhotovení nabídky: 


…………………………………………………………………………..
                            osoba oprávněná za uchazeče jednat
 			                        Jméno, příjmení, funkce, podpis a razítko
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