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	1.  Zakázka vyšší hodnoty (dodávka)

	
Mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek 
Dle PŘÍRUČKY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK 
na projekty rozvoje venkova v rámci 
Strategického plánu SZP na období 2023 - 2027
Verze 2.1

	

	Název zakázky:
	
Pořízení lesnické techniky


	[bookmark: _Hlk170970345][bookmark: _Hlk170970126]2.  Základní identifikační údaje

	2.1.  Zadavatel

	Název:
	Lesní družstvo Borovná

	[bookmark: _Hlk517702646]Sídlo podnikání: 
	Lesovna v Parku 105, 588 56 Telč – Štěpnice

	IČO:  
	18198724

	DIČ:
	CZ18198724

	Statutární orgán zadavatele: 
	Ing. Rostislav Čermák, předseda představenstva

	Kontaktní osoba
	Vojtěch Čermák
Tel.: +420 602 660 223
E-mail: ldborovna@ldborovna.cz

	2.2.  Uchazeč

	Název: 
	Bude doplněno

	Sídlo:
	Bude doplněno

	IČO:  
	Bude doplněno

	DIČ: 
	Bude doplněno

	Osoba oprávněná jednat za uchazeče (statutární orgán včetně zastupování při jednání za statutární orgán dle OR): 
	Bude doplněno

	Závazná adresa pro doručování písemné korespondence uchazeči: 
	Bude doplněno

	Kontaktní osoba:  
	Bude doplněno

	Tel.:
	Bude doplněno

	E-mailová adresa:
	Bude doplněno











	3. Technické parametry – Harvestor[footnoteRef:1] [1:  U technického parametru, který je zvýrazněn tučně) účastník uvede přesný číselný údaj pro nabízený typ techniky. U ostatních technických parametrů účastník uvede ANO/NE.] 


	
	Položka
	Technická specifikace
	

	
	
	

	1. 
	Výkon motoru min  55 kW
	Vyplnit

	2. 
	Motor splňující aktuální emisní normy, bez Add Blue
	Vyplnit

	3. 
	Celková hmotnost stroje maximálně 5 500 kg
	Vyplnit

	4. 
	Minimální světlá výška stroje 39 cm
	Vyplnit

	5. 
	Maximální šířka stroje 205 cm
	Vyplnit

	6. 
	Řiditelná přední náprava + kloubové řízení
	Vyplnit

	7. 
	Podvozek stroje čtyřkolový, minimální šíře pneumatik 450 mm
	Vyplnit

	8. 
	Úhel zatáčení minimálně 75 stupňů
	Vyplnit

	9. 
	Vzduchem odpružené sedadlo
	Vyplnit

	10. 
	Zobrazení chybového kódu motoru, pojezdové soustavy, rozvaděče, seřízení hydraulického jeřábu pomocí mobilního zařízení
	Vyplnit

	11. 
	Rámová brzda – stabilizátor
	Vyplnit

	12. 
	Záběrové řetězy pro přední i zadní nápravu
	Vyplnit

	13. 
	Silniční osvětlení
	Vyplnit

	14. 
	Schválení pro provoz na pozemních komunikacích v ČR včetně dokladu, který tuto skutečnost deklaruje 
	Vyplnit

	15. 
	Pracovní osvětlení LED minimálně 12 světel
	Vyplnit

	16. 
	Plnící pumpa pro hydraulický olej, vakuová pumpa
	Vyplnit

	17. 
	Plnící pumpa pro naftu
	Vyplnit

	18. 
	Hydraulický jeřáb s dosahem minimálně 450 cm
	Vyplnit

	19. 
	Pracovní hydraulika LS-loading sensing systém
	Vyplnit

	20. 
	Ovládání pomocí elektronických joysticků
	Vyplnit

	21. 
	Možnost nastavení parametrů rozvaděče a joystiscků pomocí mobilního zařízení 
	Vyplnit

	22. 
	Elektronická průměrka
	Vyplnit

	23. 
	Zdvihový moment hydraulické ruky minimálně 21 kN
	Vyplnit

	24. 
	Otočný moment hydraulické ruky minimálně 6 kN
	Vyplnit

	25. 
	Hydraulický olej biologicky odbouratelný
	Vyplnit

	26. 
	Harvestorová hlavice s úřezem minimálně 30 cm, 
	Vyplnit

	27. 
	Hmotnost hlavice maximálně 340 kg
	Vyplnit

	28. 
	Závěs rotátoru s brzdou s proměnlivým účinkem – ovládání hydraulicky, elektricky, elektronicky
	Vyplnit

	29. 
	Tlumič rázů hydraulického jeřábu pro funkci zdvih hlavního ramene pomocí hydraulicko-pneumatických tlumičů
	Vyplnit

	30. 
	Posuvné zařízení harvestorové hlavice – pásy
	Vyplnit

	31. 
	Kamera pro pohyb vzad
	Vyplnit

	32. 
	Rádio s Bluetooth a handsfree
	Vyplnit

	33. 
	Klimatizace
	Vyplnit

	34. 
	Kryt střechy
	Vyplnit

	35. 
	Držák motorové pily
	Vyplnit

	36. 
	Příslušenství – řetězy na řezání min. 10 kusů, lišty min. 5 kusů
	Vyplnit

	37. 
	Záruka minimálně 24 měsíců, nebo 2 000 hodin
	Vyplnit

	38. 
	Měřící systém v českém jazyce
	Vyplnit

	39. 
	Montáž a kompletace výrobku na místě – uvedení do provozu, zaškolení obsluhy na obsluhu a běžnou údržbu
	Vyplnit

	40. 
	Doprava na místo dodání sídlo zadavatele
	Vyplnit

	41. 
	Návod k obsluze v češtině
	Vyplnit




	
Z důvodu realizace projektu v rámci Strategický plán SZP 2023 - 2027 a dle stanovených Pravidel pro žadatele se požaduje nová technika. Nabízená technika nesmí být po repasování ani jinak obnovena z již vyrobených strojů.

Účastník, jehož nabídka bude vyhodnocena jako vítězná, bude zadavateli soutěže dokladovat veškerou technickou dokumentaci nutnou k provozu předmětné techniky.



	[bookmark: _Hlk115796220]4. Rekapitulace nabídky

	
	Typ/značka techniky
	Cena v Kč bez DPH
	DPH
	Cena v Kč vč. DPH

	Harvestor
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno



	Celková částka  
	Bude doplněno
	Bude doplněno
	Bude doplněno







Místo a datum vyhotovení: Bude doplněno




						-----------------------------------------------------------
Bude doplněno
	Jméno, příjmení, funkce, razítko, podpis

