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Technické údaje v této příloze nejsou bodovaným kritériem. Účastník je uvede a doloží proto, aby komise mohla jednoduše ověřit splnění povinného technického minima P06 a P08. Nabízené výrobky, systémy a uvedené parametry se stanou závaznou součástí smlouvy.
A. Kontrolní parametry technického minima
	Výrobek / parametr
	Povinné minimum
	Nabízená hodnota
	Výrobce / typ
	Doklad / strana

	Referenční okno 1150 × 1440 mm s trojsklem – Uw
	≤ 0,90 W/m²K
	
	
	

	Jednokřídlé vstupní dveře 870 × 1975 mm – Ud
	≤ 1,20 W/m²K
	
	
	

	Izolační trojsklo – Ug
	≤ 0,60 W/m²K
	
	
	

	Izolační dvojsklo – Ug
	≤ 1,10 W/m²K
	
	
	

	Modřínový fasádní obklad – tloušťka po opracování
	≥ 19 mm
	
	
	

	Modřínový fasádní obklad – vlhkost při dodání a montáži
	≤ 20 %
	
	
	

	Zátěžový koberec – třída zátěže EN 1307
	≥ 32
	
	
	

	Zátěžový koberec – reakce na oheň EN 13501-1
	≥ Cfl-s1
	
	
	

	Minerální vata lodžie
	tloušťka 150 mm
	
	
	


B. Ostatní významné výrobky, materiály a systémy
	Část
	Výrobce / typ / systém
	Hlavní parametry
	Doklad / strana
	Poznámka

	Okna – profilový systém a kování
	
	
	
	

	Okna – zasklení a distanční rámeček
	
	
	
	

	Vstupní dveře – výplně, zámek, práh a kování
	
	
	
	

	Tepelná izolace fasády
	
	
	
	

	Fasádní fólie, pásky a větrací mřížky
	
	
	
	

	Olejová impregnace fasádního obkladu
	
	
	
	

	Ocelový rošt balkonu a zábradlí
	
	
	
	

	Venkovní točité schodiště
	
	
	
	

	Závěsné WC, modul a ovládací tlačítko
	
	
	
	

	Sprchová vanička, zástěna a baterie
	
	
	
	

	Otopná tělesa
	
	
	
	

	Sádrokartonový systém lodžie
	
	
	
	

	Plynový kondenzační kotel a regulace
	
	
	
	

	Stropní a nástěnná LED svítidla
	
	
	
	

	Ventilátory WC a koupelny
	
	
	
	

	Malířské hmoty a penetrace
	
	
	
	


Účastník prohlašuje, že všechny uvedené výrobky a materiály splňují P06, P07 a P08 a že případnou rovnocennost vůči uvedenému kvalitativnímu standardu doložil.
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