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                                          Cenová nabídka
                              pro výběrové řízení projektu

Program rozvoje venkova ČR 2023-2027
Operace 33.73 Investice do zemědělských podniků

[bookmark: _Hlk502652253][bookmark: _Hlk503505359]                                                     Linka na brambory a cibuli
Zadavatel:
Tomáš Vurm
Malý Újezd 9
277 31 Malý Újezd
IČO 49516302
Tel.+420 603 287 020
tomas.vurm@seznam.cz	
Uchazeč: 



Kontaktní osoba:	
Telefon:  +420 
 Mail    :    

CENOVÁ NABÍDKA

1.přebírací válečkový dopravník
- pracovní šířka                                                                   …………………mm
- délka                                                                                 …………………mm
- válečky PVC                                                                     ANO                    NE
- osvětlení zářivkou                                                             ANO                    NE
- výstupní skluz                                                                   ANO                    NE 
- výškově stavitelné naklápěcí nohy                                   ANO                    NE
- plynulá změna rychlosti válečků                                      ANO                    NE 

2. balicí stroj 
- balení do rašlového návinu                                              ANO                    NE
- automat řízený PLC                                                         ANO                    NE
- dotykový displej                                                              ANO                    NE
- akustické chybové.hlášení                                               ANO                    NE
- dávky 2,5-5-10-15-25kg                                                  ANO                    NE
- svislé oddělování tepelnými spirálami                             ANO                    NE
- profesionální dvouniťový sešívací stroj Fischbein                         ANO                    NE
- tiskárna na stroji,dotykový displej                                                  ANO                    NE
- odsávání spalin                                                                                ANO                    NE
- vibrační vstupní násypka                                                                 ANO                    NE
- propojené ovládání druhého již dříve pořízeného balicího stroje   ANO                    NE
[bookmark: _Hlk502652095]
Celá linka musí mít min. výkon 7 tun/hod při balení 25kg. Tok materiálu musí být po celé lince plynulý bez dalších zásahů obsluhy s ohledem na minimální poškození produktu. Dále musí být propojeny tak , aby nedošlo k přehlcení linky. Celou linku bude obsluhovat 1 pracovník. Nabízená stroje musí být nové a musí splňovat normy dle právních předpisů EU a technické parametry musí odpovídat normám EN. 
                                                                                                                                                       ANO                  NE

Linka na brambory a cibuli
Cena bez DPH                                                                           ,- Kč
DPH                                                                                          ,- Kč
Cena včetně DPH                                                                      ,- Kč

     Linka na brambory a cibuli: Přebírací válečkový dopravník
      Cena bez DPH                                   …………………. Kč
     Linka na brambory a cibuli: Balicí stroj                                              
      Cena bez DPH                                   …………………. Kč


V

Dne : 

                 …………………………………………….
                                                                                     Razítko, podpis          

PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

	Místo provedení:
	U zadavatele

	Mezní termín dodání:
	31.12.2026

	Nejkratší termín dodání
	

	Platební podmínky:
	a) Splatnost daňových dokladů do 28 dnů 
b) Uchazeč připouští zálohové platby (výše záloh bude upřesněna kupní smlouvou)
c) Platby budou probíhat výhradně v Kč.

	Záruka:
	12 měsíců 

	Další podmínky:
	
Zadavatel se zavazuje k proplacení faktury ve splatnosti dle smlouvy
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