                                                                                                           




Příloha č. 4.1


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	1. ZAKÁZKA

	Název:
	Nová technika do lesa pro společnost INÉS Kunštát s.r.o.

	Dílčí část 1.:
	Železný kůň vč. příslušenství (lanový naviják)



	2. ZADAVATEL

	Název:
	INÉS Kunštát, s.r.o.

	Sídlo / místo podnikání:
	Fr. Halase 15, 679 72 Kunštát

	IČ:
	018 10 430

	DIČ:
	CZ 018 10 430

	ZAKÁZKA Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:
	ALNIO Group s.r.o.
Kounicova 284/39, Brno, 602 00, Česká republika
IČ: 293 05 497, DIČ: CZ29305497
www.alnio.cz KA



	3. ÚČASTNÍK

	Název:
	

	Sídlo / místo podnikání:
	

	IČ:
	

	DIČ:
	

	Kontaktní osoba:
	

	Tel.:
	

	E-mail:
	










Tímto dokumentem zadavatel stanovuje závazné technické podmínky, které jsou v následující tabulce vymezeny jako požadované technické parametry uvedené v prvním sloupci. Každý technický parametr má vylišenou minimální úroveň hodnoty (viz. druhý sloupec tabulky), jejíž nedodržení bude považováno za nesplnění technických podmínek. Účastník o zakázku v tabulce doplní k jednotlivým parametrům jím nabízené hodnoty ve třetím sloupci.
Návod k vyplnění:
1. V následující tabulce vyplňte požadované hodnoty ve třetím, prázdném sloupci, a to ve všech řádcích. 
2. Hodnoty uvádějte v předepsaných jednotkách, které jsou uvedeny ve druhém sloupci u požadovaných hodnot (např. m, mm, kW). 
3. Nabízené hodnoty je nutné vyjádřit jednoznačně a v absolutních hodnotách, nikoliv relativně ani v rozmezí hodnot (např. „min. - max.“); případné relativní vyjádření je nutné patřičně zdůvodnit. 
4. V řádcích, kde je stanovena požadovaná hodnota „ANO“, stvrzuje účastník seznámení se s požadovaným parametrem a jeho splnění právě uvedením hodnoty „ANO“. 
	4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ

	ŽELEZNÝ KŮŇ

	Uveďte obchodní označení/model/typ
	…………………

	Požadovaný technický parametr:
	Požadovaná hodnota:
	Nabízená hodnota:

	Samojízdný pracovní stroj konstruovaný pro soustřeďování dříví vlečením
	ANO
	ANO/NE

	Jmenovitý výkon motoru
	Min. 45 kW - max. 75 kW
	… kW

	Palivo - nafta
	ANO
	ANO/NE

	Počet válců
	Min. 4 ks
	… ks

	Podvozek - pásový
	ANO
	ANO/NE

	Šířka pásů
	Min. 25 cm
	… cm

	Dálkové ovládání
	ANO
	ANO/NE

	Pracovní šířka
	Max. 1 700 mm
	… mm

	Objem palivové nádrže
	Min. 40 l
	… l

	Přední hydraulický tříbodový závěs
	Min. 5 kN
	… kN

	Zadní hydraulický tříbodový závěs
	Min. 10 kN
	… kN

	Přední pomocný naviják na dálkové ovládání
	Min. 10 kN
	… kN

	Kardanová hřídel s převodovkou
	ANO
	ANO/NE


	LANOVÝ NAVIJÁK

	Uveďte obchodní označení/model/typ
	…………………

	Požadovaný technický parametr:
	Požadovaný technický parametr:
	Požadovaný technický parametr:

	Plná kompatibilita s nabízeným železným koněm a dálkovým ovládáním
	ANO
	ANO/NE

	Jednobubnový na dálkové ovládání
	ANO
	ANO/NE

	Nesený na zadním tříbodovém závěsu
	ANO
	ANO/NE

	Pohon od vývodové hřídele železného koně
	ANO
	ANO/NE

	Tažná síla
	Min. 50 kN
	… kN

	Kapacita bubnu
	Min. 80 m při průměru 
lana 10 mm
	… m

	Lano o průměru min. 10 mm součástí dodávky
	ANO
	ANO/NE

	Pracovní šířka
	Max. 1 700 mm
	… mm


PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA
Účastník svým podpisem stvrzuje, že parametry, které doplnil ve výše uvedené tabulce, jsou závaznou součástí jeho nabídky a je si vědom skutečnosti, že zadavatel bude podle nich posuzovat splnění technických podmínek. 
DŮLEŽITÉ
V případě nesplnění technických podmínek bude zadavatel oprávněn nabídku vyřadit a účastníka vyloučit z další účasti. V případě, že na jiném místě nabídky budou uvedeny údaje, které by mohly zadavatele uvést v omyl nebo které budou v rozporu s účastníkem doplněnými údaji v této příloze, zadavatel upozorňuje, že pro účely posouzení splnění technických podmínek budou rozhodující údaje uvedené účastníkem v této příloze.
	5. OPRÁVNĚNÁ OSOBA ZA ÚČASTNÍKA

	Titul, jméno, příjmení:
	

	Funkce:
	

	Podpis (razítko):
	

	Datum:
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