Bilanční údaje kanalizační stoky
1 Vypouštěné odp.vody fakturované do stokové sítě celkem: nesmí být 0, neobsahují vodu převzatou
2 z toho domácnosti (splaškové): fakturace
3 z toho ostatní: fakturace
4 z toho srážková voda fakturovaná: fakturace
5 Odpadní voda předaná jinému provozovateli: měření/fakturace: uvádí se pouze pro informaci
6 Odpadní voda převzatá od jiného provozovatele: měření/fakturace
7 Voda nefakturovaná balastní:
8 Odpadní vody vypouštěné přímo do recipientů (VV): může být 0, 8 + 9 nesmí být 0, nezohledňuje vodu předanou
9 Odpadní vody odvedené stokovou sítí na ČOV: může být 0, 8 + 9 nesmí být 0, nezohledňuje vodu předanou
Výpočet:
Voda nefakturovaná balastní (7) = OV vypouštěné přímo do recipientů (8) + OV odvedené stokovou sítí na ČOV (9)
       - Vypouštěné OV fakturované do stokové sítě celkem (1) - OV převzaté (6)
Kontrola:
Vypouštěné OV fakturované do stokové sítě celkem (1) = z toho domácnosti (2)
                      + z toho ostatní (3) + z toho srážková voda fakturovaná (4)
Kontrola:
OV vypouštěné přímo do recipientů (8) + OV odvedené stokovou sítí na ČOV (9) nesmí být 0
Kontrola:
OV předaná musí být menší nebo rovna součtu vypouštěné OV fakturované do stokové sítě celkem (1)
  + OV převzaté (6) + OV nefakturované (7)