Bilanční údaje vodovodního řadu
1 Voda vyrobená určená k realizaci:vyplňuje se, nesmí být 0, včetně vody převzaté a po odečtení vody předané
2 Voda převzatá: vyplňuje se: měření
3 Voda předaná: vyplňuje se: měření: uvádí se pouze pro pouze informaci
4 Voda fakturovaná pitná přímým odběratelům celkem: vyplňuje se musí být vyplněna a nesmí být 0: fakturace
5 z toho pro domácnost: vyplňuje se: fakturace
6 z toho pro ostatní: automatický výpočet: 4 - 5
7 Voda nefakturovaná: aut.výpočet, musí být vyplněna: = 1 - 4
8 z toho ztráty vody v trubní síti: aut.výpočet, 7 - (9+10)
9 z toho vlastní potřeba vody: musí být vyplněna a nesmí být záporná, měření/odb.odhad
10 ostatní nefakturovaná voda: musí být vyplněna a nesmí být záporná, měření/odb.odhad
11 Ztráty na 1 km přepočtené délky řadu l/km/den aut.výpočet, přepočtená délka: načítá se automaticky z VUME
12 Procento ztrát: počítá se automaticky
Kontrola: voda vyrobená (1) musí být rovna součtu vody fakturované (4), nefakturované (7)
Kontrola: voda fakturovaná (4) musí být rovna součtu vody fakturované dom. (5) a pro ostatní (6)
Kontrola: voda nefakturovaná (7) musí být rovna součtu ztrát (8), vlastní potřeby (9) a ostatní (10)
